关于拟作出环境影响评价文件审批意见的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对1个建设项目作出审批决定。为保证审批意见的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示，公示期为2026年7月28日－2026年8月3日（5个工作日）。听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

联系电话：0469-5817869 传真：0469-5991009  通讯地址：黑龙江省双鸭山市友谊县挹娄大街西侧（双鸭山市友谊生态环境局）二楼   邮 编：155800
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	1
	黑龙江省双鸭山市友谊县健平报废汽车回收拆解有限公司新建报废汽车拆解中心项目
	黑龙江省双鸭山市友谊县凤岗镇
	友谊县健平报废汽车回收拆解有限公司
	黑龙江能顺环保科技有限公司
	。项目主要拟建
南区和北区两个厂区，北区主要为拆解车间，南区主要用于一般固废的贮存、动力电池贮存、农业机械存放和新能源汽车存放，规模为年拆解报废一般性质使用机动车10000辆，只设拆解过程和破碎过程，无零件精细拆解、翻新等步骤。冬季办公室采用电采暖，无供热锅炉。
	（一）大气环境污染防治措施要求。施工期，施工过程中采取设置围栏、运输车辆加盖篷布、洒水作业等有效措施，确保施工厂界颗粒物无组织排放需符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）相关要求。运营期，该项目汽车拆解车间密闭，切割废气经移动式除尘器处理后车间内无组织排放；破碎工序产生的颗粒物经破碎机上方的集气罩收集和袋式除尘器处理后，通过18米高排气筒（DA001）排放；有组织废气的颗粒物和非甲烷总烃排放应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织排放限值要求。危险废物贮存库产生废气由集气罩收集经活性炭吸附装置处理后，由18米高排气筒（DA002）排放，废气中的非甲烷总烃排放应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（车辆废油液抽取产生的有机废气由集气罩收集经活性炭吸附装置处理后与处理后危险废物贮存库废气经同一根排气筒排放）。该项目厂界无组织废气中非甲烷总烃、颗粒物应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求，臭气浓度应符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。厂区内，厂房外非甲烷总烃应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求。食堂油烟采用油烟净化设施进行收集后通过烟道引至屋顶排放（DA003），油烟净化设施处理效率≥60%，污染物排放浓度应符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2排放限值要求。
（二）水污染防治措施要求。施工期，施工作业产生的泥浆废水设沉淀池收集后部分回用，少量泼洒场地，施工期施工人员的粪便排入防渗化粪池，定期清掏。运营期，职工生活污水排入厂区防渗旱厕，定期清掏，及时外运处理。营运期食堂废水经油水分离器处理后和其他生活污水排入防渗化粪池处理后，定期清掏，外运堆肥。该项目营运期无生产工艺废水产生，初期雨水、地面清洗废水经污水处理间内8立方米回用水池回用，用于厂区洒水降尘，不外排。
（三）噪声污染防治措施要求。施工期，合理安排施工时间，尽量避免和减轻施工噪声对周边环境的影响，减速缓行，禁止鸣笛，夜间22时至次日6时禁止施工，施工期厂界噪声需符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2025）。运营期，应采用低噪声设备，厂界噪声需符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。
（四）固体废物污染防治措施要求。施工期，施工过程中产生的生活垃圾和建筑垃圾集中收集，其中生活垃圾委托环境卫生主管部门定期清运，建筑垃圾单独堆放，可以回收利用的出售综合利用，不可回收的定期清运至环境卫生主管部门指定的场所。运营期，固体废弃物应按照“减量化、资源化、无害化”处置原则妥善处置，生活垃圾由市政环卫部门清运处置。食堂垃圾及废油脂集中收集，交由从事餐厨废弃油脂收运和处置活动的单位统一收运处理。混合废物交由具有相应处理能力或经营范围的单位利用和处置；废布袋交由厂家回收处置；布袋除尘器收集粉尘、废皮布制品集中收集后外售。废电动车动力蓄电池暂存于动力电池贮存库，定期由有资质单位处理。废铅蓄电池暂存于废蓄电池暂存区，定期由有资质单位处理。废油液、废制冷剂、防冻液、污水处理设施产生浮油和污泥分类收集于专用容器中，暂存于危险废物贮存库的废液暂存区，定期委托有资质单位处理；废尾气净化装置、废机油滤清器、废电容器、含汞废物、石棉废物、废电路板、废活性炭、沾有油污的手套、抹布分别单独收集在密闭容器中暂存于危险废物贮存库的其他危废暂存区，定期由有资质单位处理。该项目固体废物要全部进行减量化、资源化、无害化处理。拆解的一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）及其修改单要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。
	同意


