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根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的相关要求编制完成本项目大气环境影响评价专篇内容。


[bookmark: _Toc19638]1总论


[bookmark: _Toc3457]1.1项目基本情况


双鸭山市红兴隆铭通混凝土有限公司位于黑龙江省双鸭山市友谊县红兴隆管局局直一分场第三管理区砖厂南侧，购买黑龙江省三江路桥工程有限公司场地及生产设备进行生产。将现有1台60万kcal燃煤导热油炉更换为一台60万kcal燃油导热油炉，其余充分利用厂区内现有可用设备及建筑，年生产沥青混凝土3万吨。


[bookmark: _Toc28456]1.2编制依据


1.2.1相关法律、法规文件


（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1实施）；


（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018修正版）（2018.12.29实施）；


（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018修正版）（2018.10.26实施）。


1.2.2部门规章


（1）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）；


（2）《产业结构调整指导目录（2024年本）》（2024.2.1实施）；


（3）《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（黑政发〔2020〕14号）；


（4）《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》（标准号：公告2013年 第31号）；


（5）《黑龙江省重点行业挥发性有机污染物综合治理行动方案》；


（6）黑龙江省人民政府关于印发《黑龙江省空气质量持续改善行动计划实施方案》的通知（黑政发〔2023〕19号）。


1.2.3有关标准技术规范


（1）《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）；


（2）《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）；


（3）《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）。


[bookmark: _Toc14864]1.3评价工作等级和评价范围


1.3.1评价工作等级


根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中评价工作等级的划分规定如下：


（1）Pmax及D10%的确定


根据项目的初步工程分析结果，本项目主要污染物为SO2、NOx、颗粒物、沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃，分别计算每一种污染物的最大地面质量浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面质量浓度达标限值10%是所对应的最远距离D10%，其中Pi定义为：





 ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；


——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；


——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。


（2）评价等级判别表


评价等级按下表的分级判据进行划分详见表1.3-1。


表1.3-1 评价等级判别表


			评价工作等级


			评价工作分级判据





			一级评价


			Pmax≧10%





			二级评价


			1%≦Pmax<10%





			三级评价


			Pmax<1%








（3）估算模型参数


表1.3-2 估算模型参数表


			参数


			取值





			城市农村/选项


			城市/农村


			农村





			


			人口数(城市人口数)


			/





			最高环境温度


			38.5 °C





			最低环境温度


			-37.1 °C





			土地利用类型


			农田





			区域湿度条件


			潮湿





			是否考虑地形


			考虑地形


			否





			


			地形数据分辨率(m)


			/





			是否考虑海岸线熏烟


			考虑海岸线熏烟


			否





			


			海岸线距离/km


			/





			


			海岸线方向/o


			/








注：项目周边3km范围内一半以上面积不属于城市建成区或规划区，选择农村。


（4）污染源参数


本项目主要废气污染源排放参数见表1.3-3、表1表1.3-3 点源计算参数表


			污染源名称


			排气筒底部中心坐标（°）


			排气筒底部海拔高度（m）


			排气筒参数


			污染物名称


			排放工况


			排放速率


kg/h





			


			经度


			纬度


			


			高度


（m）


			内径


（m）


			温度


（℃）


			流速


（m3/h）


			


			


			





			DA001排气筒


			131.570595


			46.695427


			81


			15


			0.5


			50


			10000


			颗粒物


			正常


			0.360





			


			


			


			


			


			


			


			


			SO2


			


			0.008





			


			


			


			


			


			


			


			


			NOx


			


			0.769





			


			


			


			


			


			


			


			


			沥青烟


			


			0.125





			


			


			


			


			


			


			


			


			苯并[a]芘


			


			1.25×10-8





			DA002排气筒


			131.570817


			46.695658


			81


			18


			0.2


			100


			940


			颗粒物


			


			0.020





			


			


			


			


			


			


			


			


			SO2


			


			0.002





			


			


			


			


			


			


			


			


			NOx


			


			0.113








表1.3-4 面源计算参数表


			编号


			面源名称


			面源海拔高度/m


			面源


长度


/m


			面源


宽度/m


			与正北向夹角/°


			面源排放高度/m


			年排放小时数/h


			排放


工况


			污染物排放速率/（kg/h）





			1


			原料堆场


			82


			80


			75


			0


			3.0


			720


			


			颗粒物


			3.889





			2


			矿粉筒仓


			81


			r=1.5


			/


			15


			60


			


			颗粒物


			0.0018





			3


			冷料仓上料


			82


			20


			10


			0


			2.0


			240


			


			颗粒物


			0.022





			4


			沥青罐呼吸


			81


			15


			12


			0


			2.0


			720


			


			沥青烟


			0.014





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			苯并[a]芘


			1.445×10-9





			5


			柴油储罐呼吸


			82


			8


			5


			0


			2.0


			720


			


			非甲烷总烃


			0.052








.3-4。


（5）污染源估算模型计算结果


本项目所有污染源的正常排放的主要污染源估算模型计算结果见表1.3-5。


表1.3-5 大气环境影响预测结果统计表


			污染源


			污染物


			最大地面质量浓度（ug/m3）


			占标率（%）


			D10%（m）





			DA001排气筒


			颗粒物


			5.81


			3.23


			/





			


			SO2


			0.13


			0.03


			/





			


			NOx


			12.41


			4.97


			/





			


			沥青烟


			2.02


			3.17


			/





			


			苯并[a]芘


			0.00


			0.00


			/





			DA002排气筒


			颗粒物


			2.60


			1.44


			/





			


			SO2


			0.26


			0.05


			/





			


			NOx


			14.66


			5.86


			/





			原料堆场


			TSP


			5.94


			3.30


			/





			矿粉筒仓


			TSP


			3.94


			0.44


			/





			冷料仓上料


			TSP


			10.34


			5.74


			/





			沥青罐呼吸


			沥青烟


			0.67


			1.05


			/





			


			苯并[a]芘


			0.00


			0.00


			/





			柴油储罐呼吸


			非甲烷总烃


			45.29


			2.26


			/








由上表可知DA002排气筒有组织NOX的最大地面质量浓度占标率最大，为5.86%，1%<Pmax<10%。因此，本项目大气环境影响评价等级为二级。


（6）评价范围


根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），本项目D10%未超过5km，因此本次评价范围为以厂址为中心，5km×5km=25km2 的矩形范围。


[bookmark: _Toc13807]1.4评价标准


1.4.1环境质量标准


本项目环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》，见表1.4-1。


表1.4-1 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）


			序号


			污染物


			取值时间


			过渡阶段浓度限值（μg/m3）





			


			


			


			一级标准


			二级标准





			1


			SO2


			年平均


			20


			60





			


			


			24小时平均


			50


			150





			


			


			1小时平均


			150


			500





			2


			NO2


			年平均


			40


			40





			


			


			24小时平均


			80


			80





			


			


			1小时平均


			200


			200





			3


			CO


			24小时平均


			4（mg/m3）


			4（mg/m3）





			


			


			1小时平均


			10（mg/m3）


			10（mg/m3）





			4


			O3


			日最大8小时平均


			100


			160





			


			


			1小时平均


			160


			200





			5


			PM10


			年平均


			40


			60





			


			


			24小时平均


			50


			120





			6


			PM2.5


			年平均


			15


			30





			


			


			24小时平均


			35


			60





			7


			TSP


			年平均


			80


			200





			


			


			24小时平均


			120


			300





			8


			NOX


			年平均


			40


			40





			


			


			24小时平均


			70


			70





			


			


			1小时平均


			250


			250





			9


			苯并[a]芘


			年平均


			0.001


			0.001





			


			


			24小时平均


			0.0025


			0.0025








（续）表1.4-1 《大气污染物综合排放标准详解》


			序号


			污染物


			取值时间


			浓度限值（mg/m3）





			1


			非甲烷总烃


			1小时平均


			2








1.4.2污染物排放标准


（1）有组织废气：


本项目燃油废气与卸料、烘干、筛分及加热搅拌废气形成混合气体通过旋风除尘器+布袋除尘器+活性炭吸附处理后通过15m排气筒DA001排放，根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）表21，混合废气排放浓度及排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。具体标准值见下表。


表1.4-2 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）


			污染物


			排放限值





			颗粒物


			有组织


			最高允许排放浓度


			120mg/m3





			


			


			最高允许排放速率（15m）


			3.5kg/h





			二氧化硫


			有组织


			最高允许排放浓度


			550mg/m3





			


			


			最高允许排放速率（15m）


			2.6kg/h





			氮氧化物


			有组织


			最高允许排放浓度


			240mg/m3





			


			


			最高允许排放速率（15m）


			0.77kg/h





			沥青烟


			有组织


			最高允许排放浓度


			75mg/m3





			


			


			最高允许排放速率（15m）


			0.18kg/h





			苯并[a]芘


			有组织


			最高允许排放浓度


			0.3×10-3mg/m3





			


			


			最高允许排放速率（15m）


			0.05×10-3kg/h








导热油炉废气参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放标准浓度限值中燃油锅炉排放限值，具体标准值见下表。


表1.4-3 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）


			污染物项目


			限值


			污染物排放监控位置





			


			燃油锅炉


			





			颗粒物


			30mg/m3


			烟囱





			二氧化硫


			200mg/m3


			





			氮氧化物


			250mg/m3


			





			烟气黑度（林格曼黑度，级）


			≤1


			烟囱排放口








（2）无组织废气：


厂界无组织排放的颗粒物、非甲烷总烃、沥青烟、苯并[a]芘排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，具体标准值见下表。


表1.4-5 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）


			标准类别


			项目


			无组织排放监控浓度限值（mg/m3）





			


			


			监控点


			浓度mg/m3





			无组织


排放源


			颗粒物


			周界外浓度最高点


			1.0





			


			苯并[a]芘


			周界外浓度最高点


			0.008μg/m3





			


			沥青烟


			生产设备不得有明显无组织排放存在





			


			非甲烷总烃


			周界外浓度最高点


			4.0








厂区内VOCs执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1中VOCs无组织排放限值，具体标准值见下表。


表1.4-6 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A


			污染物项目


			排放限值


			限值含义





			NMHC


			10mg/m3


			监控点处1h平均浓度值





			


			30mg/m3


			监控点处任意一次浓度值








[bookmark: _Toc26620]1.5评价因子


根据本项目的特点确定评价因子如下表1.5-1。





表1.5-1评价因子一览表


			评价因子


特征分类


			现状评价因子


			总量控制因子


			环境影响评价因子


			预测因子





			因子


			SO2、NOx、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP、非甲烷总烃、苯并[a]芘


			SO2、NOX、TSP、非甲烷总烃


			SO2、NOx、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP、非甲烷总烃、苯并[a]芘


			/








[bookmark: _Toc194230666][bookmark: _Toc196751520][bookmark: _Toc201118794][bookmark: _Toc194230309][bookmark: _Toc197227968][bookmark: _Toc621]本项目为二级评价，不进行进一步预测，因此无预测因子
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[bookmark: _Toc28300]2环境空气质量现状调查与评价


[bookmark: _Toc7072][bookmark: _Toc197227969][bookmark: _Toc196751521][bookmark: _Toc194230667][bookmark: _Toc201118795][bookmark: _Toc194230310]2.1自然资源简况


2.1.1地理位置


双鸭山市位于黑龙江省东北部完达山北麓扁石河畔，北西与佳木斯市接南与七台河市毗邻，东连接鸡西市，并隔乌苏里江与俄罗斯滨海地区相望，地理坐标为东经130°39'~134°24'，北纬45°45'~47°39'。本项目位于黑龙江省双鸭山市友谊县红兴隆管局局直一分场第三管理区砖厂南侧，地理坐标为东经131º34′16.422″，北纬46º41′42.669″。


2.1.2地形地貌


双鸭山市地处完达山脉北麓的低山丘陵区，属古老山地，坡度平缓、山头低矮，山上泥土肥厚，生长着阔叶和针阔叶混交林。境内地势西南高、东北低，平均海拔450m。市境南部为山地，西南部海拔高度在500至600m左右，只有七星砬子和十二道坝南山分别高达852m和755m，切割深度在200至400m之间，属低山区。随山地走向呈西东、南北山谷共45条，较大的山谷4条。市区的北部为丘陵地带，地面波状起伏，独立小山较多，海拔高度除双鸭山406m、大山426m外，其他均在200至300m左右，切割深度多在数十米至百米不等，北部最低海拔高度108m，呈东西长形地带。山脉主要分布在市区南部，全市共有大小山头101个，主要展布在北、南、东北和西北方向，均属完达山脉分水岗南北延伸的支脉。有5条河流蜿蜒其间，大体为八山半水、一丹半田。项目所处区域为东北东部山地湿润冻区。


2.1.3水文情况


双鸭山市地表水主要为安邦河、扁石河、马蹄河流径流，降雨多集中在7~8月份。河流属于封冻性河流，其径流主要靠降水(雨、雪）补给，因而河道径流与降水量相吻合，具有明显的季节性。根据自然地理和地表水分布特点，沿线划分为冲积平原区。地下水以潜水和上层滞水为主。冲积平原区河漫滩覆盖着砂、砾石含水层，孔隙潜水赋存于砂、砾层中水量丰富。透水性好，富水性强，补给主要为大气降水及河流。


2.1.4气候气象


本项目在黑龙江省东部，属中温带大陆季风气候区，有明显的大陆性季风气候特点。春季回暖快而多大风，容易出现春旱：夏季短促而炎热，雨水较多，秋季降温急剧，容易出现早霜，冬季漫长而寒冷。年平均气温3.3℃，最高气温为35.4℃，最低气温为-35.6℃：极端最高气温38.5℃，出现在6月份：极端最低气温-37.1℃，出现在1月份。年平均降雨量为540mm，降雨期集中在7-8月份；多年平均风速4.3m/s，最大风速34m/s，风向主导为SW：多年平均降水量为5234mm，主要集中在7、8月份，约占全年的44%，最大降水量为873mm，最小为336mm。年平均日照在2500小时，无霜期平均147天，最大冻深228厘米。年积温2718℃，年日照约2617h最大冻土深度为2m左右。多年平均蒸发量1290mm(20cm蒸发皿)。


2.1.5自然资源


项目所在区域位于黑龙江省东部三江平原，耕地面积比重大，农田是评价区主要生态系统类型；森林覆盖率为38.4%，主要树种有松、柞、杨等项目区动物分布区系属于古北界东北区，野生动物资源比较丰富；两栖类动物和鸟类主要有青蛙、喜鹊、乌鸦、燕子、大山雀、麻雀、啄木鸟、野鸭等；植被类型属于小兴安岭一老爷岭植物区、穆棱一三江平原亚区。主要包括森林(人工林)、草甸、沼泽和农田4个植被类型。


双鸭山市资源潜力巨大，以煤为主的矿产资源是其立市产业，素有“煤城”之誉，煤炭远景储量110亿吨。双鸭山以天然林为主的森林面积8632平方公里，森林覆盖率为38.4%；在596公里的挠力河流域形成的扁石河、长林岛、雁窝岛等17万公顷湿地，是三江平原保存最为完整、最具代表性和原始性的湿地，已被列为国家级自然保护区。
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2.2.1基本污染物


根据《2025年黑龙江省生态环境质量状况》，双鸭山市空气质量级别达二级标准，达标天数为342天（93 .7%）。双鸭山市2025年PM2.5、PM10、SO2、NO2年均浓度分别为27μg/m3、42μg/m3、12μg/m3、15μg/m3；CO24小时平均第95百分位数为0.9mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为105μg/m3。


基本污染物现状监测结果经统计列于表2.2-1中。


表2.2-1 区域环境空气质量现状评价表  单位：μg/m3


			污染物


			年评价指标


			现状浓度


（μg/m3）


			标准值


（μg/m3）


			占标率


（%）


			达标情况





			PM2.5


			年平均质量浓度


			27


			30


			90.0


			达标





			PM10


			年平均质量浓度


			42


			60


			70.0


			达标





			NO2


			年平均质量浓度


			15


			40


			37.5


			达标





			SO2


			年平均质量浓度


			12


			60


			20.0


			达标





			CO


			百分位数日平均


			900


			4000


			22.5


			达标





			O3


			8h平均质量浓度


			105


			160


			65.6


			达标








综上所述，双鸭山市空气基本污染物中PM2.5、PM10、SO2、NO2年平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段浓度限值中的二级标准；CO日平均质量浓度、O38h平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段浓度限值中的二级标准，本项目所在区域属于达标区。


[bookmark: _Toc23586]2.2.2大气现状监测


根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，对建设项目排放的其他大气污染物进行补充监测，监测点位以近20年统计的当地主导风向为轴向，在厂址及主导风向下风向5km范围内设置1～2个监测点。


本项目的其他污染物为其他污染物中TSP、NOX、非甲烷总烃、苯并[α]芘，根据区域气象特征、评价范围及周围环境敏感点分布情况，本项目厂址下风向环境空气现状监测布设1个监测点。委托黑龙江环源环境检测有限公司于2026年6月21日至6月27日进行了现状监测，连续监测7天。监测点位：根据拟建工程的污染特征、当地气象条件、地形分布及评价区域环境功能区划要求等，在评价区内设置监测点位，点位分布情况见图2.3-1。
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图2.3-1 环境空气布点图


（1）监测项目与分析方法


表2.3-1 环境空气监测项目及其分析方法


			类别


			检测项目


			方法名称


			方法标准号





			环境空气


			TSP


			环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 


			HJ 1263-2022





			


			非甲烷总烃


			环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 


			HJ 604-2017





			


			苯并[α]芘


			环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法


			HJ 647-2013





			


			氮氧化物


			环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法


			HJ 479-2009 及修改单








（2）监测结果统计


其他污染物环境质量现状监测结果见表2.3-2、2.3-3。











表2.3-2 其他污染物监测结果一览表


			样品类别


			采样时间


			检测项目


			采样点位


			检测结果


			单位





			环境空气


			2026.06.21


			总悬浮颗粒物


			厂界下风向1#


			0.102


			mg/m3





			


			


			苯并[a]芘*


			


			0.14L


			ng/m3





			


			


			氮氧化物


			


			0.022~0.036


			mg/m3





			


			


			非甲烷总烃


			


			0.18~0.41


			mg/m3





			


			2026.06.22


			总悬浮颗粒物


			厂界下风向1#


			0.106


			mg/m3





			


			


			苯并[a]芘*


			


			0.14L


			ng/m3





			


			


			氮氧化物


			


			0.012~0.026


			mg/m3





			


			


			非甲烷总烃


			


			0.23~0.31


			mg/m3





			


			2026.06.23


			总悬浮颗粒物


			厂界下风向1#


			0.125


			mg/m3





			


			


			苯并[a]芘*


			


			0.14L


			ng/m3





			


			


			氮氧化物


			


			0.023~0.046


			mg/m3





			


			


			非甲烷总烃


			


			0.32~0.38


			mg/m3





			


			2026.06.24


			总悬浮颗粒物


			厂界下风向1#


			0.106


			mg/m3





			


			


			苯并[a]芘*


			


			0.14L


			ng/m3





			


			


			氮氧化物


			


			0.012~0.046


			mg/m3





			


			


			非甲烷总烃


			


			0.28~0.38


			mg/m3





			


			2026.06.25


			总悬浮颗粒物


			厂界下风向1#


			0.114


			mg/m3





			


			


			苯并[a]芘*


			


			0.14L


			ng/m3





			


			


			氮氧化物


			


			0.012~0.035


			mg/m3





			


			


			非甲烷总烃


			


			0.26~0.48


			mg/m3





			


			2026.06.26


			总悬浮颗粒物


			厂界下风向1#


			0.102


			mg/m3





			


			


			苯并[a]芘*


			


			0.14L


			ng/m3





			


			


			氮氧化物


			


			0.023~0.046


			mg/m3





			


			


			非甲烷总烃


			


			0.28~0.38


			mg/m3





			


			2026.06.27


			总悬浮颗粒物


			厂界下风向1#


			0.111


			mg/m3





			


			


			苯并[a]芘*


			


			0.14L


			ng/m3





			


			


			氮氧化物


			


			0.017~0.046


			mg/m3





			


			


			非甲烷总烃


			


			0.23~0.35


			mg/m3








现状监测统计结果分析情况见下表。


表2.3-3 其他污染物环境现状监测统计表


			污染物


			检测点位


			平均时间


			评价标准/μg/m3


			监测浓度范围/μg/m3


			最大浓度占标率/%


			超标率/%


			达标情况





			TSP


			厂界下风向


			24h平均


			300


			102~125


			41.7


			0


			达标





			苯并[a]芘


			厂界下风向


			24h平均


			0.0025


			未检出


			/


			0


			达标





			氮氧化物


			厂界下风向


			1h平均


			250


			12~46


			18.4


			0


			达标





			非甲烷总烃


			厂界下风向


			1h平均


			2000


			180~410


			20.5


			0


			达标








（3）环境空气现状评价结论


根据监测结果可知：TSP、氮氧化物及苯并[α]芘24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中表2中二级标准限值要求，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃标准限制要求。


[bookmark: _Toc6358]3工程分析
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工艺流程简述：


①冷料斗（计量配料）：通过铲车按比例将不同粒径的骨料送入冷料斗内，随后冷料斗内冷料通过皮带输送被送到烘干滚筒内，冷料在转运及输送过程中会产生一定量的扬尘，以无组织形式排放。


②烘干：配比好的碎石由输送装置送至密闭式烘干滚筒内进行烘干，输送带及落料点均采取全密闭，烘干滚筒出料口一端安装有燃烧器，燃烧器燃料为轻质柴油，燃烧产生的热气流进入干滚筒将物料烘干，即为沥青混凝土骨料，烘干滚筒采用逆料流加热方式，燃烧器火焰自烘干滚筒出料口一端喷入，热气流逆着料流方向穿过滚筒时被骨料吸走热量。逆流加热时的烟温度约350℃为了使骨料受热均匀，烘干滚筒不停地转动，滚筒内的提升叶片将入筒内的冷骨料不断地升起和抛下（骨料在烘干滚筒内的停留时间为30min左右，尾气温度在120℃左右）。在烘干过程中，燃烧器燃烧会产生含尘烟气（主要污染因子为颗粒物、SO2、NOx）。


③提升：将加热的骨料通过密闭式骨料提升机送到位于搅拌机顶部的密闭式振动筛。提升过程在全密闭系统内进行，无粉尘排放。


④振动筛分：烘干后的石料经密闭式骨料提升机输送至振动筛，筛分后合格骨料进入搅拌机内搅拌，不合格石料经专门出口排出。筛分过程中会产生含尘废气及不合格石料。


⑤沥青加热、保温：沥青是石油气工厂热解石油气原料时得到的副产品，由专用沥青运输车将沥青通过密闭沥青管道送至沥青储罐，使用120万Kcal/h导热油炉将其加热至150～180℃，由沥青泵输送到沥青计量器，按一定的配比重量后通过专门管道送入沥青混凝土搅拌主楼的搅拌机内与石料、矿粉混合。导热油炉采用轻质柴油作为燃料，导热油炉烟气主要污染因子为烟气黑度、颗粒物、SO2、NOx。沥青在间接加热过程中，会产生沥青烟气。


⑥计量、拌合：沥青、矿粉、碎石骨料通过计量系统自动计量，按照比例进入搅拌机，混合拌料过程中搅拌机全程密闭，沥青在高速拌料、高温时会产生沥青烟气，在卸料阀开启卸料装车过程中会散发出废气。


⑦出仓、运输：项目成品仓高度低于拌合系统，因此成品经过自身重力作用降落至成品仓，整个生产工艺在密闭系统中进行。同时成品仓出料口的高度高于运输车，因此成品经过出料口进入运输车。


工艺流程图如下所示：
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图3.1-1 生产工艺流程及产污环节图


产污节点一览表见表3.1-1


表3.1.1 营运期主要污染工序一览表


			[bookmark: _Toc24771]污染类别


			主要污染源


			产生工序


			主要污染因子





			废气


			生产区


			原料堆场粉尘


			颗粒物





			


			


			上料输送


			颗粒物





			


			


			骨料烘干


			颗粒物





			


			


			燃烧器燃烧（加热骨料）


			颗粒物、二氧化硫、氮氧化物





			


			


			加热搅拌


			沥青烟、苯并[a]芘





			


			


			导热油炉（加热沥青）


			颗粒物、二氧化硫、氮氧化物





			


			


			粉料仓


			颗粒物





			


			


			沥青罐


			沥青烟、苯并[a]芘





			


			


			柴油储罐


			非甲烷总烃





			废水


			生活污水


			职工生活


			COD、SS、BOD5、NH3-N等





			噪声


			搅拌机等机械设备


			机械设备运行


			机械噪声





			固体废物


			生产废物


			除尘器


			除尘器收尘、废布袋





			


			


			沥青站


			废活性炭（沥青站）





			


			


			


			滴漏沥青及搅拌残渣





			


			


			初期雨水池


			初期雨水收集池沉渣、初期雨水收集池油污





			


			


			导热油炉


			废导热油





			


			


			柴油储罐


			油罐底泥





			


			


			料粉筒仓


			废布袋





			


			


			设备维修保养


			废机油、废油桶、废含油抹布及手套





			


			职工生活


			职工生活


			生活垃圾








3.2废气污染源源强核算


3.2.1有组织废气


本项目有组织废气为沥青站生产过程中沥青站（卸料、烘干、振动筛分）粉尘、燃烧器燃烧废气、沥青加热搅拌废气和导热油炉烟气，其中沥青站（卸料、烘干、振动筛分）粉尘、燃烧器燃烧废气、沥青加热搅拌废气引至一套旋风除尘+布袋除尘器+活性炭吸附装置处理后经15m高烟囱排放，导热油炉烟气经低氮燃烧处理后经18m高烟囱DA002排放。


（1）沥青站


①沥青站（卸料、烘干、振动筛分）粉尘


沥青站卸料产生粉尘参考《逸散性工业粉尘控制技术》中“沥青混凝土制造厂逸散尘排放因子”，卸粗、细料料到贮箱的排放因子为0.05kg/t，本项目砂石料、矿粉用量为28810t/a，，则沥青站卸料过程颗粒物产生量为1.440t/a，0.006kg/h。


沥青站骨料烘干、振动筛分产生粉尘参照《逸散性工业粉尘控制技术》中“沥青混凝土制造厂逸散尘排放因子”，骨料烘干和振动筛分产生的颗粒物为0.25kg/t物料，本项目碎石烘干、筛分量为28660t/a，则本项目颗粒物产生量为7.165t/a，29.854kg/h。


②燃烧器燃烧废气


本项目采用烘干燃烧器向烘干滚筒喷入火焰的方式对骨料进行加热，烘干燃烧器以轻质柴油为燃料，柴油燃烧会产生燃油烟气。骨料烘干所需热量如下：


Q=M·C（t1-t2）


式中


Q----加热骨料所需热量，kJ/a；


M----被加热骨料质量，kg/a，28660000kg/a；


t1----骨料加热终止温度，℃，150℃；


t2----骨料初始温度，℃，20℃；


C----骨料比热，0.92kJ/kg·ºC。


经计算，Q=3427736000kJ/a=818857143kcal/a。


本项目轻质柴油发热量为9600kcal/kg，热效率为85%，骨料烘干所需轻质柴油量为818857143÷9600÷1000÷0.85=100.35t/a。


根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884—2018）中，3.11产污系数法计算本项目燃油废气中污染物排放源强。颗粒物、SO2、NOX参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》中“表F.2燃油工业锅炉的废气产排污系数”进行计算。轻质柴油的可燃烧成分较多，根据轻质柴油的可燃烧成分较多，企业用轻质柴油来源于中国石油天然气股份有限公司哈尔滨石化分公司，其生产的柴油标准采用《普通柴油》（GB252-2015）柴油硫含量≤10mg/kg（即含硫量为0.001%），本项目使用轻质柴油硫含量≤10mg/kg（即含硫量为0.001%）。本项目燃烧器年运行30天，每天运行8h。本项目燃烧器燃油废气中污染物产排污情况见下表。


表3.2-1 污染物产排污系数表


			污染物指标


			单位


			产污系数


			产生量（t/a）


			产生速率（kg/h）





			颗粒物


			千克/吨-原料


			0.26


			0.026


			0.109





			二氧化硫


			千克/吨-原料


			19S


			0.002


			0.008





			氮氧化物


			千克/吨-原料


			1.84（低氮燃烧）


			0.185


			0.769








③沥青加热搅拌废气


根据《沥青烟产生机理研究》（期刊《石油沥青》第29卷第5期，2015年10月）中数据，沥青烟在沥青加热、搅拌过程中的产生量约为250mg/kg，本项目沥青使用量为1200t/a，则沥青烟产生量为0.3t/a，0.625kg/h。根据《工业生产中有害物物质手册》第一卷（化学工业出版社，1987年12月出版）及金相灿主编的《有机化合物污染化学》（清华大学出版社，1990年8月出版），石油沥青在加热过程中废气中苯并[a]芘气体的产生量为0.08~0.12g/t，本次环评取0.10g/t，则苯并[a]芘产生量为3×10-8t/a，1.25×10-7kg/h。


经计算，沥青站产生的废气中颗粒物产生量8.631t/a、产生速率35.962kg/h、产生浓度3596.25mg/m3，二氧化硫产生量0.002t/a、产生速率0.008kg/h、产生浓度0.794mg/m3，氮氧化物产生量0.185t/a、产生速率0.769kg/h、产生浓度76.935mg/m3，沥青烟产生量0.3t/a、产生速率1.25kg/h、产生浓度125mg/m3，苯并[a]芘产生量3×10-8t/a、产生速率1.25×10-7kg/h、产生浓度1.25×10-5mg/m3，沥青站（卸料、烘干、振动筛分）粉尘、燃烧器燃烧废气、沥青加热搅拌废气引至一套旋风除尘+布袋除尘器+活性炭吸附装置处理后经15m高烟囱排放，则沥青站产生的废气中颗粒物排放量0.086t/a、排放速率0.360kg/h、排放浓度35.962mg/m3，二氧化硫排放量0.002t/a、排放速率0.008kg/h、排放浓度0.794mg/m3，氮氧化物排放量0.185t/a、排放速率0.769kg/h、排放浓度76.935mg/m3，沥青烟排放量0.03t/a、排放速率0.125kg/h、排放浓度12.5mg/m3，苯并[a]芘排放量3×10-9t/a、排放速率1.25×10-8kg/h、排放浓度1.25×10-6mg/m3。运营期DA001排气筒废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、沥青烟、苯并[a]芘）能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值15m高排气筒要求。


（2）导热油炉烟气


本项目沥青罐加热使用1台60万kcal/h导热油炉将沥青加热至150～180℃，燃料为轻质柴油，轻质柴油发热量为9600kcal/kg，热效率为80%，1台60万kcal/h导热油炉每小时燃料消耗量=600000kcal/燃料热值/燃烧效率，即600000÷9600÷0.8=78.125kg/h，导热油炉年工作30天，为防止沥青冷却，导热油炉夜间生产，每天运行时间按满负荷运行16h，则导热油炉燃油量为37.5t/a。


①烟气量


根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），在没有燃料元素分析数据的情况下，干烟气排放量的经验公式计算参照 HJ953，根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中燃油锅炉基准烟气量经验公式计算：


Vgy=0.29Qnet，ar+0.379=0.29×40.184+0.379=12.03Nm3/kg


本项目导热油炉燃油量为37.5t/a，废气产生量为451125m3/a，940m3/h。


②颗粒物


根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）5.1.2燃油锅炉颗粒物排放量按照5.2类比法、5.4产污系数法核算。本项目为新建项目，无可类比符合条件的现有工程有效实测数据，因此采用产污系数法计算。
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Ej--核算时段内第j类污染物排放量，t；


R-核算时段内锅炉燃料耗量，t；


β--产污系数，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“工业行业产排污系数手册”中4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册，燃油锅炉颗粒物产污系数取0.26kg/t-燃料。


经计算，本项目颗粒物排放量0.010t/a，排放速率0.020kg/h，排放浓度21.609mg/m3。


③二氧化硫


根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）5.1.2燃油锅炉二氧化硫排放量参照下式计算：
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ESO2—核算时段内二氧化硫排放量，t；


R—核算时段内锅炉燃料耗量，t；取37.5t


Sar—收到基硫的质量分数，%；企业用轻质柴油来源于当地中国石油、中国石化加油站，其生产的柴油标准采用《普通柴油》（GB252-2015）柴油硫含量≤10mg/kg（即含硫量为0.001%）


q4—锅炉机械不完全燃烧热损失，%；燃油锅炉取0


ηs—脱硫效率，%；取0


K—燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量。取1.0


经计算，本项目二氧化硫排放量0.001t/a、排放速率0.002kg/h、排放浓度1.662mg/m3。


④氮氧化物


根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）5.1.2燃油锅炉氮氧化物排放量参照下式计算：


[image: ]





式中：——核算时段内氮氧化物排放量，t；





——锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，mg/m3，本项目导热油炉采用进口燃烧器，自带低氮燃烧技术，根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）表B.4锅炉炉膛出口NOX浓度范围燃生物质锅炉100~800mg/m3，本次评价NOX浓度取120mg/Nm3。


Q——核算时段内标态干烟气排放量，451125Nm3/a；





——脱硝效率，%；


经计算，本项目氮氧化物排放量0.054t/a、排放速率0.113kg/h、排放浓度120mg/m3。


项目燃油导热油炉采用低氮燃烧技术，导热油炉烟气经低氮燃烧技术处理后通过18m 高排气筒DA002排放。导热油炉污染物排放浓度能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）燃油锅炉标准限值要求。


3.2.2无组织废气


本项目无组织废气为原料运输粉尘、原料堆存粉尘、矿粉储存粉尘、冷料上料粉尘、沥青储罐呼吸废气和柴油储罐呼吸废气。


（1）原料运输产生的粉尘


本项目沥青由厂家直接运送至厂区沥青罐内，原料采用封闭式罐车运入厂区，原料采用汽车运输，运输车辆全部采用苫布覆盖。运输产生的粉尘主要是沿途抛洒及道路行驶引起的扬尘，属于无组织排放源。由于运输过程中受多方面因素的影响，因此，原料运输过程中产生的粉尘无法具体定量，本环评仅做定性分析。要求原料运输车辆采用篷布覆盖，运输过程中做到不超载，不滴、撒、漏，可避免扬尘现象发生。


（2）原料堆场扬尘


根据《工业源固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》，本项目原料堆场装卸和堆存颗粒物扬尘产生量按如下公式计算：
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式中：P——颗粒物产生量，t；


ZCy——装卸扬尘产生量，t；


FCy——风蚀扬尘产生量，t；


Nc——年物料运载车次，车；取956车/年；


D——单车平均运载量，t/车；取30t/车；


a/b——装卸扬尘概化系数，kg/t，a指各省风速概化系数，黑龙江省取0.0015，b指物料含水率概化系数，取通过计算0.0064；


Ef——堆场风蚀扬尘概化系数，按石灰石产品选取，即3.6062；


S——堆场占地面积，m2，取6000m2。


经计算，本项目原料堆场装卸和堆存扬尘废气产生量为49.996t/a。


根据《工业源固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》，本项目石料堆场装卸和堆存粉尘排放量按如下公式计算：
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式中：P——颗粒物产生量，t；取49.996t/a；


Uc——颗粒物排放量，t；


Cm——颗粒物控制措施控制效率，%，参考《固体物料堆存颗粒物排污核算系数手册》附录4粉尘控制措施控制效率，本项目堆场上进行编织覆盖（控制效率86%）、堆场洒水降尘（控制效率74%），控制措施效率取二者最大值86%；


Tm——堆场类型控制效率，%，本项目为敞开式，根据《工业源固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录5，项目堆场为半敞开式，控制效率取60%。


经计算，本项目原料堆场装卸和堆存粉尘排放量为2.800t/a、3.889kg/h，堆场扬尘以24h计。


（3）矿粉储存粉尘


本项目矿粉原料用密封的专用运输车运至厂内，本项目设置1个50m3的矿粉筒仓，通过气泵将矿粉沿管道输送到筒仓内，筒仓顶部呼吸口将产生粉尘。根据《污染源源强核算技术指南准则》（HJ884—2018）中，3.11产污系数法计算本项目矿粉筒仓粉尘排放源强。参照《逸散性工业粉尘控制技术》中表22-1混凝土分批搅拌厂的工业粉尘排放系数，高架贮仓排气时的粉尘排放因子为0.12kg/t，本项目矿粉消耗量为150t/a，矿粉筒仓颗粒物产生量0.018t/a，产生速率0.3kg/h。矿粉筒仓顶部自带脉冲布袋除尘器（无动力除尘），粉尘经布袋除尘器（除尘效率99%）处理后由仓顶呼吸口排放，矿粉筒仓无组织颗粒物排放量0.0018t/a，排放速率0.003kg/h。


（4）冷料上料粉尘


本项目骨料通过铲车至料仓，再通过封闭皮带输送至烘干筒，上料过程中会产生一定量的粉尘。参照《逸散性工业粉尘控制技术》粒料加工厂中送料上堆排放因子系数为0.0007kg/t（进料），项目碎石上料量28660t/a，则冷料上料粉尘产生量约为0.020t/a，0.084kg/h。


冷料斗上方设置半封闭围挡，具有防风抑尘功能，厂区内洒水降尘，根据《工业源固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录4，控制措施效率取二者最大值74%。


则冷料上料粉尘无组织排放量为0.005t/a，0.022kg/h。


（5）沥青储罐大小呼吸废气


项目设置5个50m3沥青罐，当储罐最大储存容量为40吨。小呼吸损耗计算根据美国《工业污染源调查与研究》第二辑计算，其计算公式如下：


①小呼吸损耗计算公式：


LB=0.191×M（P/（100910-P））0.68×D1.73×H0.51×△T0.45×FP×C×KC×η1×η2


式中：LB—固定顶罐的呼吸排放量（kg/a）；


M—储罐内蒸气的分子量（g/mol），沥青分子量在560~750之间，本项目参考取值600；


P—在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa），本次取值200Pa；


D—罐的直径（m），本次取值2.8；


H—平均蒸气空间高度（m），本次取值1.4；


△T—一天之内的平均温度差（℃），本次取值2；


FP—涂层因子（无量纲），根据油气状况取值在1~1.5之间，本次取值1.2；


C—用于小直径罐的调节因子（无量纲）；直径在0~9m之间的罐体，C=1-0.0123（D-9）2；罐径大于9m的C=1，本次取值0.527；


KC—产品因子（石油原油KC取0.65，其他的液体取1.0），本次取值0.65。


η1—内浮顶储罐取0.05，卧式罐1；


η2—设置呼吸阀取0.7，不设呼吸阀取1。


经计算可得，沥青储罐小呼吸废气沥青烟排放量为6.596×10-3t/a，按储存时间为30天共720小时计算，排放速率为9.161×10-3kg/h，呈无组织排放。根据《工业生产中有害物物质手册》第一卷（化学工业出版社，1987年12月出版）及金相灿主编的《有机化合物污染化学》（清华大学出版社，1990年8月出版），石油沥青在加热过程中废气中苯并[a]芘气体的产生量为0.08~0.12g/t，本次环评取0.10g/t，则苯并[a]芘产生量为6.596×10-10t/a，9.161×10-10kg/h。


②大呼吸损耗计算公式：


LW=4.188×10-7×M×P×KN×KC×η1×η2


式中：LW—储罐的工作损失（kg/m3）


KN—周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K=年投入量/罐容量）确定，K≤36，KN=1；36＜K≤220，KN=11.467×K-0.7026；K>200，KN=0.26。（本项目年用沥青合计为1200t，本项目共5个沥青罐，沥青罐最大储存量为40t，K≤36，KN=1），其他同上储罐小呼吸排放量中参数说明。


经计算，本项目沥青罐大呼吸产生量为0.033kg/m3（0.038t/a，0.053kg/h），根据《工业生产中有害物物质手册》第一卷（化学工业出版社，1987年12月出版）及金相灿主编的《有机化合物污染化学》（清华大学出版社，1990年8月出版），石油沥青在加热过程中废气中苯并[a]芘气体的产生量为0.08~0.12g/t，本次环评取0.10g/t，则苯并[a]芘产生量为3.806×10-9t/a，5.287×10-9kg/h。本项目沥青罐采用卧式罐，罐顶设气相平衡管相关设施1 套，减少罐车进料大呼吸苯并[a]芘无组织排放90%以上，沥青罐大呼吸苯并[a]芘排放量为3.806×10-10t/a，5.287×10-10kg/h。


综上，本项目沥青罐大小呼吸沥青烟产生量合计为0.045t/a（0.062kg/h），排放量合计为0.011t/a（0.014kg/h）；苯并[a]芘产生量合计为4.466×10-9t/a，6.203×10-9kg/h，排放量合计为1.040×10-9t/a，1.445×10-9kg/h。


（6）柴油储罐大小呼吸废气


项目设置1个8m3和1个24m3柴油储罐，储罐最大储存容量为6吨和18吨。小呼吸损耗计算根据美国《工业污染源调查与研究》第二辑计算，其计算公式如下：


小呼吸损耗计算公式：


LB=0.191×M（P/（100910-P））0.68×D1.73×H0.51×△T0.45×FP×C×KC×η1×η2


式中：LB—固定顶罐的呼吸排放量（kg/a）；


M—储罐内蒸气的分子量（g/mol），本次取值200；


P—在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa），本次取值25Pa；


D—罐的直径（m），本次取值1.6/2.2；


H—平均蒸气空间高度（m），本次取值0.2；


△T—一天之内的平均温度差（℃），本次取值10；


FP—涂层因子（无量纲），根据油气状况取值在1~1.5之间，本次取值1.2；


C—用于小直径罐的调节因子（无量纲）；直径在0~9m之间的罐体，C=1-0.0123（D-9）2；罐径大于9m的C=1，本次取值0.326/0.431；


KC—产品因子（石油原油KC取0.65，其他的液体取1.0），本次取值1.0。


η1—内浮顶储罐取0.05，卧式罐1；


η2—设置呼吸阀取0.7，不设呼吸阀取1。


经计算可得，柴油储罐小呼吸废气（主要污染物为非甲烷总烃）排放量为4.862×10-4t/a，按储存时间为30天共720小时计算，排放速率为6.752×10-4kg/h，呈无组织排放。


大呼吸损耗计算公式：


LW=4.188×10-7×M×P×KN×KC×η1×η2


式中：LW—储罐的工作损失（kg/m3）


KN—周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K=年投入量/罐容量）确定，K≤36，KN=1；36＜K≤220，KN=11.467×K-0.7026；K>200，KN=0.26。（本项目年用柴油合计为137.85t，本项目共2个柴油储罐，柴油储罐最大储存量分别为6t和18t，K≤36，KN=1），其他同上储罐小呼吸排放量中参数说明。


经计算本项目柴油储罐大呼吸产生量为2.228kg/m3（0.366t/a，0.508kg/h）。本项目柴油储罐采用卧式罐，罐顶设气相平衡管相关设施1 套，减少罐车进料大呼吸非甲烷总烃无组织排放90%以上，柴油储罐大呼吸非甲烷总烃排放量为0.037t/a（0.051kg/h）。


废气主要以非甲烷总烃表征，本项目柴油储罐大小呼吸非甲烷总烃产生量合计为0.366t/a（0.509kg/h），排放量合计为0.037t/a（0.052kg/h）。











项目废气排放情况见下表。


表3.2-2 正常工况下废气污染物产生及排放情况


			工序/生产线


			装置


			污染源


			污染物


			污染物产生


			治理措施


			污染物排放


			排放时间h





			


			


			


			


			核算方法


			烟气量m3/h


			质量浓度mg/m3


			产生速率kg/h


			产生量t/a


			工艺


			效率%


			核算方法


			烟气量m3/h


			质量浓度mg/m3


			排放速率kg/h


			排放量t/a


			





			沥青站


			卸料、烘干、振动筛分、加热搅拌、燃烧器


			DA001


			颗粒物


			产污系数法


			10000


			3596.25


			35.962


			8.631


			旋风除尘+布袋除尘器+活性炭吸附


			99.4


			产污系数法


			10000


			35.962


			0.360


			0.086


			240





			


			


			


			SO2


			


			


			0.794


			0.008


			0.002


			


			/


			


			


			0.794


			0.008


			0.002


			





			


			


			


			NOX


			


			


			76.935


			0.769


			0.185


			


			/


			


			


			76.935


			0.769


			0.185


			





			


			


			


			沥青烟


			


			


			125


			1.25


			0.3


			


			90


			


			


			12.5


			0.125


			0.03


			





			


			


			


			苯并[a]芘


			


			


			1.25×10-5


			1.25×10-7


			3×10-8


			


			90


			


			


			1.25×10-6


			1.25×10-8


			3×10-9


			





			加热沥青储罐


			导热油炉


			DA002


			颗粒物


			产污系数法


			940


			21.609


			0.020


			0.010


			/


			/


			产污系数法


			940


			21.609


			0.020


			0.010


			480





			


			


			


			SO2


			物料衡算法


			


			1.662


			0.002


			0.001


			/


			/


			物料衡算法


			


			1.662


			0.002


			0.001


			





			


			


			


			NOX


			


			


			120


			0.113


			0.054


			低氮燃烧


			/


			


			


			120


			0.113


			0.054


			





			


			


			


			烟气黑度


			/


			


			<1


			/


			/


			/


			/


			/


			


			<1


			/


			/


			




















表3.2-3 无组织废气污染物产生及排放情况


			工序/生产线


			装置


			污染物


			污染物产生


			治理措施


			污染物排放


			排放


时间





			


			


			


			核算


方法


			产生速率/kg/h


			年产生量/t/a


			工艺


			效率%


			核算方法


			排放速率/kg/h


			年排放量/t/a


			





			原料堆场


			原料堆场


			粉尘


			产污系数法


			69.439


			49.996


			堆场每天洒水抑尘，石料堆场采用防风抑尘网，上面采用苫布苫盖


			89.6


			产污系数法


			3.889


			2.800


			720





			矿粉筒仓


			矿粉筒仓


			粉尘


			


			0.3


			0.018


			矿粉筒仓顶部自带脉冲布袋除尘器


			99


			


			0.0018


			0.003


			60





			冷料上料


			冷料上料


			粉尘


			


			0.084


			0.020


			冷料斗上方设置半封闭围挡，具有防风抑尘功能，洒水降尘


			74


			


			0.022


			0.005


			240





			沥青罐


			储罐呼吸


			沥青烟


			


			0.062


			0.045


			罐顶设气相平衡管相关设施1 套，减少罐车进料大呼吸沥青烟、苯并[a]芘无组织排放


			90


			


			0.014


			0.011


			720





			


			


			苯并[a]芘


			


			6.203×10-9


			4.466×10-9


			


			90


			


			1.445×10-9


			1.040×10-9


			





			柴油储罐


			储罐呼吸


			非甲烷总烃


			


			0.509


			0.366


			罐顶设气相平衡管相关设施1 套，减少罐车进料大呼吸非甲烷总烃无组织排放


			90


			


			0.052


			0.037


			720











[bookmark: _Toc4783]3.3非正常工况


非正常工况是指：正常开、停车（炉）或部分设备检修及工艺设备或环保设施达不到设计规定指标运行时的工况，非正常工况时排放的污染物为非正常工况排污。


评价按最不利的情况考虑，本项目非正常工况主要体现为废气污染物在排放控制措施未达到应有效率的情况下排放。其中主要污染源有矿粉储存粉尘（自带脉冲除尘），骨料加热烘干废气（旋风除尘器+布袋除尘器），导热油炉烟气（低氮燃烧装置）、沥青烟气（活性炭吸附装置）。如突然发现排放浓度异常，应立即组织工作人员对设备进行检查与维修并在检修过后总结设备非正常工作原因，防止此类事件再次发生。非正常工况下废气污染物排放情况见下表。


表3.3-1 污染源非正常排放量核算表


			工序/生产线


			污染源


			污染物


			非正常排放速率（kg/h）


			非正常排放浓度（mg/m3）


			非正常排放原因


			单词持续时间/h


			年发生频次/次


			应对措施





			沥青站


			卸料、烘干、振动筛分、加热搅拌、燃烧器


			颗粒物


			3.596


			359.625


			布袋除尘器故障，效率按90%计，活性炭吸附装置故障，效率按0%计


			<1


			1


			及时检修，加强维护





			


			


			沥青烟


			1.25


			125


			


			


			


			





			


			


			苯并[a]芘


			1.25×10-7


			1.25×10-5


			


			


			


			





			加热


			导热油炉


			氮氧化物


			0.226


			240


			低氮燃烧装置故障


			


			


			








因此，应加强对本项目的废气收集处理设施的检修、维护和保养，及时更换布袋、更换活性炭，当废气收集处理设施出现处理效率降低或运行故障时，应马上停止产生该废气的生产工序，及时检修至正常运行后，才恢复该生产工序。由此，可避免本项目的废气污染物非正常排放。


[bookmark: _Toc31583]3.4排放口信息


本项目排放口信息见表3.4-1。














表3.4-1 废气排放口基本情况表


			排放源


			排放口编号


			污染物种类


			排放口名称


			排放口类型


			坐标


			排气筒情况


			其他信息





			


			


			


			


			


			经度/（°）


			纬度/（°）


			高度（m）


			内径（m）


			





			卸料、烘干、振动筛分、加热搅拌、燃烧器


			DA001


			颗粒物、SO2、NOx、沥青烟、苯并[a]芘


			排气筒


			一般排放口


			131.570595


			46.695427


			15


			0.5


			/





			导热油炉烟囱


			DA002


			颗粒物、SO2、NOx


			


			


			131.570817


			46.695658


			18


			0.2


			














[bookmark: _Toc8936]4环境空气影响评价


[bookmark: _Toc12465]4.1大气环境影响预测与评价


采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中附录A推荐的估算模式进行计算。


表4.1-1 评价因子和评价标准表


			评价因子


			取值时间


			标准值（μg/m3）


			标准来源





			SO2


			1h平均值


			500


			《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段浓度限值中的二级标准





			NO2


			1h平均值


			200


			





			CO


			1小时平均


			10mg/m3


			





			O3


			1小时平均


			200


			





			PM2.5


			24h平均值


			60


			





			PM10


			24h平均值


			120


			





			TSP


			24h平均值


			300


			《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2中的二级标准





			苯并[a]芘


			24h平均值


			0.0025


			





			沥青烟


			24h平均值


			63.7


			《大气污染物综合排放标准详解》





			非甲烷总烃


			1h平均值


			2000


			《大气污染物综合排放标准详解》








表4.1-2 估算模型参数表


			参数


			取值





			城市农村/选项


			城市/农村


			农村





			


			人口数(城市人口数)


			/





			最高环境温度


			38.5 °C





			最低环境温度


			-37.1 °C





			土地利用类型


			农田





			区域湿度条件


			潮湿





			是否考虑地形


			考虑地形


			否





			


			地形数据分辨率(m)


			/





			是否考虑海岸线熏烟


			考虑海岸线熏烟


			否





			


			海岸线距离/km


			/





			


			海岸线方向/o


			/








注：项目周边3km范围内一半以上面积不属于城市建成区或规划区，选择农村。


表4.1-3 点源计算参数表


			污染源名称


			排气筒底部中心坐标（°）


			排气筒底部海拔高度（m）


			排气筒参数


			污染物名称


			排放工况


			排放速率


kg/h





			


			经度


			纬度


			


			高度


（m）


			内径


（m）


			温度


（℃）


			流速


（m3/h）


			


			


			





			DA001排气筒


			131.570595


			46.695427


			81


			15


			0.5


			50


			10000


			颗粒物


			正常


			0.360





			


			


			


			


			


			


			


			


			SO2


			


			0.008





			


			


			


			


			


			


			


			


			NOx


			


			0.769





			


			


			


			


			


			


			


			


			沥青烟


			


			0.125





			


			


			


			


			


			


			


			


			苯并[a]芘


			


			1.25×10-8





			DA002排气筒


			131.570817


			46.695658


			81


			18


			0.2


			100


			940


			颗粒物


			


			0.020





			


			


			


			


			


			


			


			


			SO2


			


			0.002





			


			


			


			


			


			


			


			


			NOx


			


			0.113








表4.1-4 面源计算参数表


			编号


			面源名称


			面源海拔高度/m


			面源


长度


/m


			面源


宽度/m


			与正北向夹角/°


			面源排放高度/m


			年排放小时数/h


			排放


工况


			污染物排放速率/（kg/h）





			1


			原料堆场


			82


			80


			75


			0


			3.0


			720


			


			颗粒物


			3.889





			2


			矿粉筒仓


			81


			r=1.5


			/


			15


			60


			


			颗粒物


			0.0018





			3


			冷料仓上料


			82


			20


			10


			0


			2.0


			240


			


			颗粒物


			0.022





			4


			沥青罐呼吸


			81


			15


			12


			0


			2.0


			720


			


			沥青烟


			0.014





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			苯并[a]芘


			1.445×10-9





			5


			柴油储罐呼吸


			82


			8


			5


			0


			2.0


			720


			


			非甲烷总烃


			0.052








根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：


Pi =Ci/C0i×100%


式中：


Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；


Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；


C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。


表4.1-5 有组织废气主要污染源估算模型计算结果表


			距源中心下风向距离D（m）


			DA001


			DA002





			


			PM10


			SO2


			NOX


			沥青烟


			苯并[a]芘


			PM10


			SO2


			NOX





			


			预测质量浓度（μg/m3）


			占标率%


			预测质量浓度（μg/m3）


			占标率%


			预测质量浓度（μg/m3）


			占标率%


			预测质量浓度（μg/m3）


			占标率%


			预测质量浓度（μg/m3）


			占标率%


			预测质量浓度（μg/m3）


			占标率%


			预测质量浓度（μg/m3）


			占标率%


			预测质量浓度（μg/m3）


			占标率%





			50.0


			4.04


			2.25


			0.09


			0.02


			8.64


			3.46


			1.40


			2.20


			0.00


			0.00


			2.26


			1.25


			0.23


			0.05


			12.75


			5.10





			100.0


			5.81


			3.23


			0.13


			0.03


			12.41


			4.97


			2.02


			3.17


			0.00


			0.00


			2.59


			1.44


			0.26


			0.05


			14.60


			5.84





			200.0


			5.15


			2.86


			0.11


			0.02


			11.00


			4.40


			1.79


			2.81


			0.00


			0.00


			2.29


			1.27


			0.23


			0.05


			12.94


			5.18





			300.0


			4.32


			2.40


			0.10


			0.02


			9.23


			3.69


			1.50


			2.36


			0.00


			0.00


			1.85


			1.03


			0.19


			0.04


			10.47


			4.19





			400.0


			4.27


			2.37


			0.09


			0.02


			9.11


			3.65


			1.48


			2.33


			0.00


			0.00


			1.50


			0.84


			0.15


			0.03


			8.50


			3.40





			500.0


			3.92


			2.18


			0.09


			0.02


			8.38


			3.35


			1.36


			2.14


			0.00


			0.00


			1.33


			0.74


			0.13


			0.03


			7.53


			3.01





			600.0


			3.65


			2.03


			0.08


			0.02


			7.79


			3.11


			1.27


			1.99


			0.00


			0.00


			1.18


			0.66


			0.12


			0.02


			6.66


			2.66





			700.0


			3.41


			1.90


			0.08


			0.02


			7.29


			2.92


			1.19


			1.86


			0.00


			0.00


			1.04


			0.58


			0.10


			0.02


			5.87


			2.35





			800.0


			3.30


			1.83


			0.07


			0.01


			7.04


			2.82


			1.14


			1.80


			0.00


			0.00


			0.94


			0.52


			0.09


			0.02


			5.33


			2.13





			900.0


			3.17


			1.76


			0.07


			0.01


			6.77


			2.71


			1.10


			1.73


			0.00


			0.00


			0.88


			0.49


			0.09


			0.02


			4.96


			1.99





			1000.0


			3.01


			1.67


			0.07


			0.01


			6.42


			2.57


			1.04


			1.64


			0.00


			0.00


			0.82


			0.45


			0.08


			0.02


			4.61


			1.84





			下风向最大浓度


			5.81


			3.23


			0.13


			0.03


			12.41


			4.97


			2.02


			3.17


			0.00


			0.00


			2.60


			1.44


			0.26


			0.05


			14.66


			5.86





			下风向最大浓度出现距离


			99


			99


			99


			99


			99


			105


			105


			105





			D10%最远距离


			/


			/


			/


			/


			/


			/


			


			


			


			


			/


			/


			/


			/


			/


			/




















表4.1-6 厂区无组织废气主要污染源估算模型计算结果表


			距源中心下风向距离D（m）


			原料堆场


			矿粉筒仓


			冷料仓上料


			沥青罐呼吸


			柴油储罐呼吸





			


			TSP


			TSP


			TSP


			沥青烟


			苯并[a]芘


			非甲烷总烃





			


			预测质量浓度（μg/m3）


			占标率（%）


			预测质量浓度（μg/m3）


			占标率（%）


			预测质量浓度（μg/m3）


			占标率（%）


			预测质量浓度（μg/m3）


			占标率（%）


			预测质量浓度（μg/m3）


			占标率（%）


			预测质量浓度（μg/m3）


			占标率（%）





			50.0


			5.91


			3.28


			1.01


			0.11


			7.54


			4.19


			0.21


			0.34


			0.00


			0.00


			18.03


			0.90





			100.0


			4.34


			2.41


			0.91


			0.10


			7.19


			3.99


			0.13


			0.20


			0.00


			0.00


			16.99


			0.85





			200.0


			2.51


			1.39


			0.55


			0.06


			4.65


			2.59


			0.10


			0.16


			0.00


			0.00


			11.00


			0.55





			300.0


			1.79


			1.00


			0.41


			0.05


			3.45


			1.92


			0.10


			0.15


			0.00


			0.00


			8.16


			0.41





			400.0


			1.45


			0.81


			0.34


			0.04


			2.80


			1.56


			0.09


			0.14


			0.00


			0.00


			6.63


			0.33





			500.0


			1.24


			0.69


			0.29


			0.03


			2.39


			1.33


			0.08


			0.12


			0.00


			0.00


			5.64


			0.28





			600.0


			1.13


			0.63


			0.25


			0.03


			2.10


			1.16


			0.07


			0.11


			0.00


			0.00


			4.95


			0.25





			700.0


			1.10


			0.61


			0.23


			0.03


			1.88


			1.04


			0.06


			0.10


			0.00


			0.00


			4.44


			0.22





			800.0


			1.08


			0.60


			0.21


			0.02


			1.71


			0.95


			0.06


			0.09


			0.00


			0.00


			4.03


			0.20





			900.0


			1.04


			0.58


			0.19


			0.02


			1.57


			0.87


			0.05


			0.08


			0.00


			0.00


			3.71


			0.19





			1000.0


			1.01


			0.56


			0.18


			0.02


			1.46


			0.81


			0.05


			0.07


			0.00


			0.00


			3.44


			0.17





			下风向最大浓度


			5.94


			3.30


			3.94


			0.44


			10.34


			5.74


			0.67


			1.05


			0.00


			0.00


			45.29


			2.26





			下风向最大浓度出现距离


			52


			2


			11


			8


			8


			5





			D10%最远距离


			/


			/


			/


			/














由估算模式计算结果可知，本项目排放污染物的DA001点源NOX最大地面空气质量浓度占标率Pmax=5.86%，1%<Pmax<10%。因此，本项目大气环境影响评价等级为二级，二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中要求，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算，本项目厂界均无超标点，故本项目无需设置大气环境防护距离。大气污染物有组织排放量核算表见表4.1-7，大气污染物无组织排放量核算表见表4.1-8，大气污染物年排放量核算表见表4.1-9.


表4.1-7 大气污染物有组织排放量源强核算表


			序号


			排放口编号


			污染物


			主要防治措施


			核算排放浓度（mg/m3）


			核算排放速率（kg/h）


			核算年排放量（t/a）


			年运行时间（h）





			1


			DA001排气筒


			颗粒物


			旋风除尘+布袋除尘器（除尘效率达99%）+活性炭吸附（吸附效率90%）处理后经一根高15m、内径0.5m排气筒DA001排放


			35.962


			0.360


			0.086


			240





			


			


			SO2


			


			0.794


			0.008


			0.002


			





			


			


			NOX


			


			76.935


			0.769


			0.185


			





			


			


			沥青烟


			


			12.5


			0.125


			0.03


			





			


			


			苯并[a]芘


			


			1.25×10-6


			1.25×10-8


			3×10-9


			





			2


			DA002烟囱


			颗粒物


			通过高18m，内径0.2m排气筒DA002排放


			21.609


			0.020


			0.010


			480





			


			


			SO2


			


			1.662


			0.002


			0.001


			





			


			


			NOx


			


			120


			0.113


			0.054


			





			有组织排放合计


			颗粒物


			0.096


			/





			


			SO2


			0.003


			





			


			NOx


			0.239


			





			


			沥青烟


			0.03


			





			


			苯并[a]芘


			3×10-9


			








表4.1-8 大气污染物无组织排放量源强核算表


			序号


			产污环节


			污染物


			主要防治措施


			标准名称


			浓度限值


			年排放量（t/a）





			1


			原料堆场


			颗粒物


			原料堆场采取地面硬化，料堆防尘布苫盖，定时洒水抑尘，厂区四周设置防风抑尘网（材质为彩涂钢板，高度3.5m）


			《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）


			1.0mg/m3


			2.800





			2


			矿粉筒仓


			


			矿粉筒仓顶部自带脉冲布袋除尘器


			


			1.0mg/m3


			0.003





			3


			冷料上料


			


			冷料斗上方设置半封闭围挡，具有防风抑尘功能，洒水降尘


			


			1.0mg/m3


			0.005





			4


			沥青罐呼吸


			沥青烟


			气相平衡管


			《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）


			生产设备不得有明显无组织排放存在


			0.011





			


			


			苯并[a]芘


			


			


			0.008μg/m3


			1.040×10-9





			4


			柴油储罐呼吸


			非甲烷总烃


			气相平衡管


			《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）


			4.0mg/m3


			0.037





			


			


			


			


			《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）


			监控点处1h平均浓度值10mg/m3


			





			


			


			


			


			


			监控点任意一次浓度值30mg/m3


			





			无组织排放合计


			颗粒物


			2.808





			


			沥青烟


			0.011





			


			苯并[a]芘


			1.040×10-9





			


			非甲烷总烃


			0.037








表4.1-9 总量控制指标一览表（单位：t/a）


			废气


			预测排放量





			VOCs


			0.037





			颗粒物


			0.096





			二氧化硫


			0.003





			氮氧化物


			0.239











[bookmark: _Toc16019]5污染防治措施


[bookmark: _Toc25062]5.1有组织废气污染物防治措施及可行性论证


（1）DA001排气筒大气防护措施


本项目运营期沥青站（卸料、烘干、振动筛分）粉尘、燃烧器燃烧废气、沥青加热搅拌废气引至一套旋风除尘+布袋除尘器+活性炭吸附装置处理后经15m高烟囱排放。则沥青站产生的废气中颗粒物排放量0.086t/a、排放速率0.360kg/h、排放浓度35.962mg/m3，二氧化硫排放量0.002t/a、排放速率0.008kg/h、排放浓度0.794mg/m3，氮氧化物排放量0.185t/a、排放速率0.769kg/h、排放浓度76.935mg/m3，沥青烟排放量0.03t/a、排放速率0.125kg/h、排放浓度12.5mg/m3，苯并[a]芘排放量3×10-9t/a、排放速率1.25×10-8kg/h、排放浓度1.25×10-6mg/m3。


骨料干燥系统采取旋风除尘+布袋除尘器处理措施、沥青加热搅拌系统采取活性炭吸附处理措施，均为《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造（HJ1119-2020）》中表A.5的可行性技术。


综上，项目运营期DA001排气筒颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、沥青烟、苯并[a]芘排放浓度及排放速率均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值（15m高排气筒）要求。


（2）DA002排气筒大气防护措施


运营期项目配有一台导热油炉（燃料为轻质柴油），为沥青混凝土生产线的沥青加热、保温提供热源，锅炉燃料为柴油燃料。导热油炉废气经低氮燃烧技术处理后通过8m高烟囱排放。颗粒物排放量为0.010t/a、0.020kg/h、21.609mg/m3，SO2排放量为0.001t/a、0.002kg/h、1.662mg/m3，NOx排放量为0.054t/a、0.113kg/h、120mg/m3。颗粒物、SO2、NOx排放浓度能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃油锅炉大气污染物排放限值，烟气黑度（林格曼黑度）能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）燃油锅炉表2标准。


综上，本项目废气污染防治措施能够满足污染防治要求，本项目废气处置措施合理可行。


[bookmark: _Toc30962]5.2无组织排放废气防治措施及其可行性论证


（1）本项目原料堆场粉尘采取原料堆场采取地面硬化，料堆防尘布苫盖，定时洒水抑尘，厂区四周设置防风抑尘网（材质为彩涂钢板，高度3.5m）进行大气防护，扬尘去除率可达89.6%。


（2）本项目原料（矿粉）用密封的专用运输车运至厂内进行储存，储存仓排放口会产生粉尘，本项目粉料系统矿粉筒仓呼吸粉尘通过配套仓顶布袋除尘器处理后经呼吸口排放。本项目矿粉筒仓颗粒物无组织排放量为0.0018t/a，0.003kg/h。根据《排污许可证申请与核发技术规范石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）中表A.5沥青混合料生产排污单位废气污染防治可行技术参考表中料粉仓废气采取“布袋除尘器”措施为可行性技术。


（3）本项目骨料通过铲车至料仓，再通过封闭皮带输送至烘干筒，冷料斗上方设置半封闭围挡，具有防风抑尘功能，厂区内洒水降尘，扬尘去除率可达74%。


（4）本项目沥青罐罐顶设气相平衡管相关设施1套，减少罐车进料大呼吸沥青烟、苯并[a]芘无组织排放，去除效率可达90%。


（5）参考《排污许可申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ1034-2019）附录A表C.1，针对无组织排放源，挥发性有机液体常压储罐挥发产生的非甲烷总烃，其可行性技术为吸附、吸收、冷凝、膜分离、油气平衡、热力焚烧、催化燃烧或组合技术，本项目柴油储罐设置气相平衡管，减少罐车进料产生非甲烷总烃，此污染防治措施为可行性技术。


通过上述措施，本项目厂界无组织颗粒物、沥青烟、苯并[a]芘及非甲烷总烃通过上述措施处理后可处理后满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准。厂区内无组织非甲烷总烃废气污染物排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准限值要求。


本项目采取的各项大气污染控制措施能够保证污染物排放浓度满足环境质量标准的要求。综上所述，本项目污染防治措施有效可行，可保证废气污染物达标排放，对周边环境空气的影响是可以接受的。


因此，本项目废气污染防治措施能够满足污染防治要求，本项目废气处置措施合理可行。





[bookmark: _Toc14579]6环境监测计划


[bookmark: _Toc4342]6.1环境管理


环境管理是企业管理的一项重要内容。加强环境监督管理力度，是实现环境、生产、经济协调发展和走可持续发展道路的重要保证。为了最大限度地减轻施工作业及生产工艺过程中对环境的影响，确保工厂环保安全高效地生产，建立科学有效的环境管理体制，落实各项环保和安全措施显得尤为重要。通过建立环境管理体系，增强员工环保意识、规范企业管理、推行清洁生产，实现污染控制，保护环境质量，以实现环境效益、社会效益、经济效益的统一。


①根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标；


②负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；


③负责该项目运行期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案；


④项目运行期的环境管理由安全环保部承担；负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；


⑤负责对职工进行环保宣传教育工作，检查、监督各单位环保制度的执行情况；


环境监测（包括污染源监测）是企业环境保护的重要组成部分，也是企业的一项规范化制度。通过环境监测，进行数据整理分析，建立监测档案，可为污染源治理，掌握污染物排放变化规律提供依据，为上级生态环境部门进行区域环境规划、管理执法提供依据。同时，环境监测也是企业实现污染物总量控制，做到清洁生产的重要保证手段之一。


根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）二级评价项目按照HJ819的要求，提出项目在生产运行阶段的污染源监测计划。


[bookmark: _Toc2696]6.2污染源监测计划


运营期环境监测计划，针对本工程特点及有关环保要求，并根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造（HJ1119-2020）》、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉（HJ953-2018）》并结合本项目的实际排污状况制定废气监测计划，提出如下监测计划，监测需在运营期内进行，所述监测计划需在企业运营期进行监测。


表6.2-1 运行期废气监测计划


			监测点位


			监测指标


			监测频次


			执行排放标准





			DA001排气筒


			颗粒物、SO2、NOX


			1次/半年


			颗粒物、SO2、NOX、沥青烟气（沥青烟、苯并[a]芘）排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值要求





			


			沥青烟、苯并[a]芘


			1次/年


			





			DA002排烟囱（导热油炉）


			颗粒物、SO2、NOX、林格曼黑度


			1次/月


			《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）





			厂界


			颗粒物、苯并[a]芘


			1次/年


			《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准





			柴油储罐周边


			非甲烷总烃


			1次/年


			《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）














[bookmark: _Toc31727]7环境空气影响评价结论


（1）本项目采取的各项大气污染控制措施能够保证污染物排放指标满足排放标准的要求。根据大气环境影响预测结果，本项目污染源排放方案合理，正常工况下污染物浓度贡献值的最大浓度占标率均小于100%。


（2）大气环境防护距离


根据大气预测，本项目厂界外无短期贡献浓度值出现超标情况，经计算不需设置大气环境防护距离。


综上所述，本项目对大气环境影响可被环境接受。








46





建设项目大气环境影响评价自查表


			工作内容


			自查项目





			评价等级与范围


			评价等级


			一级


			二级


			三级





			


			评价范围


			边长=50km


			边长5～50km


			边长=5km





			评价因子


			SO2+NOx排放量


			≥ 2000t/a


			500~2000t/a


			＜500t/a





			


			评价因子


			/


			包括二次PM2.5


不包括二次PM2.5





			评价标准


			评价标准


			国家标准


			地方标准


			附录D


			其他标准





			现状评价


			环境功能区


			一类区


			二类区


			一类区和二类区





			


			评价基准年


			（2025）年





			


			[bookmark: _GoBack]环境空气质量现状调查数据来源


			长期例行监测数据


			主管部门发布的数据


			现状补充监测





			


			现状评价


			达标区☑


			不达标区





			污染源调查


			调查内容


			本项目正常排放源


本项目非正常排放源


现有污染源


			拟替代的污染源


			其他在建、拟建项目污染源


			区域污染源





			大气环境影响预测与评价


			预测模型


			AERMOD





			ADMS





			AUSTAL2000





			EDMS/AEDT





			CALPUFF





			网格模型





			其他








			


			预测范围


			边长≥ 50km□


			边长5～50km □


			边长= 5km 





			


			预测因子


			预测因子


			包括二次PM2.5


不包括二次PM2.5





			


			正常排放短期浓度


贡献值


			最大占标率≤100%


			最大占标率＞100% 





			


			正常排放年均浓度


贡献值


			一类区


			最大占标率≤10%


			最大标率＞10%





			


			


			二类区


			最大占标率≤30%


			最大标率＞30% 





			


			非正常排放1h浓度


贡献值


			非正常持续时长


（ ）h


			占标率≤100% 


			占标率＞100%





			


			保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值


			达标


			不达标





			


			区域环境质量的整体变化情况


			k ≤-20% 


			k>-20% 





			环境监测计划


			污染源监测


			监测因子：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃


			有组织废气监测


无组织废气监测


			无监测





			


			环境质量监测


			监测因子：


			监测点位数（）


			无监测





			评价结论


			环境影响


			可以接受       不可以接受 □





			


			大气环境防护距离


			距（  /   ）厂界最远（  /   ）m





			


			污染源年排放量


			SO2：（0.003）t/a


			NOx：（0.239）t/a


			颗粒物：（0.096）t/a


			VOCs：（0.037）t/a





			注：“” 为勾选项，填“√” ；“（）” 为内容填写项
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[bookmark: _Toc19735]一、建设项目基本情况


			建设项目名称


			双鸭山市红兴隆铭通混凝土有限公司建设项目





			项目代码


			无





			建设单位联系人


			邵英志


			联系方式


			13351827000





			建设地点


			黑龙江省双鸭山市友谊县红兴隆管局局直一分场第三管理区砖厂南侧





			地理坐标


			（ 131 度 34 分 16.422 秒， 46 度 41 分 42.669 秒）





			国民经济


行业类别


			C3099其他非金属矿物制品制造


			[bookmark: _Hlk49843745]建设项目


行业类别


			二十七、非金属矿物制品业30，30---60、耐火材料制品制造308；石墨及其他非金属矿物制品制造309---“其他”





			建设性质


			□新建（迁建）


□改建


□扩建


☑技术改造


			建设项目


申报情形


			☑首次申报项目             


□不予批准后再次申报项目


□超五年重新审核项目     


□重大变动重新报批项目





			项目审批（核准/


备案）部门（选填）


			/


			项目审批（核准/


备案）文号（选填）


			/





			总投资（万元）


			700


			环保投资（万元）


			60.5





			环保投资占比（%）


			8.64


			施工工期


			2026.09-2026.10





			是否开工建设


			☑否


□是：


			用地（用海）


面积（m2）


			0（不新增用地）





			专项评价设置情况


			    根据“关于印发《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南的通知环办环评〔2020〕33号”中建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）表1，本项目需设置大气专题评价、无须设置地表水、环境风险、生态、海洋专题评价。


表1-1 专项评价设置情况一览表


			专项评价的类别


			设置原则


			本项目情况





			大气


			排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。


			本项目废气污染物中含有苯并[a]芘，且厂界外500米范围内有环境空气保护目标。因此，本项目需设置大气专项评价。





			地表水


			新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。


			不涉及。





			环境风险


			有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。


			本项目涉及有毒有害和易燃易爆危险物质，但存储量未超过临界量。因此，无须设置环境风险专项评价。





			生态


			取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。


			不涉及。





			海洋


			直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。


			不涉及。














			规划情况


			无





			规划环境影响评价情况


			无





			规划及规划环境影响评价符合性分析


			无





			其他符合性分析


			一、产业政策相符性分析


根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类、淘汰类项目。鼓励类、限制类和淘汰类之外的，且符合国家有关法律、法规和政策规定的属于允许类，因此，本项目为允许类。


项目所涉及行业性、领域性、区域性等方面无《关于印发<市场准入负面清单（2025年版）>的通知》中违规另设市场准入行政审批情况。


综上所述，本项目建设符合国家产业政策要求。


2、“生态环境分区管控”符合性分析


本项目位于黑龙江省双鸭山市友谊县红兴隆管局局直一分场第三管理区砖厂南侧，按照《自然资源部办公厅关于辽宁等省（市）启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函〔2022〕2341号）批复的黑龙江省划定成果，本项目不包含保护地与生态保护红线清单禁止项内容。


根据黑龙江省“三区三线”划定结果，本项目选址不在生态保护红线范围内。本项目所在区域内无国家、省、市级自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、野生动物重要栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域等环境敏感区。


根据2024年1月22日黑龙江省生态环境厅《关于发布2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（黑环发〔2024〕1号）、《黑龙江省生态环境分区管控文本（2023年版）》、《双鸭山市红兴隆铭通混凝土有限公司建设项目生态环境分区管控分析报告》，在结合本项目生产工艺、排污状况和区域环境及环境质量现状进行调查的基础上，本项目与管控要求符合性如下：


（1）“一图”


[image: ]


图1-1 与环境管控单元叠加图


根据图1-1，本项目与环境管控单元叠加图显示，本项目位于一般管控单元。本项目强化环境管理水平，且本项目不侵占生态保护红线、水源涵养功能极重要区、生物多样性维护功能极重要区，因此满足生态保护红线的要求。本项目建设符合国家产业政策和国家土地供应政策，不占用永久基本农田，不占用自然保护区，项目符合用地要求及“三区三线”管控要求。


（2）“一表”


表1-2 本项目“生态环境分区管控”符合性分析表


			一、生态保护红线





			管控单元类别


			一般管控区





			管控要求


			生态空间包括生态保护红线和一般生态空间，生态保护红线及一般生态空间均属于优先保护区，其余区域属于一般管控区。





			符合性分析


			根据本项目的《生态环境分区管控分析报告》，本项目所在区域不属于生态保护红线和一般生态空间，因此本项目符合生态保护红线要求。





			二、环境质量底线





			大气环境质量底线


			根据《2025年黑龙江省生态环境质量状况》，双鸭山市空气质量级别达二级标准。根据补充监测结果可知：TSP、氮氧化物及苯并[α]芘24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中表2中二级标准限值要求，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃标准限制要求。


本项目燃油废气与卸料、烘干、筛分及加热搅拌废气形成混合气体通过旋风除尘器+布袋除尘器+活性炭吸附处理后通过15m排气筒DA001排放；导热油炉燃油烟气经低氮燃烧处理后通过18m高烟囱DA002排放；原料堆场采用防风抑尘网，上面采用苫布苫盖，具有防风抑尘功能，进行定期洒水抑尘，粉尘无组织排放；矿粉筒仓顶部呼吸口产生的粉尘经自带脉冲除尘（除尘效率99%）处理后通过呼吸口排放；冷料斗上方设置半封闭围挡，具有防风抑尘功能，采取洒水降尘措施，颗粒物无组织排放；沥青储罐采用封闭式油罐，罐顶设气相平衡管相关设施1 套，大小呼吸废气经露天扩散和周边绿化净化，呈无组织排放；柴油储罐采用封闭式油罐，罐顶设气相平衡管相关设施1 套，柴油储罐经露天扩散和周边绿化净化，呈无组织排放。综上，本项目建设对环境影响较小，不会突破项目所在区域的“大气环境质量底线”。





			水环境质量底线


			根据《2025年黑龙江省生态环境质量状况》，双鸭山市参与国家考核计算的断面共6个，I-Ⅲ类水质比例为66.7%，无劣V类水质断面。与上年同期相比，I-Ⅲ类水质比例保持不变，均无劣V类水质断面。双鸭山市饮用水水源地水量达标率为100%。本项目所在地区地表水体为七星河，汇入挠力河（炮台亮子-入乌苏里江河口段），根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030）》，确定该段水质目标为Ⅲ类水体。根据《2025年黑龙江省生态环境质量状况》中的全省河流总体水质状况可知，挠力河（炮台亮子-入乌苏里江河口段）水体水质满足Ⅲ类水体标准。


项目采取雨污分流，本项目在生产区域四周设置环形排水沟，保证初期雨水能够收集至初期雨水收集池，初期雨水通过生产区域四周排水沟收集进入新建的70m3初期雨水收集池，初期雨水收集池中设置处理效率为90%、处理能力10m3/h的油水分离器，经隔油沉淀处理后回用于厂区洒水降尘，降尘废水全部蒸发损耗，不外排；冲洗废水（车辆、设备）排入70m3初期雨水收集池，经隔油沉淀处理后回用于厂区洒水降尘；生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。污水可得到有效控制，对周围环境影响较小。不会突破项目所在区域的“水环境质量底线”。





			地下水环境质量底线


			本项目采取有效的土壤和地下水防控措施，对土壤和地下水影响小，无地下水及土壤污染途径，本项目不会突破项目所在区域的“土壤环境质量底线”、“地下水环境质量底线”。





			三、资源利用上线





			本项目位于黑龙江省双鸭山市友谊县红兴隆管局局直一分场第三管理区砖厂南侧，项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染，项目的水、燃料等资源不会突破区域的资源利用上线。综上所述，本项目建设符合“资源利用上线”要求。





			四、环境管控单元准入清单





			环境管控区编码


			YS2305226310001





			环境管控区名称


			友谊县地下水环境一般管控区





			管控区类型


			一般管控区





			管控要求


			符合性分析





			环境风险管控


			1.土壤污染重点监管单位应当履行下列义务：（一）严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况；（二）建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；（三）制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门。2.重点单位新、改、扩建项目地下储罐储存有毒有害物质的，应当在项目投入生产或者使用之前，将地下储罐的信息报所在地设区的市级生态环境主管部门备案。3.重点单位应当建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查。发现污染隐患的，应当制定整改方案，及时采取技术、管理措施消除隐患。隐患排查、治理情况应当如实记录并建立档案。重点区域包括涉及有毒有害物质的生产区，原材料及固体废物的堆存区、储放区和转运区等；重点设施包括涉及有毒有害物质的地下储罐、地下管线，以及污染治理设施等。4.化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，并建设地下水水质监测井进行监测，防止地下水污染。5.重点单位通过新、改、扩建项目的土壤和地下水环境现状调查，发现项目用地污染物含量超过国家或者地方有关建设用地土壤污染风险管控标准的，土地使用权人或者污染责任人应当参照污染地块土壤环境管理有关规定开展详细调查、风险评估、风险管控、治理与修复等活动。


			为防止地下水和土壤污染，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）确定防渗要求，本项目危险废物贮存库参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设置，防渗层至少为1m厚粘土层（K≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，K≤10-10cm/s。沥青储罐、柴油储罐区按重点防渗区采取防渗措施，防渗层至少为1m厚粘土层（K≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，K≤10-10cm/s。初期雨水收集池、防渗旱厕为一般防渗区，采取抗渗钢纤维混凝土或高密度聚乙烯膜（HDPE）进行防渗，防渗技术要求达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s的要求。生活区及其他区域进行水泥硬化。


项目采取有效的土壤和地下水防控措施，对土壤和地下水影响小





			环境管控单元编码


			ZH23052230002





			环境管控单元名称


			友谊县其他区域





			管控单元类别


			一般管控单元





			管控要求


			符合性分析





			空间布局约束


			1.引导工业项目向开发区集中，促进产业集聚、资源集约、绿色发展。2.强化节能环保标准约束，严格行业规范、准入管理和节能审查，对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、船舶、煤炭、印染、造纸、制革、染料、焦化、电镀等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，要依法依规有序退出。


			本项目主要生产沥青混凝土，属于其他非金属矿物制品制造业。不属于新建危险化学品生产项目，不属于电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、船舶、煤炭、印染、造纸、制革、染料、焦化、电镀等行业。符合“空间布局约束”要求。








（3）“一说明”


根据《双鸭山市红兴隆铭通混凝土有限公司建设项目生态环境分区管控分析报告》可知，双鸭山市红兴隆铭通混凝土有限公司建设项目位置涉及双鸭山市友谊县；项目占地总面积0.02平方公里。与生态保护红线交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。与自然保护地整合优化方案数据交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。保护地涉及等类型。与自然保护地（现状管理数据）交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。保护地涉及等类型。与饮用水水源保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。与国家级水产种质资源保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。与环境管控单元优先保护单元交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%；与重点管控单元交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%；一般管控单元交集面积为0.02平方公里，占项目占地面积的100.00%。与地下水环境优先保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%；与地下水环境重点管控区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%，与地下水环境一般管控区交集面积为0.02平方公里，占项目占地面积的100.00%。


综上，本项目的建设符合《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（黑政发〔2020〕14号）、《关于发布2023年生态环境分区管控动态更新的通知》（黑环发〔2024〕1号）、《《双鸭山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（双政规〔2021〕2号）及《双鸭山市生态环境准入清单（2023年版）》及本项目的《生态环境分区管控分析报告》中的要求。


三、与《中华人民共和国大气污染防治法》的符合性分析


表1-3 与《中华人民共和国大气污染防治法》符合性分析


			文件要求


			符合性分析





			第十八条 企业事业单位和其他生产经营者建设对大气环境有影响的项目，应当依法进行环境影响评价、公开环境影响评价文件；向大气排放污染物的，应当符合大气污染物排放标准，遵守重点大气污染物排放总量控制要求。


第四十三条 钢铁、建材、有色金属、石油、化工等企业生产过程中排放粉尘、硫化物和氮氧化物的，应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施。


第四十八条 钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业，应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。工业生产企业应当采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。


第七十条 运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。装卸物料应当采取密闭或者喷淋等方式防治扬尘污染。


第七十二条 贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染。


			本项目为沥青混凝土生产企业，依法进行环境影响评价。本项目燃油废气与卸料、烘干、筛分及加热搅拌废气形成混合气体通过旋风除尘器+布袋除尘器+活性炭吸附处理后通过15m排气筒DA001排放；导热油炉燃油烟气经低氮燃烧处理后通过18m高烟囱DA002排放；原料堆场采用防风抑尘网，上面采用苫布苫盖，具有防风抑尘功能，进行定期洒水抑尘，粉尘无组织排放；矿粉筒仓顶部呼吸口产生的粉尘经自带脉冲除尘（除尘效率99%）处理后通过呼吸口排放；冷料斗上方设置半封闭围挡，具有防风抑尘功能，采取洒水降尘措施，颗粒物无组织排放；沥青储罐采用封闭式油罐，罐顶设气相平衡管相关设施1 套，大小呼吸废气经露天扩散和周边绿化净化，呈无组织排放；柴油储罐采用封闭式油罐，罐顶设气相平衡管相关设施1 套，柴油储罐经露天扩散和周边绿化净化，呈无组织排放。本项目的建设与《中华人民共和国大气污染防治法》相符。








四、与《黑龙江省大气污染防治条例》的符合性分析


根据《黑龙江省大气污染防治条例》提出：运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆，应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒、泄漏，并按照规定的路线和时间行驶。企业事业单位和其他生产经营者应当采取有效措施，防止和减少大气污染，对所造成的损害依法承担责任。


本项目燃油废气与卸料、烘干、筛分及加热搅拌废气形成混合气体通过旋风除尘器+布袋除尘器+活性炭吸附处理后通过15m排气筒DA001排放；导热油炉燃油烟气经低氮燃烧处理后通过18m高烟囱DA002排放；原料堆场采用防风抑尘网，上面采用苫布苫盖，具有防风抑尘功能，进行定期洒水抑尘，粉尘无组织排放；矿粉筒仓顶部呼吸口产生的粉尘经自带脉冲除尘（除尘效率99%）处理后通过呼吸口排放；冷料斗上方设置半封闭围挡，具有防风抑尘功能，采取洒水降尘措施，颗粒物无组织排放；沥青储罐采用封闭式油罐，罐顶设气相平衡管相关设施1 套，大小呼吸废气经露天扩散和周边绿化净化，呈无组织排放；柴油储罐采用封闭式油罐，罐顶设气相平衡管相关设施1 套，柴油储罐经露天扩散和周边绿化净化，呈无组织排放。因此，项目建设与《黑龙江省大气污染防治条例》政策相符。


五、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》符合性分析


表1-4 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析


			名称


			要求


			符合性分析





			《挥发性有机物无组织排放控制标准》


（GB37822-2019）


			VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。


			本项目沥青储存于密闭的储罐内，沥青送至本厂区内采用罐车管道密闭输送。


本项目燃油废气与卸料、烘干、筛分及加热搅拌废气形成混合气体通过旋风除尘器+布袋除尘器+活性炭吸附处理后通过15m排气筒DA001排放；沥青储罐、柴油储罐采用封闭式油罐，罐顶设气相平衡管相关设施1 套，大小呼吸废气经露天扩散和周边绿化净化，呈无组织排放。采取上述措施后，项目运营期DA001排气筒沥青烟气（沥青烟、苯并[a]芘）排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值（15m高排气筒）要求；厂界无组织苯并[a]芘、沥青烟、非甲烷总烃废气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。厂区内无组织非甲烷总烃废气污染物排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准限值要求。


故本项目符合GB37822-2019相关要求。





			


			盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。


			





			


			液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。


			





			


			液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。


			





			


			VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。含VOCs产品的使用过程包括


但不限于以下作业：


a）调配（混合、搅拌等）；


b）涂装（喷涂、浸涂、淋涂、辊涂、刷涂、


涂布等）；


c）印刷（平版、凸版、凹版、孔版等）；


d）粘结（涂胶、热压、复合、贴合等）；


e）印染（染色、印花、定型等）：


f）干燥（烘干、风干、晾干等）；


g）清洗（浸洗、喷洗、淋洗、冲洗、擦洗等）。


			








六、《黑龙江省空气质量持续改善行动计划实施方案》（黑政发〔2023〕19号）的符合性分析


《黑龙江省空气质量持续改善行动计划实施方案》（黑政发〔2023〕19号）中指出“积极推进燃煤锅炉淘汰改造。各地要将燃煤供热锅炉替代项目纳入城镇供热规划。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。加快热力管网建设，依托电厂、大型工业企业开展远距离供热示范，充分释放热电联产、工业余热等供热能力，淘汰管网覆盖范围内的供热燃煤锅炉和散煤。到2025年，哈尔滨市、佳木斯市、七台河市、绥化市基本完成城市建成区35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉淘汰；哈尔滨市、绥化市基本淘汰行政区域内10蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉。”


本项目位于黑龙江省双鸭山市友谊县红兴隆管局局直一分场第三管理区砖厂南侧，产品为沥青混凝土，项目采用导热油炉对沥青罐进行加热，燃料为轻质柴油，不使用煤。本项目建设符合《黑龙江省空气质量持续改善行动计划实施方案》（黑政发〔2023〕19号）的要求。


七、《双鸭山市空气质量持续改善行动计划贯彻落实方案》的符合性分析


五、持续加强面源污染治理，（十八）深化扬尘污染综合治理。推进扬尘精细化管控，将防治扬尘污染费用纳入工程造价。积极推行绿色施工，督促责任单位严格落实标准化防控措施。推进低尘机械化湿式清扫作业，加大城市出入口、城乡结合部等重要路段冲洗保洁力度。根据《双鸭山市主城区运输车辆专项整治工作方案》（双政办规〔2023〕11号），进一步规范运输行业作业秩序，营造良好城市环境。各县（区）参照方案，强化属地运输车辆管控。对城市公共裸地进行排查建档并采取防尘措施。强化工业企业的露天料场、堆场防扬尘措施监管。到2025年，装配式建筑占新建建筑面积的比例力争达到15%；城市主次干路机械化清扫率达到100%，城乡结合部道路达到80%，县城机械化清扫比率提升。


本项目原料砂石采用汽车运输，运输车辆采用苫布覆盖，并按照规定的路线和时间行驶。原料堆场采用防风抑尘网，上面采用苫布苫盖，具有防风抑尘功能，进行定期洒水抑尘，粉尘无组织排放；矿粉筒仓顶部呼吸口产生粉尘，矿粉筒仓顶部自带脉冲除尘（除尘效率99%）处理后通过呼吸口排放；冷料斗上方设置半封闭围挡，具有防风抑尘功能，采取洒水降尘措施，颗粒物无组织排放。因此符合《双鸭山市空气质量持续改善行动计划贯彻落实方案》。


八、与《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》符合性分析


（1）三、防治工业污染要求：（十一）应加强对各类污染源的监管，确保污染治理设施稳定运行，切实落实企业环保责任。鼓励采用低能耗、低污染的生产工艺，提高各个行业的清洁生产水平，降低污染物产生量。（十二）应制定严格、完善的国家和地方工业污染物排放标准，明确各行业排放控制要求。在环境污染严重、污染物排放量大的地区，应制定实施严格的地方排放标准或国家排放标准特别排放限值。（十三）对于排放细颗粒物的工业污染源，应按照生产工艺、排放方式和烟（废）气组成的特点，选取适用的污染防治技术。工业污染源有组织排放的颗粒物，宜采取袋除尘、电除尘、电袋除尘等高效除尘技术，鼓励火电机组和大型燃煤锅炉采用湿式电除尘等新技术。（十五）产生大气颗粒物及其前体物污染物的生产活动应尽量采用密闭装置，避免无组织排放；无法完全密闭的，应安装集气装置收集逸散的污染物，经净化后排放。五、防治扬尘污染要求：（二十二）扬尘污染源应以道路扬尘、施工扬尘、粉状物料贮存场扬尘、城市裸土起尘等为防治重点。应参照《防治城市扬尘污染技术规范》，开展城市扬尘综合整治，减少城市裸地面积，采取植树种草等措施提高绿化率，或适当采用地面硬化措施，遏制扬尘污染。（二十三）对各种施工工地、各种粉状物料贮存场、各种港口装卸码头等，应采取设置围挡墙、防尘网和喷洒抑尘剂等有效的防尘、抑尘措施，防止颗粒物逸散；设置车辆清洗装置，保持上路行驶车辆的清洁；鼓励各类土建工程使用预搅拌的商品混凝土。（二十四）实行粉状物料及渣土车辆密闭运输，加强监管，防止遗撒。及时进行道路清扫、冲洗、洒水作业，减少道路扬尘。规范园林绿化设计和施工管理，防止园林绿地土壤向道路流失。


本项目燃油废气与卸料、烘干、筛分及加热搅拌废气形成混合气体通过旋风除尘器+布袋除尘器+活性炭吸附处理后通过15m排气筒DA001排放；导热油炉燃油烟气经低氮燃烧处理后通过18m高烟囱DA002排放；原料堆场采用防风抑尘网，上面采用苫布苫盖，具有防风抑尘功能，进行定期洒水抑尘，粉尘无组织排放；矿粉筒仓顶部呼吸口产生的粉尘经自带脉冲除尘（除尘效率99%）处理后通过呼吸口排放；冷料斗上方设置半封闭围挡，具有防风抑尘功能，采取洒水降尘措施，颗粒物无组织排放；沥青储罐采用封闭式油罐，罐顶设气相平衡管相关设施1 套，大小呼吸废气经露天扩散和周边绿化净化，呈无组织排放；柴油储罐采用封闭式油罐，罐顶设气相平衡管相关设施1 套，柴油储罐经露天扩散和周边绿化净化，呈无组织排放。符合《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》中三、防治工业污染要求。


九、与《黑龙江省重点行业挥发性有机物综合治理行动方案》（黑环发〔2019〕153号）符合性分析


推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。


符合性分析：本项目所用原辅材料不属于高VOCs含量原辅材料，项目不属于石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设企业。本项目产品为沥青混凝土，涉VOCs物料主要为沥青，均储存于密闭的储罐内。本项目生产过程中产生的沥青烟气经活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒DA001排放。综上，本项目采取污染防治措施符合《黑龙江省重点行业挥发性有机物综合治理行动方案》（黑环发〔2019〕153号）要求。


十、与《地下水管理条例》符合性分析


根据《地下水管理条例》第二十一条：取用地下水的单位和个人应当遵守取水总量控制和定额管理要求，使用先进节约用水技术、工艺和设备，采取循环用水、综合利用及废水处理回用等措施，实施技术改造，降低用水消耗。


本项目采用节约用水工艺，初期雨水通过生产区域排水沟收集进入初期雨水收集池，经隔油沉淀处理后回用于厂区洒水降尘，降低用水消耗，符合《地下水管理条例》要求。


十一、选址合理性分析


本项目位于黑龙江省双鸭山市友谊县红兴隆管局局直一分场第三管理区砖厂南侧，用地性质属于工业用地。厂界东侧为工商南路，厂界南侧为耕地，厂界西侧为耕地，厂界北侧为废弃砖厂。项目地址交通条件便利，区位优势明显；厂址所在地水、电、原料供应均有保证，满足生产需求；项目产生的“三废”经处理后均达标排放。本项目选址符合双鸭山市“三线一单”要求，不涉及生态保护红线，本项目加强环境管理水平，减少污染物的排放，本项目不侵占生态保护红线、水源涵养功能极重要区、生物多样性维护功能极重要区、建设用地污染风险管控区内。项目在运营期产生废水、废气、噪声及固体废物污染等，在严格采取各项环境保护措施后，能保证各种污染物稳定达标排放。在确保污染防治措施全面实施并正常运行的前提下，通过加强环境管理，拟建项目的环境影响可被周围环境所接受。


在落实本报告提出的污染防治措施前提下，确保各项污染物稳定达标排放，对周围环境影响不大，选址可行。


综上，本项目选址合理。













































































[bookmark: _Toc3492]二、建设项目工程分析


			建设内容


			一、项目概况


双鸭山市红兴隆铭通混凝土有限公司位于黑龙江省双鸭山市友谊县红兴隆管局局直一分场第三管理区砖厂南侧，购买黑龙江省三江路桥工程有限公司场地及生产设备进行生产。将现有1台60万kcal燃煤导热油炉更换为一台60万kcal燃油导热油炉，其余充分利用厂区内现有可用设备及建筑，年生产沥青混凝土3万吨。


二、建设内容及规模


1、工程建设内容


本项目主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程及环保工程、防渗工程等详见下表。


表2-1 本项目建设内容一览表


			项目


			名称


			建设内容


			备注





			主体工程


			沥青混凝土拌合系统


			本项目建设沥青混凝土生产线一条，拌合装置设备型号为2000型沥青混凝土搅拌设备，建成后年生产沥青混凝土3万吨，沥青混凝土成品直接外运，不在厂区内储存。占地面积2260m2，建设拌合装置及各配套系统，将沥青、碎石、矿粉等原料按照一定的比例进行搅拌成沥青混凝土成品，导热油炉，沥青罐、矿粉仓等生产设施均位于拌合系统旁，输送系统均为密闭。


			利用现有





			辅助工程


			锅炉房


			占地面积20m2，位于厂区北侧，1层建筑，高5m，将现有1台60万kcal燃煤导热油炉更换为一台60万kcal燃油导热油炉，为沥青储罐加热。


			锅炉房利用现有，内部更换锅炉设备





			


			办公室


			占地面积180m2，位于厂区南侧，1层建筑，高2.5m，全封闭钢结构，用于日常办公及实验，其中主要是对本项目产品进行测定强度、硬度等物理实验，不使用药品、化学品。


			利用现有





			


			仓库


			占地面积120m2，位于厂区南侧，1层建筑，高2.5m，全封闭钢结构，用于储存杂物。


			利用现有





			储运工程


			原料堆场


			位于厂区南部，占地面积为6000m2，主要用于碎石的堆存。四周采用防风抑尘网，上面采用苫布苫盖。堆高3m，防风抑尘网设置总长度为310m、高度为3.5m（高于堆高的1.1倍），砂石料最大贮存量约为12000吨，每15天周转一次，料堆防尘布苫盖，定时洒水抑尘。


			新建防风抑尘网





			


			矿粉筒仓


			建设1个矿粉筒仓，位于厂区南侧，高度15m，用于储存矿粉，最大储存量为50t。


			利用现有





			


			沥青罐


			建设5个沥青罐，封闭式，卧式，容量50m3/个，最大储存量为200t。采用1台60万Kcal导热油炉对沥青储罐进行加热。


			利用现有





			


			柴油罐


			建设2个柴油储罐和（容积分别为8m3、24m3），卧式，最大存储量分别为6t和18t。


			利用现有





			


			一般固废贮存区


			位于办公室内，占地面积约10m2，用于一般固废的临时贮存。


			利用现有





			


			危险废物贮存库


			位于办公室内，占地面积为10m2，用于存放厂区产生的危险废物，地面防渗，危险废物贮存库防渗层为至少1m厚粘土层（K≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，K≤1×10-10cm/s，内部采取分区隔断，废机油采用专用容器贮存，设置0.1m高围堰；贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，张贴危废标识。贮存库设置应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。用于储存本项目危险废物：废机油采用专用密闭容器盛装，初期雨水收集池沉渣、初期雨水收集池油污、废油桶、废含油抹布及手套、废活性炭装入包装袋内进行贮存并分类放置于内，定期交由有资质单位统一处置。废导热油、柴油罐底泥不在厂区内储存，更换后的废导热油、柴油罐底泥定期委托有资质的单位进行清运处置。


			利用现有





			公用工程


			给水


			由厂区原有地下水井提供


			依托





			


			排水


			项目采取雨污分流，本项目在生产区域四周设置环形排水沟，保证初期雨水能够收集至初期雨水收集池，初期雨水通过生产区域四周排水沟收集进入新建的150m3初期雨水收集池，初期雨水收集池中设置处理效率为90%、处理能力10m3/h的油水分离器，经隔油沉淀处理后回用于厂区洒水降尘，降尘废水全部蒸发损耗，不外排；冲洗废水（车辆、设备）排入150m3初期雨水收集池，经隔油沉淀处理后回用于厂区洒水降尘；生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。


			新建初期雨水收集池，其他利用现有





			


			供电


			由当地供电所供给。


			/





			


			供热


			为防止沥青冷却，建设一台60万kcal燃油导热油炉用于加热沥青储罐；骨料烘干加热由燃料燃烧器提供热量；项目冬季不生产，办公室无需取暖。


			/





			环保工程


			废水


			项目采取雨污分流，本项目在生产区域四周设置环形排水沟，保证初期雨水能够收集至初期雨水收集池，初期雨水通过生产区域四周排水沟收集进入新建的70m3初期雨水收集池，初期雨水收集池中设置处理效率为90%、处理能力10m3/h的油水分离器，经隔油沉淀处理后回用于厂区洒水降尘，降尘废水全部蒸发损耗，不外排；冲洗废水（车辆、设备）排入70m3初期雨水收集池，经隔油沉淀处理后回用于厂区洒水降尘；生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。


			新建初期雨水收集池，其他利用现有





			


			废气


			有组织废气


			①燃油废气与卸料、烘干、筛分及加热搅拌废气：项目燃油废气与卸料、烘干、筛分及加热搅拌废气形成混合气体通过旋风除尘器+布袋除尘器+活性炭吸附处理后通过15m排气筒DA001排放。


②导热油炉烟气：本项目采用60万kcal导热油炉加热沥青储罐，产生的导热油炉燃油烟气经低氮燃烧处理后18m高烟囱DA002排放。


			利用现有





			


			


			无组织废气


			原料运输、原料堆存粉尘：原料采用封闭式罐车运入厂区，砂石料运输车辆全部采用苫布覆盖。原料碎石堆存于原料堆场内，原料堆场由于风力作用产生无组织粉尘。本项目原料堆场采用防风抑尘网，上面采用苫布苫盖，具有防风抑尘功能，进行定期洒水抑尘，粉尘无组织排放。


			





			


			


			


			运输皮带：密闭输送。


			





			


			


			


			矿粉筒仓：矿粉筒仓顶部呼吸口产生的粉尘经自带脉冲除尘（除尘效率99%）处理后通过呼吸口排放


			





			


			


			


			冷料上料：冷料上料过程中会产生一定量的粉尘，冷料斗上方设置半封闭围挡，具有防风抑尘功能，采取洒水降尘措施，颗粒物无组织排放。


			





			


			


			


			沥青罐呼吸：沥青罐采用封闭式油罐，罐顶设气相平衡管相关设施1 套，大小呼吸废气经露天扩散和周边绿化净化，呈无组织排放。


			





			


			


			


			柴油储罐呼吸：柴油储罐采用封闭式油罐，罐顶设气相平衡管相关设施1 套，柴油储罐经露天扩散和周边绿化净化，呈无组织排放。


			





			


			噪声


			选用低噪声设备，设置基础减振措施。


			新建





			


			固体废物


			一般固体废物


			生活垃圾集中收集交由市政环卫部门统一清运处理；除尘器收集粉尘收集后回用于生产；废布袋由专人收集，交由除尘设备厂家回收；滴漏沥青、拌合残渣清理后回用于生产。


			利用现有





			


			


			危险废物


			企业在办公室内设置危险废物贮存库一间，占地面积10m2，建筑面积10m2，容积：6t。用于储存本项目危险废物：废机油采用专用密闭容器盛装，初期雨水收集池沉渣、初期雨水收集池油污、废油桶、废含油抹布及手套、废活性炭装入包装袋内进行贮存并分类放置于内，定期交由有资质单位统一处置。废导热油、柴油罐底泥不在厂区内储存，更换后的废导热油、柴油罐底泥定期委托有资质的单位进行清运处置。本项目危险废物贮存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行。根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。


			





			


			防渗措施


			初期雨水收集池、防渗旱厕属于一般防渗区（防渗系数K×10-7cm/s）采用水泥硬化地面、池体，地面防渗系数≤K×10-7cm/s。危险废物贮存库需地面硬化，采用2mm厚的高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s。本项目柴油罐、沥青罐区域设置围堰，围堰高度不低于30cm，围堰、地面与裙角应设置防渗，沥青储罐、柴油储罐区按重点防渗区采取防渗措施，防渗层至少为1m厚粘土层（K≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，K≤10-10cm/s。


			初期雨水收集池新建，其他利用新建





			


			环境风险


			建设单位应采取综合防范措施，并从技术、工艺、管理等方面对以下几方面予以重视：（1）项目储罐集中在一个区域内，储罐区设置围堰，围堰高度不低于0.3m，定期进行检查，检查的重点有无人为破坏，有无泄漏，做到有问题及时发现，及时处理。地面采取防渗及防腐蚀处理。储罐区内设置“禁止吸烟”和“禁止使用明火”的告示牌。储存区应远离频繁出入口。（2）沥青储罐及管道采取防腐措施。（3）油罐的各接合管设在油罐的顶部，便于平时的检修和管理，避免现场安装开孔可能出现焊接不良和接管受力大、容易发生断裂而造成的跑油、渗油等不安全事故。（4）储罐区需设置符合标准的灭火设备，设置明显的警示牌，告诫禁止明火、禁止吸烟。（5）加强对储罐渗漏的防护，对储罐、阀门等进行定期检测，对泄漏到围堰内的物料应使用临时抽吸系统尽快收集，减少着火的机会，一旦发生火灾事故，要尽快使用已有的消防设施扑救，疏散周围人群，远离事故区。（6）柴油、导热油储罐采取双层罐设置。（7）热沥青由供货方直接运至厂区，运输过程中应对运输储罐定期检查。并定期对柴油、导热油运输储罐进行检查，发现破损及时进行更换；汽车运输过程中限速行驶，不超载，防止原辅料泄漏污染环境。（8）危险废物在厂区使用专用容器，并将收集容器贴上标签，存储于危险废物贮存库内委托有资质的单位处理。在运输前到当地环保部门提交危废转移申请表，领取危险废物转移联单，在运输过程中严格按要求填写“五联单”，转移完成后将相应联单提交相关单位，并建立台账，并与有资质的单位签订危险废物处理书面协议。危险废物贮存库必须派专人进行管理，并严格执行危险废物贮存库的管理制度，降低管理产生的风险。（9）加强员工的责任心和主观能动性；完善并严格遵守相关的操作规程，加强岗位培训，落实岗位责任制；加强设备管理，对易发生渗漏的部位加强检查；建立一套完善的安全管理制度，执行工业安全卫生、劳动保护、环保、消防等相关规定。


			/








2、产品方案


本项目产品方案见表2-2。





表2-2 主要产品一览表


			序号


			产品名称


			年产量


			单位





			1


			沥青混凝土


			30000


			吨








3、原辅材料用量及其理化性质


（1）本项目原辅材料见表2-3。


表2-3 原辅材料一览表


			序号


			原材料名称


			年耗量


			单位


			来源


			备注





			1


			砂石料


			28660


			t


			外购


			原料，不同粒径的碎石，储存于原料堆场。





			2


			矿粉


			150


			t


			外购


			原料，储存在粉料系统内





			3


			沥青


			1200


			t


			外购


			辅料，外购热沥青，储存于沥青储罐内，储罐区域地面进行防渗防腐处理，并在周边设置围堰。





			4


			导热油


			0.5


			t


			外购


			运至厂区后直接存入导热油炉内。





			5


			柴油


			137.85


			t


			外购


			导热油炉加热燃料，1个40m3油罐及供油管道，罐区域地面进行防渗防腐处理，并在周边设置围堰。





			6


			活性炭


			1


			t


			外购


			废气处理





			7


			水


			57.17


			t


			井水


			生活生产用水





			8


			点


			22000


			Kw·h


			/


			当地供电所








（2） 原辅材料主要理化性质


矿粉：是符合工程要求的石粉及其代用品的统称。是由石灰岩等碱性石料经磨细加工得到的，在沥青混合料中起填料作用的以碳酸钙为主要成分的矿物质粉尘。


沥青：沥青有天然沥青和人造沥青两种，密度一般在1.15-1.25左右，主要成分是沥青质和树脂，本项目采用的沥青为石油沥青，石油沥青是原油加工过程的一种产品，在常温下是黑色或黑褐色的黏稠的液体、半固体或固体，主要含有可溶于氯仿的烃类及非烃类衍生物，其性质和组成随原油来源和生产方法的不同而变化。石油沥青的主要组分是油分、树脂和沥青质。还含2%~3%的沥青碳和似碳物，还含有蜡。沥青中的油分和树脂能浸润沥青质。沥青的结构以沥青质为核心，吸附部分树脂和油分，构成胶团。石油沥青是原油蒸馏后的残渣。根据提炼程度的不同，在常温下成液体、半固体或固体。石油沥青色黑而有光泽，具有较高的感温性。由于它在生产过程中曾经蒸馏至400℃以上，因而所含挥发成分甚少，但仍可能有高分子的碳氢化合物未经挥发出来，这些物质或多或少对人体健康是有害的。沥青属于憎水性材料，它不透水，也几乎不溶于水、丙酮、乙醚、稀乙醇，溶于二硫化碳、四氯化碳、氢氧化钠等，沥青质不溶于低沸点烷烃，棕至黑色；树脂溶于低沸点烷烃，为深色半固体或固体物质。沥青有光泽，黏结性抗水性和防腐蚀性良好。软化点低的称为软沥青，软化点中等的称为中沥青，软化点高的称为硬沥青。


运输时注意应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。


导热油：一种优良的传热介质，具有热稳定性好、热效率高、传热均匀、温度控制准确等优点。本项目采用导热油为矿油型，是以精制矿物油加入抗氧剂、防焦剂等添加剂制成的热传导液，具有无毒、无味，在常温下不易氧化，无需氮封等特点。通过加入添加剂、消除了导热油的热氧化反应和热聚合反应，提高了导热油的稳定性，防止因产生结焦现象而引发风险事故发生，导热油闭口闪点不低于100℃，开口闪点不低于1600℃，约5-8年更换一次。


柴油：轻质柴油为轻质石油产品，复杂烃类（碳原子数约10~22）混合物，含硫约为0.001%。为柴油机燃料。主要由原油蒸馏、催化裂化、热裂化、加氢裂化、石油焦化等过程生产的柴油馏分调配而成；也可由页岩油加工和煤液化制取。分为轻质柴油（沸点范围约180~370℃）和重柴油（沸点范围约350~410℃）两大类。广泛用于大型车辆、铁路机车、船舰。沸点范围和黏度介于煤油与润滑油之间的液态石油馏分。易燃易挥发，不溶于水，易溶于醇和其他有机溶剂。是组分复杂的混合物，沸点范围在180℃~370℃和350℃~410℃两类。由原油、页岩油等经直馏或裂化等过程制得。根据原油性质的不同，有石蜡基柴油、环烷基柴油、环烷芳烃基柴油等。根据密度的不同，对石油及其加工产品，习惯上对沸点或沸点范围低的称为轻，相反称为重。一般分为轻质柴油和重柴油。石蜡基柴油也用作裂解制乙烯、丙烯的原料，还可作吸收油等。


本项目购买检验合格的成品轻质柴油，柴油标准参考《车用柴油》（GB19147-2016）中硫含量，即柴油硫含量≤10mg/kg。


4、物料平衡


本项目物料平衡见下表。


表2-4 物料平衡表


			原料


			进料量（t/a）


			产生


			产生量（t/a）





			砂石料


			28660


			沥青混凝土


			30000





			矿粉


			150


			颗粒物


			7.165





			沥青


			1200


			有机废气


			0.3





			/


			滴漏沥青、拌合残渣


			2.535





			总计


			30010


			总计


			30010








5、主要设备


本项目主要设备为沥青混凝土搅拌站（LJB2000型）部分：冷料系统、烘干系统、除尘系统、粉料系统、热骨料提升机、振动筛、热骨料仓系统、计量系统、搅拌系统、气动系统、成品料仓、燃料沥青加热系统、控制系统；环保系统的一体化设备。详细设备一览表见表2-5。


表2-5 主要生产设备一览表


			序号


			名称


			规格


			数量


			单位





			1


			2000沥青混凝土搅拌主机


			LJB2000


			套


			1





			2


			冷料仓系统


			-


			套


			1





			3


			烘干系统


			20kw


			套


			1





			4


			筛分系统


			4层筛片


			套


			1





			5


			搅拌锅


			2T


			套


			1





			6


			料提供系统


			斗式提升机TH、TD


			套


			1





			7


			电气系统


			-


			套


			1





			8


			沥青储罐


			50m3


			个


			5





			9


			柴油储罐


			8000L


			个


			1





			10


			柴油储罐


			24000L


			个


			1





			11


			矿粉筒仓


			50t


			个


			1





			12


			加热系统


			60万Kcal柴油导热油炉


			套


			1





			13


			旋风除尘器


			徐工（XCMG）


			个


			1





			14


			布袋除尘器


			徐工（XCMG）


			个


			1





			15


			活性炭吸附装置


			10000m3/h


			个


			1





			16


			喷淋系统


			3t/d


			套


			1





			17


			风机


			132kW


			套


			1








6、劳动定员及其他


本项目建成工作人员7人，年工作时间为30d，沥青混凝土搅拌站每天工作8h，夜间仅导热油炉运行，为沥青储罐加热。


三、公共工程


1、给排水


（1）供水


①生活用水


本项目劳动定员7人，年工作30天。根据黑龙江省地方标准《用水定额》（DB23/T727-2025），生活用水按80L/人·d计算，则本项目用水量为0.56m3/d，16.8m3/a。


②冲洗用水


根据建设单位提供资料，本项目涉及车辆冲洗用水及设备冲洗用水，项目仅需冲洗车轮减少扬尘，本项目每天进出车辆约40辆/d，车辆冲洗用水按20L/辆计算，车辆冲洗用水约为0.8m3/d，24m3/a；项目所用搅拌设备需要定期进行清洗，总体清洗频率较低，约每月清洗5次，设备清洗用水约为1m3/次，5m3/a。


③降尘用水


项目降尘用水主要为原料堆场堆存、冷料上料等过程中的降尘用水，根据企业提供资料，降尘用水量为3m3/d，90m3/a。


（2）排水


项目降尘用水全部蒸发，无废水产生。


①生活污水


本项目生活污水产生量按用水量的80%计算，生活污水产生量为0.448m3/d，13.44m3/a。


②冲洗废水


本项目运输车辆冲洗废水产生量按用水量的80%计算，车辆冲洗废水产生量为0.64m3/d，19.2m3/a；设备清洗废水产生量按用水量的80%计算，设备清洗废水产生量为0.8m3/次，4m3/a。


③初期雨水


本项目初期雨水汇水面积以本项目北侧生产区域占地面积3000m2计，参考《室外排水设计标准》（GB50014-2021），计算公式如下：


Q=q·ψ·F


式中：


Q——雨水流量，L/s；


ψ——径流系数，取0.9；


q——设计暴雨强度，L/（s·hm2），为205.28L/（s·hm2）；


F——汇水面积，hm2，本项目汇水面积0.3。


根据黑龙江省城市规划设计院采用图解法编制的双鸭山暴雨强度公式如下：


q=1820（1+0.91lgP）/（t+8.3）0.77


式中：


P——设计重现期，a，取2a；


t——设计降雨历时，min，取15min。


经计算，本项目暴雨前15min内收集的初期雨水量为55.43m3/次。则初期雨水经生产区域四周排水沟汇入厂区一座70m3初期雨水收集池内，初期雨水收集池中设置处理效率为90%、处理能力10m3/h的油水分离器，经隔油沉淀处理后回用于厂区洒水降尘，不外排。本项目年生产30天，生产期间收集1次初期雨水，初期雨水量为55.43m3/a。


本项目水平衡图见图2-1。


[image: 九寰沥青商混水平衡]


图2-1 本项目水平衡图（单位m3/a）


2、供热


为防止沥青冷却，建设一台60万kcal燃油导热油炉用于加热沥青储罐；骨料烘干加热由燃料燃烧器提供热量；项目冬季不生产，办公室无需取暖。


3、供电


本项目用电由当地供电所供给。


四、平面布置


本项目位于黑龙江省双鸭山市友谊县红兴隆管局局直一分场第三管理区砖厂南侧，厂界东侧为工商南路，厂界南侧为耕地，厂界西侧为耕地，厂界北侧为废弃砖厂。本项目功能区主要包括沥青混凝土搅拌生产线、原料堆场、办公室等。原料堆场位于厂区南部，沥青混凝土搅拌生产线位于厂区北部，办公室位于厂区东南部，各功能区相对独立。综上分析，项目各功能分区明确、间距合理，避免了干扰，满足功能分区要求及办公要求，本项目总图布置基本合理。本项目总厂区平面布置图见附图2、周围环境关系图见附图3。


五、环保投资


本项目环保投资具体情况参见下表2-6。


表2-6 环保投资一览表


			[bookmark: _Hlk494356174]投资项目


			具体措施


			投资


（万元）





			施工期


			废气处理


			土地清理、挖掘等产生扬尘


			施工区域周围设置围挡


			2.0





			


			废水处理


			施工废水、施工人员生活污水


			设置沉淀池，施工废水沉淀后回用，不外排；生活污水排入防渗旱厕，定期清掏外运堆肥


			1.0





			


			噪声处理


			施工设备


			施工区域周围设置围挡


			1.0





			


			固废处理


			施工人员生活垃圾


			生活垃圾收集箱


			0.5





			运营期


			废水处理


			初期雨水、冲洗废水


			初期雨水收集池、油水分离器


			5.0





			


			


			生活污水


			防渗旱厕


			2.0





			


			废气处理


			原料运输、原料堆场堆存粉尘


			运输车辆全部采用苫布覆盖，原料堆场用苫布苫盖、四周设置防风抑尘网，定期洒水降尘


			4.0





			


			


			矿粉储存


			矿粉筒仓自带滤袋除尘，粉尘经布袋除尘器处理后通过呼吸口排放


			1.0





			


			


			冷料上料


			冷料斗上方设置半封闭围挡，定期洒水降尘


			2.0





			


			


			燃油废气与卸料、烘干、筛分及加热搅拌废气


			混合气体经旋风除尘器+布袋除尘器+活性炭吸附装置处理，通过15m高排气筒DA001排放


			20.0





			


			


			导热油炉烟气


			烟气经低氮燃烧处理后经18m高排气筒DA002排放


			5.0





			


			降噪措施


			低噪环保设备，采取减振、降噪、隔声等


			2.0





			


			固体废物


			①生活垃圾：集中收集，由市政环卫部门统一清运处理。


②除尘器收尘：集中收集，袋装，回用于生产。


③废布袋：由厂家回收处置。


④滴漏沥青及拌合残渣：作为原料回用于生产。


⑤初期雨水收集池沉渣：暂存在危险废物贮存库，定期交由有资质单位处理。


⑥初期雨水收集池油污：暂存在危险废物贮存库，定期交由有资质单位处理。


⑦废活性炭：暂存在危险废物贮存库，定期交由有资质单位处理。


⑧废导热油：更换后直接交由资质单位处理，不在厂区内储存。


⑨废机油：暂存在危险废物贮存库，定期交由有资质单位处理。


⑩废油桶：暂存在危险废物贮存库，定期交由有资质单位处理。


⑪废含油抹布及手套：暂存在危险废物贮存库，定期交由有资质单位处理。


⑫柴油罐底泥：更换后直接交有资质单位处理，不在厂区内储存。


			5.0





			


			防渗措施


			①重点防渗区：按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，危险废物贮存库进行防渗处理，防渗层至少为1m厚粘土层（K≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，K≤10-10cm/s。沥青储罐、柴油储罐区按重点防渗区采取防渗措施，防渗层至少为1m厚粘土层（K≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，K≤10-10cm/s。


②一般防渗区：初期雨水收集池、防渗旱厕采取抗渗钢纤维混凝土或高密度聚乙烯膜（HDPE）进行防渗，防渗技术要求达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s的要求。


③简单防渗区：生活区及其他区域进行水泥硬化。


			5.0





			


			监测、运行维护费用


			环境保护措施和设施的运行维护费用、竣工验收


			5.0





			环保投资合计


			60.5





			项目总投资


			700





			环保投资比


			8.64%














			工艺流程和产排污环节


			一、施工期工艺流程简述


（1）场地平整、基础工程施工


场地清理主要包括清除地面的植物和其他障碍物，项目基础工程施工主要包括地基处理工作。基础工程施工过程中以人工施工为主，配备部分机械施工相结合的方式，在进行场地处理和地基处理施工过程中会产生扬尘、噪声。


（2）主体建筑施工


施工过程采用人工施工为主，配有少量的机械施工相结合的方式。噪声影响较小，施工方式合理。钢架结构在厂家内部焊接，运进项目区后做简单的吊装，将钢架跨梁焊接在钢管立柱上，彩钢瓦用钢钉固定在跨梁上。项目主体建筑施工过程中会产生扬尘、噪声和边角材料。


（3）装修、设备安装


基础工程和主体建筑施工完毕后，进行装修及设备安装，此过程会产生噪声及粉尘，完毕后随即消失。


本项目施工期工艺流程及产排污节点见下图。
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图2-2施工期工艺流程及产污节点图


二、运营期工艺流程简述


本项目沥青混凝土搅拌站每天工作8h，夜间仅导热油炉运行，为沥青储罐加热。工艺流程简述：


①冷料斗（计量配料）：通过铲车按比例将不同粒径的骨料送入冷料斗内，随后冷料斗内冷料通过皮带输送被送到烘干滚筒内，冷料在转运及输送过程中会产生一定量的扬尘，以无组织形式排放。


②烘干：配比好的碎石由输送装置送至密闭式烘干滚筒内进行烘干，输送带及落料点均采取全密闭，烘干滚筒出料口一端安装有燃烧器，燃烧器燃料为轻质柴油，燃烧产生的热气流进入干滚筒将物料烘干，即为沥青混凝土骨料，烘干滚筒采用逆料流加热方式，燃烧器火焰自烘干滚筒出料口一端喷入，热气流逆着料流方向穿过滚筒时被骨料吸走热量。逆流加热时的烟温度约350℃为了使骨料受热均匀，烘干滚筒不停地转动，滚筒内的提升叶片将入筒内的冷骨料不断地升起和抛下（骨料在烘干滚筒内的停留时间为30min左右，尾气温度在120℃左右）。在烘干过程中，燃烧器燃烧会产生含尘烟气（主要污染因子为颗粒物、SO2、NOx）。


③提升：将加热的骨料通过密闭式骨料提升机送到位于搅拌机顶部的密闭式振动筛。提升过程在全密闭系统内进行，无粉尘排放。


④振动筛分：烘干后的石料经密闭式骨料提升机输送至振动筛，筛分后骨料进入搅拌机内搅拌。筛分过程中会产生含尘废气。


⑤沥青加热、保温：沥青是石油气工厂热解石油气原料时得到的副产品，由专用沥青运输车将沥青通过密闭沥青管道送至沥青储罐，使用60万Kcal/h导热油炉将其加热至150～180℃，由沥青泵输送到沥青计量器，按一定的配比重量后通过专门管道送入沥青混凝土搅拌主楼的搅拌机内与石料、矿粉混合。导热油炉采用轻质柴油作为燃料，导热油炉烟气主要污染因子为颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度。沥青在间接加热过程中，会产生沥青烟气。


⑥计量、拌合：沥青、矿粉、碎石骨料通过计量系统自动计量，按照比例进入搅拌机，混合拌料过程中搅拌机全程密闭，沥青在高速拌料、高温时会产生沥青烟气，在卸料阀开启卸料装车过程中会散发出废气。


⑦出仓、运输：项目成品仓高度低于拌合系统，因此成品经过自身重力作用降落至成品仓，整个生产工艺在密闭系统中进行。同时成品仓出料口的高度高于运输车，因此成品经过出料口进入运输车。


工艺流程图如下所示：
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图2-3 生产工艺流程及产污环节图


产污节点一览表见表2-7


表2-7 营运期主要污染工序一览表


			污染类别


			主要污染源


			产生工序


			主要污染因子





			废气


			生产区


			原料堆场粉尘


			颗粒物





			


			


			上料输送


			颗粒物





			


			


			骨料烘干


			颗粒物





			


			


			燃烧器燃烧（加热骨料）


			颗粒物、二氧化硫、氮氧化物





			


			


			加热搅拌


			沥青烟、苯并[a]芘





			


			


			导热油炉（加热沥青）


			颗粒物、二氧化硫、氮氧化物





			


			


			粉料仓


			颗粒物





			


			


			沥青罐


			沥青烟、苯并[a]芘





			


			


			柴油储罐


			非甲烷总烃





			废水


			生活污水


			职工生活


			COD、SS、BOD5、NH3-N等





			噪声


			搅拌机等机械设备


			机械设备运行


			机械噪声





			固体废物


			生产废物


			除尘器


			除尘器收尘、废布袋





			


			


			沥青站


			废活性炭（沥青站）





			


			


			


			滴漏沥青及搅拌残渣





			


			


			初期雨水池


			初期雨水收集池沉渣、初期雨水收集池油污





			


			


			导热油炉


			废导热油





			


			


			柴油储罐


			油罐底泥





			


			


			料粉筒仓


			废布袋





			


			


			设备维修保养


			废机油、废油桶、废含油抹布及手套





			


			职工生活


			职工生活


			生活垃圾














			与项目有关的原有环境污染问题


			本项目位于双鸭山市红兴隆铭通混凝土有限公司位于黑龙江省双鸭山市友谊县红兴隆管局局直一分场第三管理区砖厂南侧，购买黑龙江省三江路桥工程有限公司场地及生产设备进行生产，厂区占地面积20460.93m2。


1.企业现有工程审批情况


现有项目于2013年10月委托黑龙江省风云环境科技咨询有限公司编制了《红兴隆管理局局直地区沥青混凝土搅拌站建设项目环境影响报告表》，黑龙江省环境保护厅垦区环境保护局于2013年12月5日对项目进行了批复，批复文号黑垦环审[2013]107号。现有项目已完成建设项目环境保护竣工验收工作。


双鸭山市红兴隆铭通混凝土有限公司接手后，进行了排污许可证申报工作，排污许可证初次申报于2020年11月5日通过审批，后因项目1台60万kcal燃煤导热油炉不满足环保要求，企业申请注销了排污许可证，注销时间2025年9月23日。企业注销排污许可证后停止生产，至今未生产。


2.现有工程建设情况


表2-8 现有工程建设内容一览表


			项目


			名称


			建设内容





			主体工程


			沥青混凝土拌合系统


			建有沥青混凝土生产线一条，占地面积2260m2，拌合装置设备型号为2000型沥青混凝土搅拌设备，建设拌合装置及各配套系统，将沥青、碎石、矿粉等原料按照一定的比例进行搅拌成沥青混凝土成品，导热油炉，沥青罐、矿粉仓等生产设施均位于拌合系统旁，输送系统均为密闭。





			辅助工程


			锅炉房


			占地面积20m2，位于厂区北侧，1层建筑，高5m，内部建有1台60万kcal燃煤导热油炉为沥青储罐加热。





			


			办公室


			占地面积180m2，位于厂区南侧，1层建筑，高2.5m，全封闭钢结构，用于日常办公及实验，其中主要是对本项目产品进行测定强度、硬度等物理实验，不使用药品、化学品。





			


			仓库


			占地面积120m2，位于厂区南侧，1层建筑，高2.5m，全封闭钢结构，用于储存杂物。





			储运工程


			原料堆场


			位于厂区南部，占地面积为6000m2，主要用于碎石的堆存。料堆防尘布苫盖，定时洒水抑尘。





			


			矿粉筒仓


			建有1个矿粉筒仓，位于厂区南侧，高度15m，用于储存矿粉，最大储存量为50t。





			


			沥青罐


			建有5个沥青罐，封闭式，卧式，容量50m3/个，最大储存量为200t。





			


			柴油罐


			建有2个柴油储罐（容积分别为8m3、24m3），卧式，最大存储量分别为6t和18t。





			


			一般固废贮存区


			位于办公室内，占地面积约10m2，用于一般固废的临时贮存。





			


			危险废物贮存库


			位于办公室内，占地面积为10m2，用于存放厂区产生的危险废物，地面防渗，危险废物贮存库防渗层为至少1m厚粘土层（K≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，K≤1×10-10cm/s，内部采取分区隔断，废机油采用专用容器贮存，设置0.1m高围堰；贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，张贴危废标识。贮存库设置应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。用于储存本项目危险废物：废机油采用专用密闭容器盛装，废油桶、废含油抹布及手套、废活性炭装入包装袋内进行贮存并分类放置于内，定期交由有资质单位统一处置。废导热油、柴油罐底泥不在厂区内储存，更换后的废导热油、柴油罐底泥定期委托有资质的单位进行清运处置。





			公用工程


			给水


			由厂区地下水井提供





			


			排水


			生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。





			


			供电


			由当地供电所供给。





			


			供热


			为防止沥青冷却，建设一台60万kcal燃煤导热油炉用于加热沥青储罐；骨料烘干加热由燃料燃烧器提供热量；项目冬季不生产，办公室无需取暖。





			环保工程


			废水


			生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。





			


			废气


			有组织废气


			①燃油废气与卸料、烘干、筛分及加热搅拌废气：项目燃油废气与卸料、烘干、筛分及加热搅拌废气形成混合气体通过旋风除尘器+布袋除尘器+活性炭吸附处理后通过15m排气筒DA001排放。


②导热油炉烟气：本项目采用60万kcal导热油炉加热沥青储罐，产生的导热油炉燃油烟气经低氮燃烧处理后18m高烟囱DA002排放。





			


			


			无组织废气


			原料运输、原料堆存粉尘：原料采用封闭式罐车运入厂区，砂石料运输车辆全部采用苫布覆盖。原料碎石堆存于原料堆场内，上面采用苫布苫盖，具有防风抑尘功能，进行定期洒水抑尘，粉尘无组织排放。





			


			


			


			运输皮带：密闭输送。





			


			


			


			矿粉筒仓：矿粉筒仓顶部呼吸口产生的粉尘经自带脉冲除尘（除尘效率99%）处理后通过呼吸口排放





			


			


			


			冷料上料：冷料上料过程中会产生一定量的粉尘，冷料斗上方设置半封闭围挡，具有防风抑尘功能，采取洒水降尘措施，颗粒物无组织排放。





			


			


			


			沥青罐呼吸：沥青罐采用封闭式油罐，罐顶设气相平衡管相关设施1 套，大小呼吸废气经露天扩散和周边绿化净化，呈无组织排放。





			


			


			


			柴油储罐呼吸：柴油储罐采用封闭式油罐，罐顶设气相平衡管相关设施1 套，柴油储罐经露天扩散和周边绿化净化，呈无组织排放。





			


			噪声


			选用低噪声设备，设置基础减振措施。





			


			固体废物


			一般固体废物


			生活垃圾集中收集交由市政环卫部门统一清运处理；除尘器收集粉尘收集后回用于生产；废布袋由专人收集，交由除尘设备厂家回收；滴漏沥青、拌合残渣清理后回用于生产。





			


			


			危险废物


			企业在办公室内设置危险废物贮存库一间，占地面积10m2，建筑面积10m2，容积：6t。用于储存本项目危险废物：废机油采用专用密闭容器盛装，废油桶、废含油抹布及手套、废活性炭装入包装袋内进行贮存并分类放置于内，定期交由有资质单位统一处置。废导热油、柴油罐底泥不在厂区内储存，更换后的废导热油、柴油罐底泥定期委托有资质的单位进行清运处置。本项目危险废物贮存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行。根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。





			


			防渗措施


			防渗旱厕属于一般防渗区（防渗系数K×10-7cm/s）采用水泥硬化地面、池体，地面防渗系数≤K×10-7cm/s。危险废物贮存库需地面硬化，采用2mm厚的高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s。本项目柴油罐、沥青罐区域设置围堰，围堰高度不低于30cm，围堰、地面与裙角应设置防渗，沥青储罐、柴油储罐区按重点防渗区采取防渗措施，防渗层至少为1m厚粘土层（K≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，K≤10-10cm/s。








3.现有工程污染物排放情况


现有工程污染物监测数据来自黑龙江环源环境检测有限公司于2025年8月27日出具的例行监测报告，报告编号：HY20250818-03。


（1）有组织废气





表2-9 固定污染源废气DA001检测结果


			采样点位


			样品编号


			检测项目


			标干流量（m3/h）


			检测结果





			排气筒1DA001


			Q20250818-MT-KLW-◎1-01


			颗粒物


			8487


			浓度（mg/m3）


			36.4





			


			


			


			


			排放速率（kg/h）


			0.31





			


			Q20250818-MT-KLW-◎1-02


			颗粒物


			9271


			浓度（mg/m3）


			29.6





			


			


			


			


			排放速率（kg/h）


			0.27





			


			Q20250818-MT-KLW-◎1-03


			颗粒物


			9236


			浓度（mg/m3）


			32.5





			


			


			


			


			排放速率（kg/h）


			0.30





			


			Q20250818-MT-LQY-◎1-01


			沥青烟


			8487


			浓度（mg/m3）


			5.1L





			


			


			


			


			排放速率（kg/h）


			<4.33×10-2





			


			Q20250818-MT-LQY-◎1-02


			沥青烟


			9271


			浓度（mg/m3）


			5.1L





			


			


			


			


			排放速率（kg/h）


			<4.73×10-2





			


			Q20250818-MT-LQY-◎1-03


			沥青烟


			9236


			浓度（mg/m3）


			5.1L





			


			


			


			


			排放速率（kg/h）


			<4.71×10-2





			


			Q20250818-MT-BBA-◎1-01


			苯并[a]芘


			8487


			浓度（mg/m3）


			0.00012L





			


			


			


			


			排放速率（kg/h）


			<1.02×10-6





			


			Q20250818-MT-BBA-◎1-02


			苯并[a]芘


			9271


			浓度（mg/m3）


			0.00012L





			


			


			


			


			排放速率（kg/h）


			<1.11×10-6





			


			Q20250818-MT-BBA-◎1-03


			苯并[a]芘


			9236


			浓度（mg/m3）


			0.00012L





			


			


			


			


			排放速率（kg/h）


			<1.11×10-6








表2-10 固定污染源废气DA002检测结果


			采样点位


			样品编号


			检测项目


			标干流量（m3/h）


			含氧量（%）


			检测结果





			排气筒2DA002


			Q20250818-MT-KLW-◎2-01


			颗粒物


			4725


			8.8


			实测浓度（mg/m3）


			47.2





			


			


			


			


			


			折算浓度（mg/m3）


			47.8





			


			


			


			


			


			排放速率（kg/h）


			0.22





			


			Q20250818-MT-KLW-◎2-02


			颗粒物


			4836


			9.5


			实测浓度（mg/m3）


			46.8





			


			


			


			


			


			折算浓度（mg/m3）


			50.3





			


			


			


			


			


			排放速率（kg/h）


			3.29×10-2





			


			Q20250818-MT-KLW-◎2-03


			颗粒物


			4624


			10.9


			实测浓度（mg/m3）


			45.7





			


			


			


			


			


			折算浓度（mg/m3）


			55.9





			


			


			


			


			


			排放速率（kg/h）


			0.21





			


			Q20250818-MT-SO2-◎2-01


			二氧化硫


			4707


			8.8


			实测浓度（mg/m3）


			387





			


			


			


			


			


			折算浓度（mg/m3）


			392





			


			


			


			


			


			排放速率（kg/h）


			1.82





			


			Q20250818-MT-SO2-◎2-02


			二氧化硫


			4712


			9.5


			实测浓度（mg/m3）


			340





			


			


			


			


			


			折算浓度（mg/m3）


			365





			


			


			


			


			


			排放速率（kg/h）


			1.60





			


			Q20250818-MT-SO2-◎2-03


			二氧化硫


			1735


			11.9


			实测浓度（mg/m3）


			287





			


			


			


			


			


			折算浓度（mg/m3）


			389





			


			


			


			


			


			排放速率（kg/h）


			1.36





			


			Q20250818-MT-NOX-◎2-01


			氮氧化物


			1707


			8.8


			实测浓度（mg/m3）


			605





			


			


			


			


			


			折算浓度（mg/m3）


			612





			


			


			


			


			


			排放速率（kg/h）


			2.85





			


			Q20250818-MT-NOX-◎2-02


			氮氧化物


			4712


			9.5


			实测浓度（mg/m3）


			515





			


			


			


			


			


			折算浓度（mg/m3）


			553





			


			


			


			


			


			排放速率（kg/h）


			2.43





			


			Q20250818-MT-NOX-◎2-03


			氮氧化物


			4732


			11.9


			实测浓度（mg/m3）


			402





			


			


			


			


			


			折算浓度（mg/m3）


			546





			


			


			


			


			


			排放速率（kg/h）


			1.90





			


			Q20250818-MT-Hg-◎2-01


			汞及其化合物


			/


			/


			实测浓度（mg/m3）


			0.0025L





			


			Q20250818-MT-Hg-◎2-02


			


			


			


			实测浓度（mg/m3）


			0.0025L





			


			Q20250818-MT-Hg-◎2-03


			


			


			


			实测浓度（mg/m3）


			0.0025L





			


			Q20250818-MT-HD-◎2-01


			烟气黑度


			/


			/


			<1（林格曼黑度，级）





			


			Q20250818-MT-HD-◎2-02


			


			


			


			<1（林格曼黑度，级）





			


			Q20250818-MT-HD-◎2-03


			


			


			


			<1（林格曼黑度，级）








根据监测结果，现有工程DA001排气筒中颗粒物、沥青烟、苯并[a]芘排放浓度及排放速率均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求；现有工程DA002烟囱中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物、烟气黑度排放浓度均能满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2、表4二级标准要求。


（2）无组织废气


表2-11 无组织废气检测结果


			采样点位


			检测项目


			样品编号


			检测结果（mg/m3）





			厂界上风向◯1


			颗粒物


			Q20250818-MT-TSP-◯1-1


			0.175





			


			


			Q20250818-MT-TSP-◯1-2


			0.188





			


			


			Q20250818-MT-TSP-◯1-3


			0.195





			


			苯并[a]芘


			Q20250818-MT-BBA-◯1-1


			0.0009L





			


			


			Q20250818-MT-BBA-◯1-2


			0.0009L





			


			


			Q20250818-MT-BBA-◯1-3


			0.0009L





			厂界上风向◯2


			颗粒物


			Q20250818-MT-TSP-◯2-1


			0.383





			


			


			Q20250818-MT-TSP-◯2-2


			0.422





			


			


			Q20250818-MT-TSP-◯2-3


			0.402





			


			苯并[a]芘


			Q20250818-MT-BBA-◯2-1


			0.0009L





			


			


			Q20250818-MT-BBA-◯2-2


			0.0009L





			


			


			Q20250818-MT-BBA-◯2-3


			0.0009L





			厂界上风向◯3


			颗粒物


			Q20250818-MT-TSP-◯3-1


			0.392





			


			


			Q20250818-MT-TSP-◯3-2


			0.390





			


			


			Q20250818-MT-TSP-◯3-3


			0.405





			


			苯并[a]芘


			Q20250818-MT-BBA-◯3-1


			0.0009L





			


			


			Q20250818-MT-BBA-◯3-2


			0.0009L





			


			


			Q20250818-MT-BBA-◯3-3


			0.0009L





			厂界上风向◯4


			颗粒物


			Q20250818-MT-TSP-◯4-1


			0.392





			


			


			Q20250818-MT-TSP-◯4-2


			0.412





			


			


			Q20250818-MT-TSP-◯4-3


			0.383





			


			苯并[a]芘


			Q20250818-MT-BBA-◯4-1


			0.0009L





			


			


			Q20250818-MT-BBA-◯4-2


			0.0009L





			


			


			Q20250818-MT-BBA-◯4-3


			0.0009L








根据监测结果，现有工程厂界无组织颗粒物、苯并[a]芘排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。


（3）废水


现有工程生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥


（4）噪声


表2-12 厂界噪声检测结果


			检测点位


			测量值 单位：dB（A）





			


			昼间


			夜间





			


			检测时间


			检测结果


			检测时间


			检测结果





			厂界东侧外1米▲1


			13:29


			54


			22:07


			41





			厂界东侧外1米▲2


			13:32


			51


			22:18


			44





			厂界东侧外1米▲3


			13:37


			53


			22:26


			42





			厂界东侧外1米▲4


			13:42


			51


			22:38


			45








根据监测结果，现有工程厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准要求。


（5）固体废物


现有项目生活垃圾集中收集交由市政环卫部门统一清运处理；除尘器收集粉尘收集后回用于生产；废布袋由专人收集，交由除尘设备厂家回收；滴漏沥青、拌合残渣清理后回用于生产。废机油采用专用密闭容器盛装，废油桶、废含油抹布及手套、废活性炭装入包装袋内进行贮存并分类放置于内，定期交由有资质单位统一处置。废导热油、柴油罐底泥不在厂区内储存，更换后的废导热油、柴油罐底泥定期委托有资质的单位进行清运处置。


4.现有工程污染物总量控制情况


根据《红兴隆管理局局直地区沥青混凝土搅拌站建设项目环境影响报告表》及其批复（黑垦环审[2013]107号）中未进行核定总量，预测排放量即为现有项目总量控制指标，因此，现有项目总量控制指标为颗粒物：2.0t/a，二氧化硫：2.55t/a，氮氧化物1.47t/a。


根据表2-10有组织废气（DA002）检测结果，颗粒物最大排放速率为0.22kg/h，二氧化硫最大排放速率为1.82kg/h，氮氧化物最大排放速率为2.85kg/h，现有工程年工作240h（年工作30d，每天8h），经计算颗粒物排放量0.053t/a，二氧化硫排放量为0.437t/a，氮氧化物排放量为0.684t/a。


表2-13 现有工程污染物排放总量 单位：t/a


			序号


			污染物


			实际排放量


			总量控制指标





			1


			颗粒物


			0.053


			2.0





			2


			二氧化硫


			0.437


			2.55





			3


			氮氧化物


			0.684


			1.47








综上，本项目现有工程污染物排放量满足总量控制指标要求。


5.现有工程环境问题及整改措施


（1）由于现有1台60万kcal的燃煤导热油炉已不满足环保要求，本项目利用现有锅炉房，将其内一台60万kcal的燃煤导热油炉改建为一台60万kcal的燃油导热油炉。


（2）现有原料堆场防尘措施仅为苫布苫盖，本次环评要求在原料堆场四周设置总长度为310m、高度为3.5m（高于堆高的1.1倍）的防风抑尘网，加强对原料堆场无组织废气的管控。


（3）现有项目厂区内无初期雨水收集池，本次环评要求建设1座的150m3初期雨水收集池，用于收集初期雨水和车辆、设备冲洗废水。
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[bookmark: _Toc20113]三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


			区域


环境


质量


现状


			1、大气环境


（1）基本污染物


根据《2025年黑龙江省生态环境质量状况》，双鸭山市空气质量级别达二级标准，达标天数为342天（93 .7%）。双鸭山市2025年PM2.5、PM10、SO2、NO2年均浓度分别为27μg/m3、42μg/m3、12μg/m3、15μg/m3；CO24小时平均第95百分位数为0.9mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为105μg/m3。


基本污染物现状监测结果经统计列于表3-1中。


表3-1 区域环境空气质量现状评价表  单位：μg/m3


			污染物


			年评价指标


			现状浓度


（μg/m3）


			标准值


（μg/m3）


			占标率


（%）


			达标情况





			PM2.5


			年平均质量浓度


			27


			30


			90.0


			达标





			PM10


			年平均质量浓度


			42


			60


			70.0


			达标





			NO2


			年平均质量浓度


			15


			40


			37.5


			达标





			SO2


			年平均质量浓度


			12


			60


			20.0


			达标





			CO


			百分位数日平均


			900


			4000


			22.5


			达标





			O3


			8h平均质量浓度


			105


			160


			65.6


			达标








综上所述，双鸭山市空气基本污染物中PM2.5、PM10、SO2、NO2年平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段浓度限值中的二级标准；CO日平均质量浓度、O38h平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段浓度限值中的二级标准，本项目所在区域属于达标区。


（2）其他污染物环境质量现状


考虑本项目产生污染物的特点，确定项目监测因子为TSP、NOX、非甲烷总烃、苯并[a]芘。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中要求，补充监测布点以近20年统计的当地主导风向为轴向，在厂址及主导风向下风向5km范围内设置1~2个监测点。本次现状监测在当季主导风向下风向厂界外20m处设置了一个现状监测点位，连续监测7天。


黑龙江环源环境检测有限公司于2026年6月21日至6月27日进行了现状监测，连续监测7天，监测报告见附件3。点位分布情况见表3-2和图3-1。


表3-2 监测点基本信息表


			监测点名称


			监测点坐标


			监测因子


			监测时段


			相对厂址方位


			相对厂界距离/m





			


			东经


			北纬


			


			


			


			





			1#厂区下风向


			131.572287°


			46.698981°


			TSP


			2026.06.21~2026.06.27


			NE


			20





			


			


			


			NOX


			


			


			





			


			


			


			非甲烷总烃


			


			


			





			


			


			


			苯并[a]芘


			


			


			








[image: ]


图3-1 现状监测点示意图


监测方法：环境空气质量现状监测方法详见表3-3。


表3-3 分析方法及来源


			监测项目


			分析方法


			方法来源





			TSP


			环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 


			HJ 1263-2022





			非甲烷总烃


			环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 


			HJ 604-2017





			苯并[α]芘


			环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法


			HJ 647-2013





			氮氧化物


			环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法


			HJ 479-2009 及修改单








其他污染物环境质量现状监测结果见表3-4、3-5。


表3-4 其他污染物监测结果一览表


			样品类别


			采样时间


			检测项目


			采样点位


			检测结果


			单位





			环境空气


			2026.06.21


			总悬浮颗粒物


			厂界下风向1#


			0.102


			mg/m3





			


			


			苯并[a]芘*


			


			0.14L


			ng/m3





			


			


			氮氧化物


			


			0.022~0.036


			mg/m3





			


			


			非甲烷总烃


			


			0.18~0.41


			mg/m3





			


			2026.06.22


			总悬浮颗粒物


			厂界下风向1#


			0.106


			mg/m3





			


			


			苯并[a]芘*


			


			0.14L


			ng/m3





			


			


			氮氧化物


			


			0.012~0.026


			mg/m3





			


			


			非甲烷总烃


			


			0.23~0.31


			mg/m3





			


			2026.06.23


			总悬浮颗粒物


			厂界下风向1#


			0.125


			mg/m3





			


			


			苯并[a]芘*


			


			0.14L


			ng/m3





			


			


			氮氧化物


			


			0.023~0.046


			mg/m3





			


			


			非甲烷总烃


			


			0.32~0.38


			mg/m3





			


			2026.06.24


			总悬浮颗粒物


			厂界下风向1#


			0.106


			mg/m3





			


			


			苯并[a]芘*


			


			0.14L


			ng/m3





			


			


			氮氧化物


			


			0.012~0.046


			mg/m3





			


			


			非甲烷总烃


			


			0.28~0.38


			mg/m3





			


			2026.06.25


			总悬浮颗粒物


			厂界下风向1#


			0.114


			mg/m3





			


			


			苯并[a]芘*


			


			0.14L


			ng/m3





			


			


			氮氧化物


			


			0.012~0.035


			mg/m3





			


			


			非甲烷总烃


			


			0.26~0.48


			mg/m3





			


			2026.06.26


			总悬浮颗粒物


			厂界下风向1#


			0.102


			mg/m3





			


			


			苯并[a]芘*


			


			0.14L


			ng/m3





			


			


			氮氧化物


			


			0.023~0.046


			mg/m3





			


			


			非甲烷总烃


			


			0.28~0.38


			mg/m3





			


			2026.06.27


			总悬浮颗粒物


			厂界下风向1#


			0.111


			mg/m3





			


			


			苯并[a]芘*


			


			0.14L


			ng/m3





			


			


			氮氧化物


			


			0.017~0.046


			mg/m3





			


			


			非甲烷总烃


			


			0.23~0.35


			mg/m3








现状监测统计结果分析情况见下表。


表3-5 其他污染物环境现状监测统计表


			污染物


			检测点位


			平均时间


			评价标准/μg/m3


			监测浓度范围/μg/m3


			最大浓度占标率/%


			超标率/%


			达标情况





			TSP


			厂界下风向


			24h平均


			300


			102~125


			41.7


			0


			达标





			苯并[a]芘


			厂界下风向


			24h平均


			0.0025


			未检出


			/


			0


			达标





			氮氧化物


			厂界下风向


			1h平均


			250


			12~46


			18.4


			0


			达标





			非甲烷总烃


			厂界下风向


			1h平均


			2000


			180~410


			20.5


			0


			达标








根据监测结果可知：TSP、氮氧化物及苯并[α]芘24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中表2中二级标准限值要求，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃标准限制要求。


2、地表水环境


根据《2025年黑龙江省生态环境质量状况》，双鸭山市参与国家考核计算的断面共6个，I-Ⅲ类水质比例为66.7%，无劣V类水质断面。与上年同期相比，I-Ⅲ类水质比例保持不变，均无劣V类水质断面。双鸭山市饮用水水源地水量达标率为100%。


本项目所在地区地表水体为七星河，汇入挠力河（炮台亮子-入乌苏里江河口段），根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030）》，确定该段水质目标为Ⅲ类水体。根据《2025年黑龙江省生态环境质量状况》中的全省河流总体水质状况可知，挠力河（炮台亮子-入乌苏里江河口段）水体水质满足Ⅲ类水体标准。


3、声环境


根据《2025年黑龙江省生态环境质量状况》，双鸭山市区域昼间声环境质量为二级，等效声级为54.5dB（A）；道路交通昼间声环境质量为一级，等效声级为67.8dB（A）；功能区昼间达标率91.3%，功能区夜间达标率92.5%。


本项目厂界外50m内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，项目50m范围内无声环境保护目标，无需监测。


4、生态环境


本项目厂址区域内无国家、省、市级自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、野生动物重要栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域等环境敏感区。


5、土壤环境


根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中要求土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。


6、地下水环境


根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。


本项目危险废物贮存库参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设置，防渗层至少为1m厚粘土层（K≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，K≤10-10cm/s。沥青储罐、柴油储罐区按重点防渗区采取防渗措施，防渗层至少为1m厚粘土层（K≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，K≤10-10cm/s。初期雨水收集池、防渗旱厕为一般防渗区，采取抗渗钢纤维混凝土或高密度聚乙烯膜（HDPE）进行防渗，防渗技术要求达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s的要求。生活区及其他区域进行水泥硬化。


本项目为沥青混凝土制造项目，本项目生产废气主要为沥青搅拌工序产生的苯并[a]芘、沥青烟，这些大气污染物排放后随着大气扩散，污染物随着飘尘以及气溶胶在一定距离内沉降到土壤中，破坏土壤生态系统。项目采取有效的土壤防控措施，从源头采取有效措施（活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒DA001排放）降低污染物排放量，发生污染的情况可能性很小。


本项目采取上述措施后，不会污染地下水环境、土壤环境。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中的相关要求，本项目不需开展地下水及土壤环境质量现状调查。





			环境


保护


目标


			1、大气环境保护目标


[bookmark: _Toc171173100]依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中要求，本项目大气评价等级为二级，评价范围以厂址为中心，边长为5km的矩形范围，本项目评价范围内无国家、省、市级自然保护区，无风景名胜区、森林公园及文物古迹等。本项目环境保护目标分布见附图。本项目厂界外5km范围内环境空气保护目标如下表3-6。


表3-6 大气环境保护目标


			项目


			名称


			坐标/°


			保护对象


			保护内容


			环境功能区


			相对厂址方位


			相对厂界距离/m





			


			


			经度


			纬度


			


			


			


			


			





			大气环境


			和平村


			131.572229


			46.692289


			机关单位


			人群


			环境空气功能区二类区


			S


			100





			


			爱林村


			131.553167


			46.698939


			机关单位


			人群


			环境空气功能区二类区


			NW


			1000





			


			红兴隆管理局局直


			131.567537


			46.712523


			机关单位


			人群


			环境空气功能区二类区


			N


			760








2、声环境保护目标


本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。


3、水环境保护目标


本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。


4、生态环境保护目标


本项目占地范围内无特殊生态敏感区及重要生态敏感区等生态环境保护目标，项目所在地无国家级、省、市级自然保护区、风景名胜区、文物保护对象。





			污染


物排


放控


制标


准


			一、施工期


1、废气


施工期粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值，标准值见下表。


表3-7 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）


			污染物


			无组织排放监控浓度限值





			


			监控点


			浓度限值





			颗粒物


			周界外浓度最高点


			1.0mg/m3








2、噪声


施工期场界噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），标准值见下表。


表3-8 《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）


			标准值dB（A）





			昼间


			夜间





			70


			55








二、运营期


1、有组织废气：


（1）排气筒DA001


本项目燃油废气与卸料、烘干、筛分及加热搅拌废气形成混合气体通过旋风除尘器+布袋除尘器+活性炭吸附处理后通过15m排气筒DA001排放，根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）表21，混合废气排放浓度及排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。具体标准值见下表。


表3-9 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）


			污染物


			排放限值





			颗粒物


			有组织


			最高允许排放浓度


			120mg/m3





			


			


			最高允许排放速率（15m）


			3.5kg/h





			二氧化硫


			有组织


			最高允许排放浓度


			550mg/m3





			


			


			最高允许排放速率（15m）


			2.6kg/h





			氮氧化物


			有组织


			最高允许排放浓度


			240mg/m3





			


			


			最高允许排放速率（15m）


			0.77kg/h





			沥青烟


			有组织


			最高允许排放浓度


			75mg/m3





			


			


			最高允许排放速率（15m）


			0.18kg/h





			苯并[a]芘


			有组织


			最高允许排放浓度


			0.3×10-3mg/m3





			


			


			最高允许排放速率（15m）


			0.05×10-3kg/h








（2）烟囱DA002


导热油炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放标准浓度限值中燃油锅炉排放限值，具体污染物排放标准值见下表。


表3-10 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）


			污染物项目


			限值


			污染物排放监控位置





			


			燃油锅炉


			





			颗粒物


			30mg/m3


			烟囱





			二氧化硫


			200mg/m3


			





			氮氧化物


			250mg/m3


			





			烟气黑度（林格曼黑度，级）


			≤1


			烟囱排放口








2、无组织废气：


厂界无组织排放的颗粒物、沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，具体标准值见下表。


表3-11 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）


			标准类别


			项目


			无组织排放监控浓度限值（mg/m3）





			


			


			监控点


			浓度mg/m3





			无组织


排放源


			颗粒物


			周界外浓度最高点


			1.0





			


			苯并[a]芘


			周界外浓度最高点


			0.008μg/m3





			


			沥青烟


			生产设备不得有明显无组织排放存在





			


			非甲烷总烃


			周界外浓度最高点


			4.0








厂区内VOCs执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1中VOCs无组织排放限值，具体标准值见下表。


表3-12 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A


			污染物项目


			排放限值


			限值含义





			NMHC


			10mg/m3


			监控点处1h平均浓度值





			


			30mg/m3


			监控点处任意一次浓度值








2、噪声


本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准，标准值见下表。


[bookmark: _Ref340733959][bookmark: _Toc111800828]表3-13 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）


			项目


			昼间


			夜间





			2类标准值


			60


			50








3、固体废物


《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；


[bookmark: _GoBack]《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。














			总量


控制


指标


			本项目总量指标为：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。本项目污染物排放总量控制指标见表3-17。


表3-17 总量控制指标一览表（单位：t/a）


			废气


			现有工程实际排放量


			本项目预测排放量


			以新带老削减量


			项目建成后全厂排放量


			项目建成后排放增减量





			颗粒物


			0.127


			0.096


			0.127


			0.096


			-0.031





			二氧化硫


			0.437


			0.003


			0.437


			0.003


			-0.434





			氮氧化物


			0.684


			0.239


			0.684


			0.239


			-0.445




















[bookmark: _Toc20859]四、主要环境影响和保护措施
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			一、废水


施工废水来源于现场施工机械冲洗废水和施工人员生活污水。为减少施工期间废水的污染，施工人员进入现场后，在建设临时设施后，应设置临时沉淀池处理设施。将施工废水收集进防渗沉淀池中，施工机械冲洗水经沉淀池处理后回用于洒水、降尘等，不外排。施工人员生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。


二、废气


（1）施工扬尘


本项目在建设过程中，施工扬尘污染主要为：建筑材料如水泥、白灰、砂子以及土方在其装卸、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生的扬尘；运输车辆来往造成地面扬尘；施工垃圾堆放及清运过程中产生的扬尘。


施工期间产生的扬尘污染主要取决于施工作业方式、材料的堆放以及风力等因素，其受风力因素的影响最大。随着风速的增大，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强或扩大。


施工现场应设置围栏或部分围栏，缩小施工扬尘扩散范围；施工过程采用商品混凝土，施工现场定时洒水抑尘；遇大风天气应用塑料膜将水泥、白灰、沙堆覆盖；干燥天应经常性给沙堆洒水，保持沙堆一定的湿度，减少起尘量。运输水泥、砂子等过程中应加盖苫布防止扬尘产生。


（2）车辆及施工机械尾气


施工机械将产生含有总悬浮颗粒物、二氧化硫、一氧化碳和氮氧化物等污染物的废气，废气仅对施工区及交通道路两侧等局部地区的环境空气质量有短暂的不利影响，不会对大范围的环境空气质量产生不利影响。另外机动车辆运行过程中，所排放的尾气是流动污染源，虽然影响面大，但由于不是集中的大量排放，所以对周围环境和人群影响不大。


加强往返于施工区车辆的管理和维修，施工机械完好率要求在90%以上，使用有害物质量少的优质燃料，并定期对施工设备进行维护，以减少尾气排放；对尾气排放不达标的机械车辆，禁止进入施工区施工。


采取以上措施后，施工废气中颗粒物排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放要求。对所在区域大气环境影响较小。


三、噪声


施工期间，运输车辆和各种机械都是主要的噪声源，噪声源强在75~85dB（A）。建议在施工期间采取以下相应措施降低噪声：


①加强施工管理，合理安排作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定；


②尽量采用低噪声施工设备和噪声低的施工方法；


③作业时在高噪声设备周围设置屏蔽；


④加强运输车辆的管理，建材等运输在白天进行，并控制车辆鸣笛，22：00-6：00时间段内禁止运输和施工。


采取以上措施后，施工场界声环境可满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中规定的标准。


四、固体废物


本项目施工期产生的固体废物主要是施工期建筑垃圾、施工人员生活垃圾。


（1）施工建筑垃圾


本项目建筑垃圾主要为施工剩余的建筑材料，包括石料、木料等。建筑垃圾应及时清运至指定地点处置，防止建筑垃圾对外环境的影响。


（2）生活垃圾


施工人员产生的生活垃圾由市政环卫部门统一清运处理，做到日产日清。


采取以上措施后，本项目施工期产生的固体废物均能无害化处置。
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			一、废气


1.废气影响分析


本项目运营期排放废气主要为原料运输粉尘、原料堆存粉尘、矿粉储存粉尘、冷料上料粉尘、沥青站（卸料、烘干、振动筛分）粉尘、燃烧器燃烧废气、沥青加热搅拌废气、导热油炉烟气、沥青储罐呼吸废气、柴油储罐呼吸废气。


1.1有组织废气


本项目有组织废气为沥青站生产过程中沥青站（卸料、烘干、振动筛分）粉尘、燃烧器燃烧废气、沥青加热搅拌废气和导热油炉烟气，其中沥青站（卸料、烘干、振动筛分）粉尘、燃烧器燃烧废气、沥青加热搅拌废气引至一套旋风除尘+布袋除尘器+活性炭吸附装置处理后经15m高烟囱排放，导热油炉烟气经低氮燃烧处理后经18m高烟囱DA002排放。


（1）沥青站


①沥青站（卸料、烘干、振动筛分）粉尘


沥青站卸料产生粉尘参考《逸散性工业粉尘控制技术》中“沥青混凝土制造厂逸散尘排放因子”，卸粗、细料料到贮箱的排放因子为0.05kg/t，本项目砂石料、矿粉用量为28810t/a，，则沥青站卸料过程颗粒物产生量为1.440t/a，0.006kg/h。


沥青站骨料烘干、振动筛分产生粉尘参照《逸散性工业粉尘控制技术》中“沥青混凝土制造厂逸散尘排放因子”，骨料烘干和振动筛分产生的颗粒物为0.25kg/t物料，本项目碎石烘干、筛分量为28660t/a，则本项目颗粒物产生量为7.165t/a，29.854kg/h。


②燃烧器燃烧废气


本项目采用烘干燃烧器向烘干滚筒喷入火焰的方式对骨料进行加热，烘干燃烧器以轻质柴油为燃料，柴油燃烧会产生燃油烟气。骨料烘干所需热量如下：


Q=M·C（t1-t2）


式中


Q----加热骨料所需热量，kJ/a；


M----被加热骨料质量，kg/a，28660000kg/a；


t1----骨料加热终止温度，℃，150℃；


t2----骨料初始温度，℃，20℃；


C----骨料比热，0.92kJ/kg·ºC。


经计算，Q=3427736000kJ/a=818857143kcal/a。


本项目轻质柴油发热量为9600kcal/kg，热效率为85%，骨料烘干所需轻质柴油量为818857143÷9600÷1000÷0.85=100.35t/a。


根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884—2018）中，3.11产污系数法计算本项目燃油废气中污染物排放源强。颗粒物、SO2、NOX参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》中“表F.2燃油工业锅炉的废气产排污系数”进行计算。轻质柴油的可燃烧成分较多，根据轻质柴油的可燃烧成分较多，企业用轻质柴油来源于中国石油天然气股份有限公司哈尔滨石化分公司，其生产的柴油标准采用《普通柴油》（GB252-2015）柴油硫含量≤10mg/kg（即含硫量为0.001%），本项目使用轻质柴油硫含量≤10mg/kg（即含硫量为0.001%）。本项目燃烧器年运行30天，每天运行8h。本项目燃烧器燃油废气中污染物产排污情况见下表。


表4-1 污染物产排污系数表


			污染物指标


			单位


			产污系数


			产生量（t/a）


			产生速率（kg/h）





			颗粒物


			千克/吨-原料


			0.26


			0.026


			0.109





			二氧化硫


			千克/吨-原料


			19S


			0.002


			0.008





			氮氧化物


			千克/吨-原料


			1.84（低氮燃烧）


			0.185


			0.769








③沥青加热搅拌废气


根据《沥青烟产生机理研究》（期刊《石油沥青》第29卷第5期，2015年10月）中数据，沥青烟在沥青加热、搅拌过程中的产生量约为250mg/kg，本项目沥青使用量为1200t/a，则沥青烟产生量为0.3t/a，0.625kg/h。根据《工业生产中有害物物质手册》第一卷（化学工业出版社，1987年12月出版）及金相灿主编的《有机化合物污染化学》（清华大学出版社，1990年8月出版），石油沥青在加热过程中废气中苯并[a]芘气体的产生量为0.08~0.12g/t，本次环评取0.10g/t，则苯并[a]芘产生量为3×10-8t/a，1.25×10-7kg/h。


经计算，沥青站产生的废气中颗粒物产生量8.631t/a、产生速率35.962kg/h、产生浓度3596.25mg/m3，二氧化硫产生量0.002t/a、产生速率0.008kg/h、产生浓度0.794mg/m3，氮氧化物产生量0.185t/a、产生速率0.769kg/h、产生浓度76.935mg/m3，沥青烟产生量0.3t/a、产生速率1.25kg/h、产生浓度125mg/m3，苯并[a]芘产生量3×10-8t/a、产生速率1.25×10-7kg/h、产生浓度1.25×10-5mg/m3，沥青站（卸料、烘干、振动筛分）粉尘、燃烧器燃烧废气、沥青加热搅拌废气引至一套旋风除尘+布袋除尘器+活性炭吸附装置处理后经15m高烟囱排放，则沥青站产生的废气中颗粒物排放量0.086t/a、排放速率0.360kg/h、排放浓度35.962mg/m3，二氧化硫排放量0.002t/a、排放速率0.008kg/h、排放浓度0.794mg/m3，氮氧化物排放量0.185t/a、排放速率0.769kg/h、排放浓度76.935mg/m3，沥青烟排放量0.03t/a、排放速率0.125kg/h、排放浓度12.5mg/m3，苯并[a]芘排放量3×10-9t/a、排放速率1.25×10-8kg/h、排放浓度1.25×10-6mg/m3。运营期DA001排气筒废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、沥青烟、苯并[a]芘）能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值15m高排气筒要求。


（2）导热油炉烟气


本项目沥青罐加热使用1台60万kcal/h导热油炉将沥青加热至150～180℃，燃料为轻质柴油，轻质柴油发热量为9600kcal/kg，热效率为80%，1台60万kcal/h导热油炉每小时燃料消耗量=600000kcal/燃料热值/燃烧效率，即600000÷9600÷0.8=78.125kg/h，导热油炉年工作30天，为防止沥青冷却，导热油炉夜间生产，每天运行时间按满负荷运行16h，则导热油炉燃油量为37.5t/a。


①烟气量


根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），在没有燃料元素分析数据的情况下，干烟气排放量的经验公式计算参照 HJ953，根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中燃油锅炉基准烟气量经验公式计算：


Vgy=0.29Qnet，ar+0.379=0.29×40.184+0.379=12.03Nm3/kg


本项目导热油炉燃油量为37.5t/a，废气产生量为451125m3/a，940m3/h。


②颗粒物


根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）5.1.2燃油锅炉颗粒物排放量按照5.2类比法、5.4产污系数法核算。本项目为新建项目，无可类比符合条件的现有工程有效实测数据，因此采用产污系数法计算。
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Ej--核算时段内第j类污染物排放量，t；


R-核算时段内锅炉燃料耗量，t；


β--产污系数，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“工业行业产排污系数手册”中4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册，燃油锅炉颗粒物产污系数取0.26kg/t-燃料。


经计算，本项目颗粒物排放量0.010t/a，排放速率0.020kg/h，排放浓度21.609mg/m3。


③二氧化硫


根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）5.1.2燃油锅炉二氧化硫排放量参照下式计算：
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ESO2—核算时段内二氧化硫排放量，t；


R—核算时段内锅炉燃料耗量，t；取37.5t


Sar—收到基硫的质量分数，%；企业用轻质柴油来源于当地中国石油、中国石化加油站，其生产的柴油标准采用《普通柴油》（GB252-2015）柴油硫含量≤10mg/kg（即含硫量为0.001%）


q4—锅炉机械不完全燃烧热损失，%；燃油锅炉取0


ηs—脱硫效率，%；取0


K—燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量。取1.0


经计算，本项目二氧化硫排放量0.001t/a、排放速率0.002kg/h、排放浓度1.662mg/m3。


④氮氧化物


根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）5.1.2燃油锅炉氮氧化物排放量参照下式计算：
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式中：——核算时段内氮氧化物排放量，t；





——锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，mg/m3，本项目导热油炉采用进口燃烧器，自带低氮燃烧技术，根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）表B.4锅炉炉膛出口NOX浓度范围燃生物质锅炉100~800mg/m3，本次评价NOX浓度取120mg/Nm3。


Q——核算时段内标态干烟气排放量，451125Nm3/a；





——脱硝效率，%；


经计算，本项目氮氧化物排放量0.054t/a、排放速率0.113kg/h、排放浓度120mg/m3。


项目燃油导热油炉采用低氮燃烧技术，导热油炉烟气经低氮燃烧技术处理后通过18m 高排气筒DA002排放。导热油炉污染物排放浓度能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）燃油锅炉标准限值要求。


1.2无组织废气


本项目无组织废气为原料运输粉尘、原料堆存粉尘、矿粉储存粉尘、冷料上料粉尘、沥青储罐呼吸废气和柴油储罐呼吸废气。


（1）原料运输产生的粉尘


本项目沥青由厂家直接运送至厂区沥青罐内，原料采用封闭式罐车运入厂区，原料采用汽车运输，运输车辆全部采用苫布覆盖。运输产生的粉尘主要是沿途抛洒及道路行驶引起的扬尘，属于无组织排放源。由于运输过程中受多方面因素的影响，因此，原料运输过程中产生的粉尘无法具体定量，本环评仅做定性分析。要求原料运输车辆采用篷布覆盖，运输过程中做到不超载，不滴、撒、漏，可避免扬尘现象发生。


（2）原料堆场扬尘


根据《工业源固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》，本项目原料堆场装卸和堆存颗粒物扬尘产生量按如下公式计算：
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式中：P——颗粒物产生量，t；


ZCy——装卸扬尘产生量，t；


FCy——风蚀扬尘产生量，t；


Nc——年物料运载车次，车；取956车/年；


D——单车平均运载量，t/车；取30t/车；


a/b——装卸扬尘概化系数，kg/t，a指各省风速概化系数，黑龙江省取0.0015，b指物料含水率概化系数，取通过计算0.0064；


Ef——堆场风蚀扬尘概化系数，按石灰石产品选取，即3.6062；


S——堆场占地面积，m2，取6000m2。


经计算，本项目原料堆场装卸和堆存扬尘废气产生量为49.996t/a。


根据《工业源固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》，本项目石料堆场装卸和堆存粉尘排放量按如下公式计算：
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式中：P——颗粒物产生量，t；取49.996t/a；


Uc——颗粒物排放量，t；


Cm——颗粒物控制措施控制效率，%，参考《固体物料堆存颗粒物排污核算系数手册》附录4粉尘控制措施控制效率，本项目堆场上进行编织覆盖（控制效率86%）、堆场洒水降尘（控制效率74%），控制措施效率取二者最大值86%；


Tm——堆场类型控制效率，%，本项目为敞开式，根据《工业源固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录5，项目堆场为半敞开式，控制效率取60%。


经计算，本项目原料堆场装卸和堆存粉尘排放量为2.800t/a、3.889kg/h，堆场扬尘以24h计。


（3）矿粉储存粉尘


本项目矿粉原料用密封的专用运输车运至厂内，本项目设置1个50m3的矿粉筒仓，通过气泵将矿粉沿管道输送到筒仓内，筒仓顶部呼吸口将产生粉尘。根据《污染源源强核算技术指南准则》（HJ884—2018）中，3.11产污系数法计算本项目矿粉筒仓粉尘排放源强。参照《逸散性工业粉尘控制技术》中表22-1混凝土分批搅拌厂的工业粉尘排放系数，高架贮仓排气时的粉尘排放因子为0.12kg/t，本项目矿粉消耗量为150t/a，矿粉筒仓颗粒物产生量0.018t/a，产生速率0.3kg/h。矿粉筒仓顶部自带脉冲布袋除尘器（无动力除尘），粉尘经布袋除尘器（除尘效率99%）处理后由仓顶呼吸口排放，矿粉筒仓无组织颗粒物排放量0.0018t/a，排放速率0.003kg/h。


（4）冷料上料粉尘


本项目骨料通过铲车至料仓，再通过封闭皮带输送至烘干筒，上料过程中会产生一定量的粉尘。参照《逸散性工业粉尘控制技术》粒料加工厂中送料上堆排放因子系数为0.0007kg/t（进料），项目碎石上料量28660t/a，则冷料上料粉尘产生量约为0.020t/a，0.084kg/h。


冷料斗上方设置半封闭围挡，具有防风抑尘功能，厂区内洒水降尘，根据《工业源固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录4，控制措施效率取二者最大值74%。


则冷料上料粉尘无组织排放量为0.005t/a，0.022kg/h。


（5）沥青储罐大小呼吸废气


项目设置5个50m3沥青罐，当储罐最大储存容量为40吨。小呼吸损耗计算根据美国《工业污染源调查与研究》第二辑计算，其计算公式如下：


①小呼吸损耗计算公式：


LB=0.191×M（P/（100910-P））0.68×D1.73×H0.51×△T0.45×FP×C×KC×η1×η2


式中：LB—固定顶罐的呼吸排放量（kg/a）；


M—储罐内蒸气的分子量（g/mol），沥青分子量在560~750之间，本项目参考取值600；


P—在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa），本次取值200Pa；


D—罐的直径（m），本次取值2.8；


H—平均蒸气空间高度（m），本次取值1.4；


△T—一天之内的平均温度差（℃），本次取值2；


FP—涂层因子（无量纲），根据油气状况取值在1~1.5之间，本次取值1.2；


C—用于小直径罐的调节因子（无量纲）；直径在0~9m之间的罐体，C=1-0.0123（D-9）2；罐径大于9m的C=1，本次取值0.527；


KC—产品因子（石油原油KC取0.65，其他的液体取1.0），本次取值0.65。


η1—内浮顶储罐取0.05，卧式罐1；


η2—设置呼吸阀取0.7，不设呼吸阀取1。


经计算可得，沥青储罐小呼吸废气沥青烟排放量为6.596×10-3t/a，按储存时间为30天共720小时计算，排放速率为9.161×10-3kg/h，呈无组织排放。根据《工业生产中有害物物质手册》第一卷（化学工业出版社，1987年12月出版）及金相灿主编的《有机化合物污染化学》（清华大学出版社，1990年8月出版），石油沥青在加热过程中废气中苯并[a]芘气体的产生量为0.08~0.12g/t，本次环评取0.10g/t，则苯并[a]芘产生量为6.596×10-10t/a，9.161×10-10kg/h。


②大呼吸损耗计算公式：


LW=4.188×10-7×M×P×KN×KC×η1×η2


式中：LW—储罐的工作损失（kg/m3）


KN—周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K=年投入量/罐容量）确定，K≤36，KN=1；36＜K≤220，KN=11.467×K-0.7026；K>200，KN=0.26。（本项目年用沥青合计为1200t，本项目共5个沥青罐，沥青罐最大储存量为40t，K≤36，KN=1），其他同上储罐小呼吸排放量中参数说明。


经计算，本项目沥青罐大呼吸产生量为0.033kg/m3（0.038t/a，0.053kg/h），根据《工业生产中有害物物质手册》第一卷（化学工业出版社，1987年12月出版）及金相灿主编的《有机化合物污染化学》（清华大学出版社，1990年8月出版），石油沥青在加热过程中废气中苯并[a]芘气体的产生量为0.08~0.12g/t，本次环评取0.10g/t，则苯并[a]芘产生量为3.806×10-9t/a，5.287×10-9kg/h。本项目沥青罐采用卧式罐，罐顶设气相平衡管相关设施1 套，减少罐车进料大呼吸苯并[a]芘无组织排放90%以上，沥青罐大呼吸苯并[a]芘排放量为3.806×10-10t/a，5.287×10-10kg/h。


综上，本项目沥青罐大小呼吸沥青烟产生量合计为0.045t/a（0.062kg/h），排放量合计为0.011t/a（0.014kg/h）；苯并[a]芘产生量合计为4.466×10-9t/a，6.203×10-9kg/h，排放量合计为1.040×10-9t/a，1.445×10-9kg/h。


（6）柴油储罐大小呼吸废气


项目设置1个8m3和1个24m3柴油储罐，储罐最大储存容量为6吨和18吨。小呼吸损耗计算根据美国《工业污染源调查与研究》第二辑计算，其计算公式如下：


小呼吸损耗计算公式：


LB=0.191×M（P/（100910-P））0.68×D1.73×H0.51×△T0.45×FP×C×KC×η1×η2


式中：LB—固定顶罐的呼吸排放量（kg/a）；


M—储罐内蒸气的分子量（g/mol），本次取值200；


P—在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa），本次取值25Pa；


D—罐的直径（m），本次取值1.6/2.2；


H—平均蒸气空间高度（m），本次取值0.2；


△T—一天之内的平均温度差（℃），本次取值10；


FP—涂层因子（无量纲），根据油气状况取值在1~1.5之间，本次取值1.2；


C—用于小直径罐的调节因子（无量纲）；直径在0~9m之间的罐体，C=1-0.0123（D-9）2；罐径大于9m的C=1，本次取值0.326/0.431；


KC—产品因子（石油原油KC取0.65，其他的液体取1.0），本次取值1.0。


η1—内浮顶储罐取0.05，卧式罐1；


η2—设置呼吸阀取0.7，不设呼吸阀取1。


经计算可得，柴油储罐小呼吸废气（主要污染物为非甲烷总烃）排放量为4.862×10-4t/a，按储存时间为30天共720小时计算，排放速率为6.752×10-4kg/h，呈无组织排放。


大呼吸损耗计算公式：


LW=4.188×10-7×M×P×KN×KC×η1×η2


式中：LW—储罐的工作损失（kg/m3）


KN—周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K=年投入量/罐容量）确定，K≤36，KN=1；36＜K≤220，KN=11.467×K-0.7026；K>200，KN=0.26。（本项目年用柴油合计为137.85t，本项目共2个柴油储罐，柴油储罐最大储存量分别为6t和18t，K≤36，KN=1），其他同上储罐小呼吸排放量中参数说明。


经计算本项目柴油储罐大呼吸产生量为2.228kg/m3（0.366t/a，0.508kg/h）。本项目柴油储罐采用卧式罐，罐顶设气相平衡管相关设施1 套，减少罐车进料大呼吸非甲烷总烃无组织排放90%以上，柴油储罐大呼吸非甲烷总烃排放量为0.037t/a（0.051kg/h）。


废气主要以非甲烷总烃表征，本项目柴油储罐大小呼吸非甲烷总烃产生量合计为0.366t/a（0.509kg/h），排放量合计为0.037t/a（0.052kg/h）。
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			项目废气排放情况见下表。


表4-2 正常工况下废气污染物产生及排放情况


			工序/生产线


			装置


			污染源


			污染物


			污染物产生


			治理措施


			污染物排放


			排放时间h





			


			


			


			


			核算方法


			烟气量m3/h


			质量浓度mg/m3


			产生速率kg/h


			产生量t/a


			工艺


			效率%


			核算方法


			烟气量m3/h


			质量浓度mg/m3


			排放速率kg/h


			排放量t/a


			





			沥青站


			卸料、烘干、振动筛分、加热搅拌、燃烧器


			DA001


			颗粒物


			产污系数法


			10000


			3596.25


			35.962


			8.631


			旋风除尘+布袋除尘器+活性炭吸附


			99.4


			产污系数法


			10000


			35.962


			0.360


			0.086


			240





			


			


			


			SO2


			


			


			0.794


			0.008


			0.002


			


			/


			


			


			0.794


			0.008


			0.002


			





			


			


			


			NOX


			


			


			76.935


			0.769


			0.185


			


			/


			


			


			76.935


			0.769


			0.185


			





			


			


			


			沥青烟


			


			


			125


			1.25


			0.3


			


			90


			


			


			12.5


			0.125


			0.03


			





			


			


			


			苯并[a]芘


			


			


			1.25×10-5


			1.25×10-7


			3×10-8


			


			90


			


			


			1.25×10-6


			1.25×10-8


			3×10-9


			





			加热沥青储罐


			导热油炉


			DA002


			颗粒物


			产污系数法


			940


			21.609


			0.020


			0.010


			/


			/


			产污系数法


			940


			21.609


			0.020


			0.010


			480





			


			


			


			SO2


			物料衡算法


			


			1.662


			0.002


			0.001


			/


			/


			物料衡算法


			


			1.662


			0.002


			0.001


			





			


			


			


			NOX


			


			


			120


			0.113


			0.054


			低氮燃烧


			/


			


			


			120


			0.113


			0.054


			





			


			


			


			烟气黑度


			/


			


			<1


			/


			/


			/


			/


			/


			


			<1


			/


			/


			




















表4-3 无组织废气污染物产生及排放情况


			工序/生产线


			装置


			污染物


			污染物产生


			治理措施


			污染物排放


			排放


时间





			


			


			


			核算


方法


			产生速率/kg/h


			年产生量/t/a


			工艺


			效率%


			核算方法


			排放速率/kg/h


			年排放量/t/a


			





			原料堆场


			原料堆场


			粉尘


			产污系数法


			69.439


			49.996


			堆场每天洒水抑尘，石料堆场采用防风抑尘网，上面采用苫布苫盖


			89.6


			产污系数法


			3.889


			2.800


			720





			矿粉筒仓


			矿粉筒仓


			粉尘


			


			0.3


			0.018


			矿粉筒仓顶部自带脉冲布袋除尘器


			99


			


			0.0018


			0.003


			60





			冷料上料


			冷料上料


			粉尘


			


			0.084


			0.020


			冷料斗上方设置半封闭围挡，具有防风抑尘功能，洒水降尘


			74


			


			0.022


			0.005


			240





			沥青罐


			储罐呼吸


			沥青烟


			


			0.062


			0.045


			罐顶设气相平衡管相关设施1 套，减少罐车进料大呼吸沥青烟、苯并[a]芘无组织排放


			90


			


			0.014


			0.011


			720





			


			


			苯并[a]芘


			


			6.203×10-9


			4.466×10-9


			


			90


			


			1.445×10-9


			1.040×10-9


			





			柴油储罐


			储罐呼吸


			非甲烷总烃


			


			0.509


			0.366


			罐顶设气相平衡管相关设施1 套，减少罐车进料大呼吸非甲烷总烃无组织排放


			90


			


			0.052


			0.037


			720




















			


			2、项目大气污染物排放量源强核算结果


表4-4 大气污染物有组织排放量源强核算表


			序号


			排放口编号


			污染物


			主要防治措施


			核算排放浓度（mg/m3）


			核算排放速率（kg/h）


			核算年排放量（t/a）


			年运行时间（h）





			1


			DA001排气筒


			颗粒物


			旋风除尘+布袋除尘器（除尘效率达99%）+活性炭吸附（吸附效率90%）处理后经一根高15m、内径0.5m排气筒DA001排放


			35.962


			0.360


			0.086


			240





			


			


			SO2


			


			0.794


			0.008


			0.002


			





			


			


			NOX


			


			76.935


			0.769


			0.185


			





			


			


			沥青烟


			


			12.5


			0.125


			0.03


			





			


			


			苯并[a]芘


			


			1.25×10-6


			1.25×10-8


			3×10-9


			





			2


			DA002烟囱


			颗粒物


			通过高18m，内径0.2m排气筒DA002排放


			21.609


			0.020


			0.010


			480





			


			


			SO2


			


			1.662


			0.002


			0.001


			





			


			


			NOx


			


			120


			0.113


			0.054


			





			有组织排放合计


			颗粒物


			0.096


			/





			


			SO2


			0.003


			





			


			NOx


			0.239


			





			


			沥青烟


			0.03


			





			


			苯并[a]芘


			3×10-9


			








表4-5 大气污染物无组织排放量源强核算表


			序号


			产污环节


			污染物


			主要防治措施


			标准名称


			浓度限值


			年排放量（t/a）





			1


			原料堆场


			颗粒物


			原料堆场采取地面硬化，料堆防尘布苫盖，定时洒水抑尘，厂区四周设置防风抑尘网（材质为彩涂钢板，高度3.5m）


			《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）


			1.0mg/m3


			2.800





			2


			矿粉筒仓


			


			矿粉筒仓顶部自带脉冲布袋除尘器


			


			1.0mg/m3


			0.003





			3


			冷料上料


			


			冷料斗上方设置半封闭围挡，具有防风抑尘功能，洒水降尘


			


			1.0mg/m3


			0.005





			4


			沥青罐呼吸


			沥青烟


			气相平衡管


			《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）


			生产设备不得有明显无组织排放存在


			0.011





			


			


			苯并[a]芘


			


			


			0.008μg/m3


			1.040×10-9





			4


			柴油储罐呼吸


			非甲烷总烃


			气相平衡管


			《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）


			4.0mg/m3


			0.037





			


			


			


			


			《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）


			监控点处1h平均浓度值10mg/m3


			





			


			


			


			


			


			监控点任意一次浓度值30mg/m3


			





			无组织排放合计


			颗粒物


			2.808





			


			沥青烟


			0.011





			


			苯并[a]芘


			1.040×10-9





			


			非甲烷总烃


			0.037








[bookmark: _Toc22683][bookmark: _Toc23198][bookmark: _Toc25757][bookmark: _Toc10421][bookmark: _Toc26029]3、非正常工况废气排放


非正常工况是指：正常开、停车（炉）或部分设备检修及工艺设备或环保设施达不到设计规定指标运行时的工况，非正常工况时排放的污染物为非正常工况排污。


评价按最不利的情况考虑，本项目非正常工况主要体现为废气污染物在排放控制措施未达到应有效率的情况下排放。其中主要污染源有矿粉储存粉尘（自带脉冲除尘），骨料加热烘干废气（旋风除尘器+布袋除尘器），导热油炉烟气（低氮燃烧装置）、沥青烟气（活性炭吸附装置）。如突然发现排放浓度异常，应立即组织工作人员对设备进行检查与维修并在检修过后总结设备非正常工作原因，防止此类事件再次发生。非正常工况下废气污染物排放情况见下表。











表4-6 污染源非正常排放量核算表


			工序/生产线


			污染源


			污染物


			非正常排放速率（kg/h）


			非正常排放浓度（mg/m3）


			非正常排放原因


			单词持续时间/h


			年发生频次/次


			应对措施





			沥青站


			卸料、烘干、振动筛分、加热搅拌、燃烧器


			颗粒物


			3.596


			359.625


			布袋除尘器故障，效率按90%计，活性炭吸附装置故障，效率按0%计


			<1


			1


			及时检修，加强维护





			


			


			沥青烟


			1.25


			125


			


			


			


			





			


			


			苯并[a]芘


			1.25×10-7


			1.25×10-5


			


			


			


			





			加热


			导热油炉


			氮氧化物


			0.226


			240


			低氮燃烧装置故障


			


			


			








因此，应加强对本项目的废气收集处理设施的检修、维护和保养，及时更换布袋、更换活性炭，当废气收集处理设施出现处理效率降低或运行故障时，应马上停止产生该废气的生产工序，及时检修至正常运行后，才恢复该生产工序。由此，可避免本项目的废气污染物非正常排放。


4、污染物防治措施可行性及达标分析


（1）DA001排气筒大气防护措施


本项目运营期沥青站（卸料、烘干、振动筛分）粉尘、燃烧器燃烧废气、沥青加热搅拌废气引至一套旋风除尘+布袋除尘器+活性炭吸附装置处理后经15m高烟囱排放。则沥青站产生的废气中颗粒物排放量0.086t/a、排放速率0.360kg/h、排放浓度35.962mg/m3，二氧化硫排放量0.002t/a、排放速率0.008kg/h、排放浓度0.794mg/m3，氮氧化物排放量0.185t/a、排放速率0.769kg/h、排放浓度76.935mg/m3，沥青烟排放量0.03t/a、排放速率0.125kg/h、排放浓度12.5mg/m3，苯并[a]芘排放量3×10-9t/a、排放速率1.25×10-8kg/h、排放浓度1.25×10-6mg/m3。


骨料干燥系统采取旋风除尘+布袋除尘器处理措施、沥青加热搅拌系统采取活性炭吸附处理措施，均为《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造（HJ1119-2020）》中表A.5的可行性技术。


综上，项目运营期DA001排气筒颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、沥青烟、苯并[a]芘排放浓度及排放速率均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值（15m高排气筒）要求。


（2）DA002排气筒大气防护措施


运营期项目配有一台导热油炉（燃料为轻质柴油），为沥青混凝土生产线的沥青加热、保温提供热源，锅炉燃料为柴油燃料。导热油炉废气经低氮燃烧技术处理后通过18m高烟囱排放。颗粒物排放量为0.010t/a、0.020kg/h、21.609mg/m3，SO2排放量为0.001t/a、0.002kg/h、1.662mg/m3，NOx排放量为0.054t/a、0.113kg/h、120mg/m3。颗粒物、SO2、NOx排放浓度能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃油锅炉大气污染物排放限值，烟气黑度（林格曼黑度）能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）燃油锅炉表2标准。


（3）无组织大气防护措施


①本项目原料堆场粉尘采取原料堆场采取地面硬化，料堆防尘布苫盖，定时洒水抑尘，厂区四周设置防风抑尘网（材质为彩涂钢板，高度3.5m）进行大气防护，扬尘去除率可达89.6%。


②本项目原料（矿粉）用密封的专用运输车运至厂内进行储存，储存仓排放口会产生粉尘，本项目粉料系统矿粉筒仓呼吸粉尘通过配套仓顶布袋除尘器处理后经呼吸口排放。本项目矿粉筒仓颗粒物无组织排放量为0.0018t/a，0.003kg/h。根据《排污许可证申请与核发技术规范石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）中表A.5沥青混合料生产排污单位废气污染防治可行技术参考表中料粉仓废气采取“布袋除尘器”措施为可行性技术。


③本项目骨料通过铲车至料仓，再通过封闭皮带输送至烘干筒，冷料斗上方设置半封闭围挡，具有防风抑尘功能，厂区内洒水降尘，扬尘去除率可达74%。


④本项目沥青罐罐顶设气相平衡管相关设施1套，减少罐车进料大呼吸沥青烟、苯并[a]芘无组织排放，去除效率可达90%。


⑤参考《排污许可申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ1034-2019）附录A表C.1，针对无组织排放源，挥发性有机液体常压储罐挥发产生的非甲烷总烃，其可行性技术为吸附、吸收、冷凝、膜分离、油气平衡、热力焚烧、催化燃烧或组合技术，本项目柴油储罐设置气相平衡管，减少罐车进料产生非甲烷总烃，此污染防治措施为可行性技术。


通过上述措施，本项目厂界无组织颗粒物、沥青烟、苯并[a]芘及非甲烷总烃通过上述措施处理后可处理后满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准。厂区内无组织非甲烷总烃废气污染物排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准限值要求。


本项目采取的各项大气污染控制措施能够保证污染物排放浓度满足环境质量标准的要求。综上所述，本项目污染防治措施有效可行，可保证废气污染物达标排放，对周边环境空气的影响是可以接受的。


因此，本项目废气污染防治措施能够满足污染防治要求，本项目废气处置措施合理可行。


5、废气排放口基本情况


本项目废气排放口基本情况见下表。


表4-7 废气排放口基本情况表


			排放源


			排放口编号


			污染物种类


			排放口名称


			排放口类型


			坐标


			排气筒情况


			其他信息





			


			


			


			


			


			经度/（°）


			纬度/（°）


			高度（m）


			内径（m）


			





			卸料、烘干、振动筛分、加热搅拌、燃烧器


			DA001


			颗粒物、SO2、NOx、沥青烟、苯并[a]芘


			排气筒


			一般排放口


			131.570595


			46.695427


			15


			0.5


			/





			导热油炉烟囱


			DA002


			颗粒物、SO2、NOx


			


			


			131.570817


			46.695658


			18


			0.2


			








根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中要求“7.1排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。7.4新污染源的排气筒其他一般不低于15m。”，本项目排气筒DA001高度15m，周围200m范围建筑最高为本项目5m高的锅炉房，本项目排气筒高度高于周围200m范围建筑5米，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求，因此本项目排气筒DA001设置合理。


根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中“4.5 燃油、燃气锅炉烟囱不低于8米，新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上。周围200m范围建筑最高为本项目5m高的锅炉房，本项目DA002导热油炉烟囱高18m，符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中要求，因此，本项目排气筒DA002设置合理。


6、监测计划


本项目监测计划根据并根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）并结合本项目的实际排污状况制定废气监测计划，具体见下表。


表4-8 运行期废气监测计划


			监测点位


			监测指标


			监测频次


			执行排放标准





			DA001排气筒


			颗粒物、SO2、NOX


			1次/半年


			颗粒物、SO2、NOX、沥青烟气（沥青烟、苯并[a]芘）排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值要求





			


			沥青烟、苯并[a]芘


			1次/年


			





			DA002排烟囱（导热油炉）


			颗粒物、SO2、NOX、林格曼黑度


			1次/月


			《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）





			厂界


			颗粒物、苯并[a]芘


			1次/年


			《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准





			柴油储罐周边


			非甲烷总烃


			1次/年


			《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）








二、废水


1、污染源分析


[bookmark: _Hlk112233021]（1）生活污水


本项目生活污水产生量按用水量的80%计算，生活污水产生量为0.448m3/d，13.44m3/a。生活污水中污染物主要为COD300mg/L、BOD5200mg/L、SS200mg/L、NH3-N25mg/L。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。


（2）冲洗废水


本项目运输车辆冲洗废水产生量按用水量的80%计算，车辆冲洗废水产生量为0.64m3/d，19.2m3/a；设备清洗废水产生量按用水量的80%计算，设备清洗废水产生量为0.8m3/次，4m3/a。冲洗废水（车辆、设备）排入70m3初期雨水收集池，经隔油沉淀处理后回用于厂区洒水降尘。


（3）初期雨水


根据前文计算，本项目暴雨前15min内收集的初期雨水量为55.43m3/次。初期雨水经生产区域四周排水沟汇入厂区一座70m3初期雨水收集池内，初期雨水收集池中设置处理效率为90%、处理能力10m3/h的油水分离器，经隔油沉淀处理后回用于厂区洒水降尘，不外排。本项目年生产30天，生产期间收集1次初期雨水，初期雨水量为55.43m3/a。


2、初期雨水收集池可行性分析


本项目在生产区域四周设置环形排水沟，保证初期雨水能够收集至初期雨水收集池，初期雨水通过生产区域四周排水沟收集进入新建的70m3初期雨水收集池，初期雨水收集池中设置处理效率为90%、处理能力10m3/h的油水分离器，经隔油沉淀处理后回用于厂区洒水降尘，不外排，当进行初期雨水收集完成时关闭提升泵进水阀门，将后期雨水由管道排入排水沟，不进行收集；冲洗废水（车辆、设备）排入70m3初期雨水收集池，经隔油沉淀处理后回用于厂区洒水降尘。


本项目新建70m3初期雨水收集池、10m3/h油水分离器。本项目车辆冲洗废水产生量为0.64m3/d，设备清洗废水产生量为0.8m3/次，初期雨水产生量为55.43m3/次，因此初期雨水收集池能够满足冲洗废水和初期雨水的日均处理量，容积可满足单次最大废水量的贮存。


参照《排污许可证申请与核发技术规范石墨及他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）表A.9，本项目冲洗废水和初期雨水采用初期雨水收集池处理后回用，属于可行技术。


3、达标排放分析


项目采取雨污分流，本项目在生产区域四周设置环形排水沟，保证初期雨水能够收集至初期雨水收集池，初期雨水通过厂区排水沟收集进入新建的70m3初期雨水收集池，初期雨水收集池中设置处理效率为90%、处理能力10m3/h的油水分离器，经隔油沉淀处理后回用于厂区洒水降尘，不外排；冲洗废水（车辆、设备）排入70m3初期雨水收集池，经隔油沉淀处理后回用于厂区洒水降尘；生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。


本项目无废水外排，对地表水体环境影响较小。


三、噪声


1、噪声源强核算


本项目的噪声主要为生产设备、相关配套设备噪声及运输车辆等噪声，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）源强获取方法中对于拟建项目噪声源强可通过声源类比测量或引用有效资料来确定，设备噪声源强70~85dB（A），各噪声源的等效声级见下表4-9、表4-10。


表4-9 工业企业噪声源强调查清单（室内声源）


			序号


			建筑物名称


			声源名称


			声源源强


			声源控制措施


			空间相对位置/m


			距室内边界距离/m


			室内边界声级/dB


（A）


			运行时段


			建筑物插入损失/dB（A）


			建筑物外噪声





			


			


			


			声功率级/dB（A）


			


			X


			Y


			Z


			


			


			


			


			声压级/dB


（A）


			建筑物外距离





			1


			沥青混凝土拌合站


			筛选机


			85


			选用低噪设备，房屋密闭、减振、隔声处理


			43


			96


			1


			6


			82


			240


			20


			62


			1





			2


			


			干燥滚筒


			80


			


			32


			93


			1


			7


			77


			


			20


			57


			1





			3


			


			配料机


			75


			


			67


			97


			1


			7


			72


			


			20


			52


			1





			4


			


			提升机


			75


			


			60


			95


			1


			5


			72


			


			20


			52


			1





			5


			


			空压机


			80


			


			23


			84


			1


			10


			75


			


			20


			55


			1





			6


			


			搅拌主机


			75


			


			19


			91


			1


			5


			72


			


			20


			52


			1





			7


			


			沥青循环泵


			75


			


			27


			105


			1


			5


			72


			


			20


			52


			1





			8


			


			沥青卸油泵


			75


			


			27


			117


			1


			6


			72


			


			20


			52


			1





			9


			


			沥青搅拌器


			75


			


			25


			110


			1


			5


			72


			


			20


			52


			1





			10


			


			导热油炉


			80


			


			53


			114


			1


			5


			77


			720


			20


			57


			1





			注：以厂区左下角点为坐标原点。








表4-10 工业企业噪声源强调查清单（室外声源）


			序号


			声源名称


			空间相对位置m


			声源源强/dB(A)


			声源控制措施


			排放强度/dB(A)


			运行时段/h





			


			


			X


			Y


			Z


			


			


			


			





			1


			装载机


			45


			52


			1


			80


			定期检查设备的运行状况，更换磨损严重的部件，定期对设备进行清洁和维护


			65


			240





			2


			装载机


			75


			69


			1


			80


			


			65


			





			3


			集料皮带机


			67


			82


			1


			75


			


			65


			





			4


			上料皮带机


			60


			85


			1


			75


			


			65


			





			5


			输送带


			53


			89


			1


			75


			


			65


			





			6


			风机1#


			25


			95


			1


			70


			


			65


			





			7


			风机2#


			51


			109


			1


			70


			


			65


			





			8


			运输、装载车辆


			/


			/


			/


			70


			


			65


			





			注：以厂区左下角点为坐标原点。








2、降噪措施可行性：


（1）减振隔声技术


声音传播是能量通过振动波方式辐射传播的，在传播途径上安装弹性材料或阻尼材料，隔绝或衰减振动的传播，就可以实现减振降噪的目的。可用的减振措施主要有隔震减震和阻尼减震，在设备安装时采用橡胶减振垫或弹簧减震，可以有效减少声能的传播，从而起到降噪的效果。


（2）隔声降噪技术


声波在通过空气的传播途径中，碰到一匀质屏蔽物时，由于两分界面特性阻抗的改变，使部分声能被屏蔽物发射回去，从而降低噪声的传播。隔声是用构件将噪声源接收者分开，使声能在传播途径中受到阻挡，从而降低或消除噪声的措施，称为隔声。


隔声可以降噪20~50dB（A）。本项目针对不同的设备采用不同的隔声措施，主要有隔声间、隔声窗、隔声罩等，降噪效果在25dB（A）以上。


（3）消声降噪技术


在声波入射到多孔材料时，即可激起小孔或纤维的空气运动，紧靠孔壁或纤维表面的空气，因孔壁的影响，产生粘滞作用，使声波与多孔材料产生摩擦使声能转化为热能，从而得到衰减。


（4）运输路线控制措施


本项目原辅材料和成品运输将产生交通噪声影响，原辅材料及产品运输频次不固定，本项目运输车辆经过沿线村庄通过采取禁鸣、限速的方式管理运输车辆，合理安排运输时间，避免夜间运输以减少对道路沿线居民的影响。


3、噪声环境影响预测


根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2021）的要求，并结合建设项目声源的噪声排放特点，选择点声源预测模式，预测本项目运营期设备噪声对厂界及敏感点的影响。具体预测模式如下：


噪声预测值计算公式为：


[image: ]


其中：Leq—预测点的噪声预测值，dB；


Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；


Leqb—预测点的背景噪声值，dB。


点声源距离衰减计算公式为：


[image: ]


其中：LP（r）—预测点处声压级，dB；


LW—由点声源产生的倍频带声功率级，dB；


r—预测点距声源距离。


声源对预测点产生的贡献值计算公式为：


[image: ]


其中：Leqg—噪声贡献值，dB；


T—预测计算的时间段，S；


ti—i声源在T时段内的运行时间，S；


LAi—i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。


经上述公式计算，噪声预测结果见表4-11。


表4-11 厂界噪声预测结果  单位：dB（A）


			项目


			贡献值


			标准值


			超标和达标情况





			


			昼间


			夜间


			昼间


			夜间


			昼间


			夜间





			厂界东侧


			21.41


			3.81


			60


			50


			达标


			达标





			厂界南侧


			25.07


			3.71


			60


			50


			达标


			达标





			厂界西侧


			27.49


			8.14


			60


			50


			达标


			达标





			厂界北侧


			34.02


			25.97


			60


			50


			达标


			达标








本项目噪声主要为设备噪声，高噪声设备主要是沥青搅拌站的生产设备等，噪声源强在70~85dB（A）。本项目选用低噪声设备，设置基础减振措施，应加强生产设备管理，定期对生产设备进行擦拭和检修，保持生产设备的正常运转，从噪声源本身降低源强，减少噪声对周围环境的影响。


为减少各噪声源对周边声环境的影响，建设单位从设备选型、隔声降噪、厂房布局和加强管理等方面采取了噪声的防治措施：


（1）选用低噪声生产设备，并对其加装减震、隔声等设施，加强维护保养，减少设备异常发声。


（2）运行噪声大的设备安装在室内，利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播，最大限度地减弱设备运行噪声向外传播。


（3）加强管理，建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。


通过落实以上噪声治理措施，正常工况下，本项目厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。


4、监测计划


根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（H819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023），制定本项目噪声监测计划如下。


表4-12 项目噪声监测计划表


			类别


			监测点位


			监测项目


			监测频次





			厂界噪声


			厂界四周


			昼夜等效连续A声级


			1次/季度








四、固体废物


1、主要污染物及源强


本项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾、除尘器收尘、废布袋、初期雨水收集池沉渣、初期雨水收集池油污、废活性炭、废导热油、滴漏沥青及拌合残渣、废机油、废油桶、废含油抹布及手套、柴油罐底泥。


（1）一般固体废物


①生活垃圾


本项目建成后，职工生活办公区会有生活垃圾产生。本项目劳动定员为7人，生活垃圾按每人0.5kg/d计算，生活垃圾产生量为3.5kg/d、0.105t/a。生活垃圾集中收集，由市政部门统一清运处理。


②除尘器收尘


本项目卸料、烘干、振动筛分、加热搅拌及燃烧器混合废气中粉尘经旋风除尘器+布袋除尘器收集，除尘器收尘量为8.545t/a，矿粉筒仓脉冲除尘收集，除尘器收尘量为0.0162t/a，则本项目除尘器收尘产生量为8.5612t/a，除尘器收尘集中收集后回用于生产。


③废布袋


因粉尘的磨削力，布袋逐渐磨损，需定期更换，本项目废布袋产生量为0.1t/a。废布袋集中收集，由厂家回收处置。


④滴漏沥青及拌合残渣


当散装石油沥青运输车将石油沥青输入厂区内石油沥青储罐以及沥青泵将石油沥青从储罐打入拌缸时，由于接口的密闭性问题，会滴漏少量沥青，同时拌缸也会产生少量的拌合残渣，滴漏沥青及拌合残渣年产生量约为2.535t/a，作为原料回用于生产。根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）中“6.1以下物质不作为固体废物管理：b）不经过贮存或堆积过程，而在现场直接返回到原生产过程或返回其产生过程的物质”，本项目产生的滴漏沥青及拌合残渣直接返回到生产过程，因此，滴漏沥青及拌合残渣不作为固体废物管理。


（2）危险废物


①初期雨水收集池沉渣


本项目冲洗废水、初期雨水排入初期雨水收集池中处理，会产生一定量沉渣。初期雨水收集池沉渣产生量约为0.05t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），本项目初期雨水收集池沉渣属于危险废物HW08废矿物油与含矿物油废物中“900-210-08含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥）”，初期雨水收集池沉渣暂存于危险废物贮存库，委托有资质单位进行清运处理。


②初期雨水收集池油污


本项目初期雨水收集池油水分离装置会产生废油和油泥，产生量约为0.02t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），本项目初期雨水收集池油污属于危险废物HW08废矿物油与含矿物油废物中“900-210-08含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥）”，初期雨水收集池油污暂存于危险废物贮存库，委托有资质单位进行清运处理。


③废活性炭


根据前述分析，沥青烟气采用活性炭吸附处理，活性炭吸附有机废气量约为0.270t/a。本项目采用高标准蜂窝活性炭作为吸附剂，碘值为800mg/g，根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》按每千克活性炭吸附有机废气0.3kg保守估算，需活性炭量为0.900t，为保证活性炭吸附效率，本项目废活性每个生产周期更换一次（年生产30天），活性炭箱一次填装量1.0t，则废活性炭产生量为1.270t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），本项目废活性炭属于危险废物HW49其他废物中“900-039-49烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29类废物）”。废活性炭暂存于危险废物贮存库，委托有资质单位进行清运处理。


④废导热油


本项目导热油炉每5年更换一次导热油，废导热油产生量为0.3t/5a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），本项目废导热油属于危险废物HW08废矿物油与含矿物油废物中“900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”。本项目废导热油更换后直接交由资质单位处理，不在厂区内储存。


⑤废机油


本项目生产设备维修养护过程中产生的废机油，根据企业提供资料，废机油产生量约为0.1t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），本项目废机油属于危险废物HW08废矿物油与含矿物油废物中“900-214-08车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油。本项目废机油暂存在危险废物贮存库，定期交由有资质单位处理。


⑥废油桶


本项目生产设备维修养护过程中产生的废油桶，根据企业提供资料，废油桶产生量约为0.01t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），本项目废机油属于危险废物HW08废矿物油与含矿物油废物中”900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”，本项目废油桶暂存在危险废物贮存库，定期交由有资质单位处理。


⑦废含油抹布及手套


本项目生产设备维修养护过程中产生的废含油抹布及手套，根据企业提供资料，废含油抹布及手套产生量约为0.01t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），本项目废机油属于危险废物HW49其他废物中“900-041-49含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，本项目废含油抹布及手套暂存在危险废物贮存库，定期交由有资质单位处理。


⑧柴油罐油泥


柴油罐经过长期使用，在罐底积累的底泥需定时清除。根据《国家危险废物名录》（2025年版），本项目柴油罐油泥属于危险废物HW08废矿物油与含矿物油废物中“900-221-08燃料油及燃料油储存过程中产生的油泥”，更换后直接交有资质单位处理，不在厂区内储存，频率为5年一次，产生量为0.1t/5a。


表4-13 项目固体废物汇总表


			固废


名称


			产生装置或工艺单元


			固废


属性


			类别代码


			产生情况


			处理措施


			最终去向





			


			


			


			


			核算方法


			产生量


			工艺


			处置量


			





			生活垃圾


			职工生活办公


			生活垃圾


			SW64/900-099-S64


			类比法


			0.105t/a


			市政部门统一清运处理


			0.105t/a


			市政环卫部门统一处置





			除尘器收尘


			除尘器


			一般工业固体废物


			SW59/900-099-S59


			类比法


			8.5612t/a


			回用于生产


			8.5612t/a


			回用于生产





			废布袋


			布袋除尘器


			


			SW59/900-099-S59


			类比法


			0.1t/a


			厂家定期回收


			0.1t/a


			厂家定期回收





			初期雨水收集池沉渣


			初期雨水收集池


			危险废物


			HW08/900-210-08


			类比法


			0.05t/a


			交有资质单位处理处置


			0.05t/a


			交有资质单位处理处置





			初期雨水收集池油污


			初期雨水收集池


			


			HW08/900-210-08


			类比法


			0.02t/a


			交有资质单位处理处置


			0.02t/a


			交有资质单位处理处置





			废活性炭


			活性炭吸附装置


			


			HW49/900-039-49


			系数法


			1.270t/a


			交有资质单位处理处置


			1.270t/a


			交有资质单位处理处置





			废导热油


			导热油炉


			


			HW08/900-249-08


			类比法


			0.3t/5a


			交有资质单位处理处置


			0.3t/5a


			交有资质单位处理处置





			废机油


			设备维修


			


			HW08/900-214-08


			类比法


			0.1t/a


			交有资质单位处理处置


			0.1t/a


			交有资质单位处理处置





			废油桶


			设备维修


			


			HW08/900-249-08


			类比法


			0.01t/a


			交有资质单位处理处置


			0.01t/a


			交有资质单位处理处置





			废含油抹布及手套


			设备维修


			


			HW49/900-041-49


			类比法


			0.01t/a


			交有资质单位处理处置


			0.01t/a


			交有资质单位处理处置





			柴油罐底泥


			柴油罐


			


			HW08/900-221-08


			类比法


			0.1t/5a


			交有资质单位处理处置


			0.1t/5a


			交有资质单位处理处置








表4-14 项目危险废物汇总表


			名称


			废物


类别


			危险废物代码


			产生量


（t/a）


			产生工序及装置


			形态


			主要成分


			有害成分


			产废周期


			危险


特性


			污染防治措施





			初期雨水收集池沉渣


			HW08废矿物油与含矿物油废物


			900-210-08


			0.05t/a


			初期雨水收集池


			固态


			矿物油


			矿物油


			1月


			T、I


			暂存于危险废物贮存库，交有资质单位处置





			初期雨水收集池油污


			HW08废矿物油与含矿物油废物


			900-210-08


			0.02t/a


			初期雨水收集池


			液态


			矿物油


			矿物油


			下雨时


			T、I


			





			废活性炭


			HW49


其他废物


			900-039-49


			1.270t/a


			废气净化装置


			固态


			沥青烟


			苯并[a]芘


			1月


			T


			





			废机油


			HW08废矿物油与含矿物油废物


			900-214-08


			0.1t/a


			设备维修


			液态


			有机物


			石油类


			1年


			T、I


			





			废油桶


			HW08废矿物油与含矿物油废物


			900-249-08


			0.01t/a


			


			固态


			有机物


			石油类


			1年


			T、I


			





			废含油抹布及手套


			HW49


其他废物


			900-041-49


			0.01t/a


			


			固态


			有机物


			石油类


			1年


			T、In


			





			柴油罐底泥


			HW08废矿物油与含矿物油废物


			900-221-08


			0.1t/5a


			柴油罐


			液态


			矿物油


			矿物油


			1次/5年


			T、I


			更换后直接交有资质单位处理，不在厂区内储存





			废导热油


			HW08废矿物油与含矿物油废物


			900-249-08


			0.3t/5a


			导热油炉


			液态


			有机物


			石油类


			5年


			T、I


			








2、环境管理要求


（1）一般工业固体废物


①产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。


②禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。


③产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。受托方运输、利用、处置工业固体废物，应当依照有关法律法规的规定和合同约定履行污染防治要求，并将运输、利用、处置情况告知产生工业固体废物的单位。


（2）危险废物


危险废物贮存库应根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关要求执行，具体如下：


1）安全贮存技术要求


①危险废物产生、收集


危险废物在收集时，按《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》要求，根据危险废物的性质和形态，采用相应材质、容器进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。通过严格检查，严防在装载、搬迁或运输中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等不利情况。


②贮存


项目危险废物贮存库严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、危险废物的其他相关规定进行设计建设，对地面防腐防渗，项目产生的危险废物对周边大气环境、水环境影响不大。


按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求：贮存库应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。贮存库应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。贮存库贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。贮存库应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。贮存库应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过最大贮存量。


表4-15 建设项目危险废物贮存场所基本情况表


			序号


			贮存场所名称


			危险废物名称


			危险废物类别


			危险废物代码


			位置


			建筑面积


			贮存方式


			贮存能力


			贮存周期





			1


			危险废物贮存库


			初期雨水收集池沉渣


			HW08


			900-210-08


			位于办公室东侧


			10m2


			采用专用桶装或袋装分类收集、暂存


			6t


			90d





			


			


			初期雨水收集池油污


			HW08


			900-210-08


			


			


			


			


			





			


			


			废活性炭


			HW49


			900-039-49


			


			


			


			


			





			


			


			废机油


			HW08


			900-214-08


			


			


			


			


			





			


			


			废油桶


			HW08


			900-249-08


			


			


			


			


			





			


			


			废含油抹布及手套


			HW49


			900-041-49


			


			


			


			


			








③运输、转移


厂内转移均在贮存库内部进行，且贮存库地面防腐防渗，厂内转移运输过程对环境影响不大，危险废物自贮存库外运至处置单位的运输过程，由有资质危废处置单位处置，危废处置单位使用专用车辆，至厂内收集、转移本项目暂存的危险废物，运输过程对环境影响不大。危险废物转移严格按照《危险废物转移管理办法》（部令第23号）执行，危险废物移出人、危险废物承运人、危险废物接收人在危险废物转移过程中应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物，并对所造成的环境污染及生态破坏依法承担责任。


按照《危险废物转移管理办法》（部令第23号）接收转运单位应当履行以下义务：


a对承运人或者接收人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任；


b制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息；


c建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接收人等相关信息；


d填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接收人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等；


e及时核实接收人贮存、利用或者处置相关危险废物情况；


f法律法规规定的其他义务。移出人应当按照国家有关要求开展危险废物鉴别。禁止将危险废物以副产品等名义提供或者委托给无危险废物经营许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。


④委托处置


本项目贮存库贮存的危险废物由有资质危废处置单位处置，危废处置单位使用专用车辆，至厂内收集、转移本项目危险废物，同时根据《危险废物转移管理办法》（部令第23号）危险废物接收单位应当履行以下义务：


核实拟接收的危险废物的种类、重量（数量）、包装、识别标志等相关信息；


填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写是否接受的意见，以及利用、处置方式和接收量等信息；


按照国家和地方有关规定和标准，对接收的危险废物进行贮存、利用或者处置；


将危险废物接收情况、利用或者处置结果及时告知移出人；


法律法规规定的其他义务。


本项目建设单位已根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关标准要求进行防渗、张贴标识等措施；与有资质单位签订危险废物处置意向协议书，不自行外运、转移，危险废物委托处理后对环境影响不大。


2）危险废物安全管理要求


①危险废物的产生与收集


危险废物在收集时，按《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）要求，根据危险废物的性质和形态，采用相应材质、容器进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。通过严格检查，严防在装载、搬迁或运输中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等不利情况。危险废物的收集过程应该以无害化的方式运行，收集过程中采取以下防治措施，避免可能引起人身和环境危害事故的发生：


a危险废物收集和运输人员应配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等，防止收集和运输过程对人体健康可能存在的潜在影响；


b危险废物运输前，应进行合理包装，防止运输过程中出现泄漏；


c危险废物在堆存期间必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关规定执行，将危险废物通过专用容器分类收集，贴上危险废物的标签，于项目所设置的危险废物贮存库内独立存放。危险废物收集容器材质和衬里必须与危险废物相容，危险废物贮存库地面要求渗透系数应满足<1×10-10cm/s。危废应填写《危险废弃物贮存环节记录表》。严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求执行。按照危险废物特性分类进行收集，按种类分别存放，且不同废物间有明显间隔。


②危险废物的贮存


a本项目危险废物贮存库严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、危险废物的其他相关规定进行设计建设，做到“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），具备防渗措施和渗漏收集措施。


b危险废物单独分类收集、存放管理。对危险废物的容器或包装物以及收集、贮存、运输危险废物的设施、场所，必须设置危险废物醒目的警示标志。危险废物盛装容器上粘贴清晰易辨的标签，并注明危险废物的来源、数量等；


c对危险废物的出入流动做好记录；


d不同类危险废物容器之间留有间隔和搬运通道；


e配备消防设备和报警装置。


③危险废物识别标志设置


A危险废物贮存设施


a危险废物贮存设施标志的颜色


危险废物设施标志背景颜色为黄色，RGB颜色值为（255，255，0）。字体和边框颜色为黑色，RGB颜色值为（0，0，0）。


b危险废物贮存设施标志的字体


危险废物设施标志字体应采用黑体字，其中危险废物设施类型的字样应加粗放大并居中显示。


c危险废物贮存设施标志的尺寸


危险废物贮存设施标志的尺寸宜根据其设置位置和对应的观察距离按照表4-16中的要求设置。


表4-16 不同观察距离时危险废物贮存设施标志的尺寸要求


			设置位置





			观察距离


L（m）


			标志牌整体外


形最小尺寸（mm）


			三角形警告性标志


			最低文字高度（mm）





			


			


			


			三角形


外边长a1（mm）


			三角形


内边长a2（mm）


			边框外角圆弧半径（mm）


			设施类型名称


			其他


文字





			露天/室外入口


			>10


			900×558


			500


			375


			30


			48


			24





			室内


			4＜L≤10


			600×372


			300


			225


			18


			32


			16





			室内


			≤4


			300×186


			140


			105


			8.4


			16


			8








d危险废物贮存设施标志的材质


危险废物贮存设施标志宜采用坚固耐用的材料（如1.5mm～2mm冷轧钢板），并做搪瓷处理或贴膜处理。一般不宜使用遇水变形、变质或易燃的材料。柱式标志牌的立柱可采用38×4无缝钢管或其他坚固耐用的材料，并经过防腐处理。


e危险废物贮存设施标志的样式


危险废物贮存设施标志可采用横版或竖版的形式，标志制作宜符合下图所示的样式。
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B危险废物标签


a危险废物标签的颜色


危险废物标签背景色应采用醒目的橘黄色，RGB颜色值为（255，150，0）。标签边框和字体颜色为黑色，RGB颜色值为（0，0，0）。


b危险废物标签的字体


危险废物标签字体宜采用黑体字，其中“危险废物”字样应加粗放大。


c危险废物标签尺寸


危险废物标签的尺寸宜根据容器或包装物的容积按照表4-17中的要求设置。


表4-17 危险废物标签的尺寸要求


			序号


			容器或包装物容积（L）


			标签最小尺寸（mm×mm）


			最低文字高度（mm）





			1


			≤50


			100×100


			3





			2


			＞50~≤450


			150×150


			5





			3


			＞450


			200×200


			6








d危险废物标签材质


危险废物标签所选用的材质宜具有一定的耐用性和防水性。标签可采用不干胶印刷品，或印刷品外加防水塑料袋或塑封等。


e危险废物标签样式


危险废物标签的制作宜符合下图所示样式。


[image: 图片1]


③危险废物贮存分区标志


A.危险废物贮存分区标志的颜色


危险废物分区标志背景色应采用黄色，RGB颜色值为（255，255，0）。废物种类信息应采用醒目的橘黄色，RGB颜色值为（255，150，0）。字体颜色为黑色，RGB颜色值为（0，0，0）。


B.危险废物贮存分区标志的字体


危险废物分区标志的字体宜采用黑体字，其中“危险废物贮存分区标志”字样应加粗放大并居中显示。


C.危险废物贮存分区标志的尺寸


危险废物贮存分区标志的尺寸根据对应的观察距离按照表4-18中的要求设置。


表4-18 危险废物贮存分区标志的尺寸要求


			观察距离L（m）


			标志整体外形最小尺寸（mm）


			最低文字高度（mm）





			


			


			贮存分区标志


			其他文字





			0＜L≤2.5


			300×300


			20


			6





			2.5＜L≤4


			450×450


			30


			9





			L＞4


			600×600


			40


			12








D.危险废物贮存分区标志的材质


危险废物贮存分区标志的衬底宜采用坚固耐用的材料，并具有耐用性和防水性。废物贮存种类信息等可采用印刷纸张、不粘胶材质或塑料卡片等以便固定在衬底上。


E.危险废物贮存分区标志的样式


[image: 图片2]


危险废物贮存分区标志的制作宜符合下图所示样式。


④危险废物的转移及运输


项目区内转移均在危险废物贮存库内部进行，且暂存点地面防腐防渗，场内转移运输过程对环境影响不大。危险废物自贮存库外运至有危废处置资质的单位进行处置，整个运输过程由具备危险废物运输资质的运输单位承担，危废转运过程对环境影响不大。


危险废物转移严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）及《危险废物转移管理办法》（部令第23号）执行。危险废物厂区内部转运应综合考虑厂区情况避开办公区，采用专用的工具，内部转运结束后应对转运路线进行检查和清理确保无危险废物遗失在转运路线并进行记录。危险废物公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通部令（2016年）第36号）执行。


对危险废物的运输要求如下：


A运输危险废物的运输车辆应按《道路运输危险货物车辆标志》（GB13392-2005）的规定悬挂相应标志。


B专用车辆应当配备符合有关国家标准以及与所载运的危险货物相适应的应急处理器材和安全防护设备。


C运输车辆在公路上行驶应持有通行证。其上应证明废物的来源、性质、运往地点，必要时须有单位人员负责押运工作。


D运输公司应制定详细的运输方案及路线，并制定事故应急预案，配备事故应急及个人防护设备，以保证在收集、运输过程中发生事故时能有效地处置，减少对环境的污染。


E运输时应采取有效的包装措施，以防止有害成分的泄漏污染。


F运输车辆驾驶员和押运人员需持有“道路危险货物运输资格证”，必须经过危险废物和应急救援方面的培训，包括防火、防泄漏以及应急联络等。


G危险废物禁止混入非危险废物中贮存，禁止与乘客在同一运输工具上载运。


H运输路线尽量避开饮用水源保护区及其他特殊敏感区。


⑤危废转移制度


建设单位必须建立危险废物转移联单制度，收集贮存的危险废物应严格按照《危险废物转移管理办法》中的有关要求管理，危险废物转移程序如下：


A危险废物转移联单应当根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等备案信息填写、运行。


B采用联运方式转移危险废物的，前一承运人和后一承运人应当明确运输交接的时间和地点。后一承运人应当核实危险废物转移联单确定的移出人信息、前一承运人信息及危险废物相关信息。


C移出人每转移一车（船或者其他运输工具）次同类危险废物，应当填写、运行一份危险废物转移联单；每车（船或者其他运输工具）次转移多类危险废物的，可以填写、运行一份危险废物转移联单，也可以每一类危险废物填写、运行一份危险废物转移联单。


D采用联运方式转移危险废物的，前一承运人和后一承运人应当明确运输交接的时间和地点。后一承运人应当核实危险废物转移联单确定的移出人信息、前一承运人信息及危险废物相关信息。转移危险废物的，须按照国家有关规定通过国家危险废物信息管理填写危险废物电子转移联单，并向危险废物移出地设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门提出申请。移出地设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门应当经接收地设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门同意后，方可批准转移该危险废物。未经批准，不得转移。转移危险废物途经移出地、接收地以外行政区域的，危险废物移出地设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门。每年3月底前在线填报危险废物管理计划。


⑥委托处置


危险废物贮存库贮存的危险废物由有危废处置资质的单位进行处置，危废处置单位使用专用车辆至厂内收集、转移危险废物，本项目与有资质单位签订危险废物处置意向协议书，不自行外运、转移，危险废物委托处理后对环境影响不大。


⑦管理措施


企业应根据实际运营情况建立危险废物管理台账，规范危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的种类、来源、数量、性质、产生环节、利用处置和包装容器的类别、入暂存点日期、存放暂存点位置、废物出暂存点日期及接收单位名称，确保厂内所有危险废物流向清楚规范。


按规定申报危险废物产生、贮存、转移、利用处置等信息，制定和落实危险废物年度管理计划，执行危险废物申报登记制度，并在“固废管理系统”危险废物年度管理计划，执行危险废物申报登记制度，并在“固废管理系统”中备案。及时向当地环保部门申报危险废物种类、产生量、流向、处置等资料，办理临时申报登记手续。严格执行危险废物交换转移审批制度。所有危险废物交换转移向环保部门提出申请，经环保部门预审后报上级环保部门批准。危险废物交换转移前到当地环保部门网上申请联单。绝不擅自交换、向无危险废物经营许可证单位转移。


综上，本项目按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求进行建设，危险废物委托有危废处置资质的单位处理，不混入生活垃圾或随意丢弃，项目运营期产生的危险废物妥善处理后对周边环境影响较小。


五、地下水、土壤


本项目为沥青混凝土制造项目。本项目生产废气主要为沥青搅拌工序产生的苯并[a]芘、沥青烟，这些大气污染物排放后随着大气扩散，污染物随着飘尘以及气溶胶在一定距离内沉降到土壤中，破坏土壤生态系统，涉及大气沉降污染途径。


为防止地下水和土壤污染，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）确定防渗要求，危险废物贮存库参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设置，防渗层至少为1m厚粘土层（K≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，K≤10-10cm/s。沥青储罐、柴油储罐区按重点防渗区采取防渗措施，防渗层至少为1m厚粘土层（K≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，K≤10-10cm/s。初期雨水收集池、防渗旱厕为一般防渗区，采取抗渗钢纤维混凝土或高密度聚乙烯膜（HDPE）进行防渗，防渗技术要求达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s的要求。生活区及其他区域进行水泥硬化。


项目采取有效的土壤和地下水防控措施，对土壤和地下水影响小，且根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）相关内容，本项目无需进行地下水、土壤环境影响评价。


六、环境风险分析


1、风险潜势初判


根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区内的同一种物质，按照其在厂界的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。


当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；


当存在多种危险物质时，则按照下式计算物质数量与其临界量比值（Q）：


Q=q1Q1+q2Q2+…qnQn


式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；


Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。


当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。


当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。


对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目涉及的风险物质为轻质柴油、废机油、导热油。项目设置1个柴油储罐，卧式，最大存储量为30t。本项目危险物质数量与临界量的比值（Q）如下表所示。











表4-19 建设项目Q值确定表


			序号


			危险物质名称


			CAS号


			最大存在总量（qn/t）


			临界量（t）


			Q值





			1


			柴油


			/


			24


			2500


			0.0096





			2


			导热油


			/


			0.5


			2500


			0.0002





			3


			废机油


			/


			0.1


			2500


			0.00004





			合计


			0.00984








由上表可知，本项目Q=0.00984<1，因此本项目环境风险潜势为Ⅰ。


本项目危险物质为柴油、导热油、废机油。


表4-20 柴油的理化性质及危险、危害特性一览表


			标识


			中文名：柴油


			分子式：CH~CH41001226


			分子量：300~600





			


			英文名：Diesel oil；Diesel fuel


			CAS号：68334-30-5


			危险化学品目录序号：1674





			


			危险性类别：第3.2类中闪点易燃液体。





			理化性质


			外观与性状


			稍有粘性的棕色液体。





			


			熔点：-18℃


			相对密度（水=1）：0.82-0.846


			溶解性：溶解性：难溶于水，易溶于醇和其他有机溶剂。





			


			沸点：282-338℃


			


			





			毒性及健康危害


			侵入途径


			吸入、食入、经皮吸收。


			毒性：具有刺激作用





			


			健康危害


			健康危害：皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。


皮肤接触：立即脱掉污染的衣服，用肥皂和清水冲洗皮肤，出现皮炎要就医；


眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动水或生理盐水冲洗，就医；


吸入：迅速撤离现场至空气清新处，保持呼吸道顺畅，如呼吸困难，给输氧，如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医；


食入：误服柴油者可饮牛奶，尽快彻底洗胃，要送医院就医。





			燃烧、爆炸危险性


			闪点（℃）：55





			


			有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。





			


			禁忌物


			强氧化剂、卤素。





			


			危险特性


			危险特征：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。





			


			灭火方法


			灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷雾状水保持火场容器冷却，直至灭火结束。


灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。





			泄漏应急处理


			首先切断泄漏油罐附近的所有电源，熄灭油附近的所有明火，隔离泄漏污染区，严禁携带火种靠近漏油区；在回收油品时，严禁使用铁制工具，以免发生撞击摩擦起火；待油迹清除后，确认无火灾隐患，方可开始继续进行；漏油处必须进行维修，确认无漏油方可开始继续使用。





			储运注意事项


			储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。充装要控制流速，注意防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。








表4-21 导热油的理化性质及危险、危害特性一览表


			标识


			中文名：导热油


			英文名：heat transfer fluid





			


			分子式：无


			分子量：无





			


			危险货物编号：无


			UN编号：无


			CAS号：无





			理化性质


			外观与性状：琥珀色常温下液体





			


			溶解性：可忽略





			


			熔点（℃）：无沸点（℃）：280-536


			相对密度（水=1）：无





			


			饱和蒸汽压（kPa）：无


			相对蒸汽密度（空气=1）：无





			


			临界温度（℃）：无


			燃烧热（kJ/mol）：无





			


			临界压力（MPa）：无


			最小引燃能量（MJ）：无





			


			燃爆危险：可燃


			有害燃烧产物：无





			


			闪点（℃）：216-421


			爆炸极限%（V/V）：无





			


			引燃温度（℃）：490


			聚合危险：/





			


			稳定性：/


			禁配物：强氧化剂





			


			主要用途：热稳定性是热传导液最重要的使用性能。





			燃爆危险


性与消防


			危险特性：未被评为可燃物，但会燃烧。





			


			灭火方法：泡沫、干化学灭火粉、二氧化碳。沙或泥土仅宜用于小规模火灾。 切勿喷水





			对人体危害


			侵入途径：吸入。


健康危害：长期或持续接触皮肤，而不适当清洗，可能会阻塞皮肤毛孔，导致油脂性粉刺/毛囊炎等疾病。用过的油可能包含有害杂质。





			防护


措施


			呼吸系统防护：在正常使用条件下，一般不需戴呼吸保护用具。良好的工业卫生惯例说明应采取能防止吸入本品的措施。如果工程控制设施未把空气浓度保持在足以保护人员健康的水平，选择适合使用条件及符合有关法律要求的呼吸保护设备。如需戴安全过滤面罩时，请选择合适的面罩与过滤器组合。眼睛防护：如可能发生溅泼，请戴安全护镜或全脸面罩。


身体防护：一般而言，除了普通的工作服之外不需特殊的皮肤保护措施。


手防护：在手可能接触产品的情况下，为得到适当的化学保护，应使用符合有关标准（如欧洲：EN374，美国：F739）并用以下材料制成的手套：聚氯乙烯、氯丁或丁腈橡胶手套。手套的合适性和耐用性取决于如何使用，例如接触的频率和时间长度，手套材料的耐化学性，手套的厚度及灵巧性。应始终向手套供应商寻求建议。应更换受污染的手套。个人卫生是有效护理手部的主要方法。必须在双手洗干净后，才能戴手套。使用手套后，必须彻底清洗及烘干双手。建议使用非香型保湿霜。


其他防护：工作现场严禁吸烟。保持良好的卫生习惯。





			安全


措施


			【储存要求】


密闭容器，放在凉爽、通风良好的地方，使用适当加注标签及可封闭的容器。


储存温度：长期储存（3个月以上）-15～50℃；短期储存-20～60℃。


【搬运安全】


避免长期或持续与皮肤接触。


避开吸入其蒸汽和（或）烟雾。


装卸桶装产品时，应穿保护鞋，并使用恰当的装卸工具。





			泄漏


处理


			溢出后，地面非常光滑。为避免事故，应立即清洁。用沙、泥土或其他可用来拦堵的材料设置障碍，以防止扩散。直接回收液体或 存放于吸收剂中。用粘土、沙或其他适当的吸附材料来吸收残余物，然后予以适 当的弃置。





			应急


处置


原则


			【急救措施】


皮肤接触：脱去污染衣物。用水冲洗暴露的部位，并用肥皂进行清洗。如刺激持续，请求医。在使用高压设备时，有可能造成本品注入皮下，如发生此种情况，请立即送往医院治疗，不要等待，以免症状恶化。


眼睛接触：用大量的水冲洗眼睛。如刺激持续，求医。


吸入：晕眩或反胃不太可能出现，如果发生了，将患者移到有新鲜空气的地方。若症状持续则要求求助医生。


食入：不要催吐，用水漱口并就医。


【灭火方法】


灭火方法：泡沫、干化学灭火粉、二氧化碳。沙或泥土仅宜用于小规模火灾。切勿喷水。


【泄漏应急处置】


用沙、泥土或其他可用来拦堵的材料设置障碍，以防止扩散。直接回收液体或存放于吸收剂中。用粘土、沙或其他适当的吸附材料来吸收残余物，然后予以适当的弃置。








表4-22 废机油的理化性质及危险、危害特性一览表


			标识


			中文名：机油


			分子式：/


			分子量：230~500





			


			英文名：lubricating oil ; Lube oil


			CAS号：/


			危险化学品目录序号：/





			


			危险性类别：第3.2类中闪点易燃液体。





			理化性质


			外观与性状


			油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味。





			


			相对密度（水=1）：<1


			溶解性：不溶于水





			毒性及健康危害


			侵入途径


			吸入、食入、经皮吸收。


			毒性：LD50（mg/kg，大鼠经口）





			


			健康危害


			侵入途径：吸入、食入：急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎有资料报道，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。





			燃烧、爆炸危险性


			闪点（℃）：76





			


			有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。





			


			危险特性


			危险特征：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。





			


			灭火方法


			灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷雾状水保持火场容器冷却，直至灭火结束。


灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。





			泄漏应急处理


			迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。


小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。


大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。





			储运注意事项


			储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。


运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不落、不损坏。严禁与氧化剂和食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。








2、评价工作等级


根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的规定，环境风险评价工作等级划分判据详见下表。


表4-23 评价工作等级


			环境风险潜势


			Ⅳ、Ⅳ+


			Ⅲ


			Ⅱ


			Ⅰ





			评价工作等级


			一


			二


			三


			简单分析a





			a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明








综上，本项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险仅开展简要分析。


3、环境风险识别


本项目环境风险识别见下表。


表4-24 环境风险识别一览表


			危险


单元


			位置


			主要风险物质


			风险因素


			风险


类型


			可能扩散途径





			危险废物贮存库


			危险废物贮存库


			废机油


			包装破裂，导致液体泄漏


			泄漏


			环境空气、


地表水、土壤





			油罐


			油罐


			柴油、导热油


			油罐破裂，液体泄漏


			泄漏


			环境空气、


地表水、土壤








4、环境风险分析


（1）环境空气


①火灾爆炸事故


由于柴油、导热油具有易燃易爆的危险特性，决定了本项目的生产区、储罐区都是火灾爆炸事故的危险源。如果在其生产场所有火源存在，就可能造成火灾爆炸事故的发生，因此在生产管理中应重视火源的诱发因素。此外，电路老化、粉尘浓度达到限值等也会引起火灾、爆炸等安全事故。火灾爆炸事故一旦发生，产生的二氧化碳、一氧化碳等污染物会对大气环境造成较大影响，火灾爆炸事故可能破坏地面防渗，导致柴油、导热油、污废水泄漏事故等的发生，从而造成二次污染。


②有害气体中毒事故


柴油物质具有易挥发性、易扩散流淌性、有毒性等危险、危害特性，具有较大的中毒危险。此外沥青搅拌作业会产生沥青烟和苯并[a]芘等有毒气体，若浓度过高，会造成有害气体中毒事故。


③沥青烟泄漏事故


本项目生产使用的沥青购买热沥青在导热油炉内进行保温，再由沥青泵送入拌合楼系统中，项目沥青搅拌缸是具有封闭结构的设备，搅拌时会产生沥青烟气，项目对搅拌废气进行收集，为有组织排放。一旦废气处理设施或搅拌系统发生故障，将发生沥青烟泄漏事故。沥青烟是沥青加热和含沥青物质的燃烧产生的气溶胶和蒸气。沥青烟气一般夹杂着一定浓度的烟尘，呈棕褐色或黑色，有强烈的刺激作用。沥青烟气中含多环芳烃类物质尤多，以苯并[a]芘为代表的多环芳烃类物质是强致癌物。


（2）地表水


柴油、导热油、废机油、废导热油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。本项目距离最近的水体为安邦河，距离较远，项目存储的量较少，因此在确保事故状态下对废水进行有效收集，此类事故的发生一般不会造成严重的后果。


（3） 土壤及地下水污染防治措施


项目生产过程中涉及的危险品柴油、导热油、废机油、废导热油、废活性炭、废油桶及含油抹布、收集池隔油废油泥。当储存设施发生破损造成泄漏。油品、沥青一旦发生泄漏，不仅造成场地人员伤亡和设备设施的毁坏，还会严重威胁周围环境。以上危险品泄漏进入环境，对河流、土壤、生物造成污染。这种污染一般范围广、面积较大、后果较为严重，达到自然环境的完全恢复需要相当长的时间。对地表水的影响也是不能轻视的，地表水一旦遭到油品的污染，水生生物会遭受破坏，人畜根本无法饮用；同时也有可能污染土壤和地下水，污染的土壤不仅会造成植物的死亡，而且土壤层吸附的油品还会随着下渗补充到地下水，这样尽管污染源得到及时控制，但这种污染仅靠地表雨水入渗的冲刷，含水层的自净降解将是一个长期的过程，达到地下水的完全恢复需要几十年甚至上百年的时间。


本项目厂区地面进行硬化，危险废物贮存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行。贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液 的收集要求。地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝；贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料；贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。本项目柴油罐、沥青罐区域设置围堰，围堰高度不低于30cm，围堰、地面与裙角应设置防渗，沥青储罐、柴油储罐区按重点防渗区采取防渗措施，防渗层至少为1m厚粘土层（K≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，K≤10-10cm/s。初期雨水收集池、防渗旱厕属于一般防渗区（防渗系数K×10-7cm/s）采用水泥硬化地面、池体，地面防渗系数≤K×10-7cm/s。其余地面进行水泥硬化。


在认真落实评价提出的各种污染防治措施的基础上，本项目不会对地下水造成污染，从地下水保护环境角度分析可行。


5、 环境风险防范措施


为避免风险事故，尤其是避免风险事故发生后对环境造成严重的污染，建设单位应树立并强化环境风险意识，增加对环境风险的防范措施，并使这些措施在实际工作中得到落实。为进一步减少事故的发生，减缓本项目服务过程中对环境的潜在威胁，建设单位应采取综合防范措施，并从技术、工艺、管理等方面对以下几方面予以重视：


（1）项目储罐集中在一个区域内，储罐区设置围堰，围堰高度不低于0.3m，定期进行检查，检查的重点有无人为破坏，有无泄漏，做到有问题及时发现，及时处理。地面采取防渗及防腐蚀处理。储罐区内设置“禁止吸烟”和“禁止使用明火”的告示牌。储存区应远离频繁出入口。


（2）沥青储罐及管道采取防腐措施。


（3）油罐的各接合管设在油罐的顶部，便于平时的检修和管理，避免现场安装开孔可能出现焊接不良和接管受力大、容易发生断裂而造成的跑油、渗油等不安全事故。


（4）储罐区需设置符合标准的灭火设备，设置明显的警示牌，告诫禁止明火、禁止吸烟。


（5）加强对储罐渗漏的防护，对储罐、阀门等进行定期检测，对泄漏到围堰内的物料应使用临时抽吸系统尽快收集，减少着火的机会，一旦发生火灾事故，要尽快使用已有的消防设施扑救，疏散周围人群，远离事故区。


（6）柴油、导热油储罐采取双层罐设置。


（7）热沥青由供货方直接运至厂区，运输过程中应对运输储罐定期检查。并定期对柴油、导热油运输储罐进行检查，发现破损及时进行更换；汽车运输过程中限速行驶，不超载，防止原辅料泄漏污染环境。


（8）危险废物在厂区使用专用容器，并将收集容器贴上标签，存储于危险废物贮存库内委托有资质的单位处理。在运输前到当地环保部门提交危废转移申请表，领取危险废物转移联单，在运输过程中严格按要求填写“五联单”，转移完成后将相应联单提交相关单位，并建立台账，并与有资质的单位签订危险废物处理书面协议。危险废物贮存库必须派专人进行管理，并严格执行危险废物贮存库的管理制度，降低管理产生的风险。


（9）加强员工的责任心和主观能动性；完善并严格遵守相关的操作规程，加强岗位培训，落实岗位责任制；加强设备管理，对易发生渗漏的部位加强检查；建立一套完善的安全管理制度，执行工业安全卫生、劳动保护、环保、消防等相关规定。


6、环境风险分析结论


本项目风险潜势判定为I。本项目可能发生的事故有：柴油、导热油、废机油、废导热油、废活性炭、废油桶及含油抹布、收集池隔油废油泥泄漏、火灾爆炸引起的次生大气污染风险。本项目在落实各项风险防范措施和应急处理措施，加强环境风险管理，制定完善风险预案的前提下，环境风险可接受。
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			内容


要素


			排放口（编号、


名称）/污染源


			污染物项目


			环境保护措施


			执行标准





			大气环境


			DA001排气筒


			SO2、颗粒物、NOx、苯并[a]芘、沥青烟


			旋风除尘器+布袋除尘器+15m高的DA001排气筒排出


			《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。





			


			DA002排气筒


			颗粒物、SO2、NOx


			经锅炉低氮燃烧+18m高的DA002排气筒排出


			《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃油锅炉标准限值要求。





			


			原料堆场粉尘


			粉尘


			原料堆场采取料堆防尘布苫盖，定时洒水抑尘，厂区四周设置防风抑尘网（材质为彩涂钢板，高度3.5m），定期洒水降尘


			《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织标准





			


			运输扬尘


			


			运输车辆进行遮盖，道路进行硬化，定期进行洒水降尘，运输车辆出入清洗


			





			


			冷料上料


			


			冷料斗上方设置半封闭围挡，具有防风抑尘功能，定期洒水降尘


			





			


			沥青储罐呼吸


			苯并[a]芘、沥青烟


			气相平衡管


			





			


			柴油储罐呼吸


			非甲烷总烃


			气相平衡管


			《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织标准





			


			


			


			


			《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求





			地表水环境


			初期雨水、车辆冲洗废水


			COD、氨氮、石油类


			初期雨水、车辆冲洗废水经厂区收集池隔油、沉淀处理后回用于洒水降尘，均不外排。


			/





			声环境


			生产设备


			噪声


			选用低噪声设备，设置隔声、减振措施。


			《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求





			电磁辐射


			/


			/


			/


			/





			固体废物


			生活垃圾集中收集交由市政环卫部门统一清运处理；除尘器收集粉尘收集后回用于生产；废布袋由专人收集，交由除尘设备厂家回收；滴漏沥青、拌合残渣清理后回用于生产。废机油采用专用密闭容器盛装，初期雨水收集池沉渣、初期雨水收集池油污、废油桶、废含油抹布及手套、废活性炭装入包装袋内进行贮存并分类放置于内，定期交由有资质单位统一处置；废导热油、柴油罐底泥不在厂区内储存，更换后的废导热油、柴油罐底泥定期委托有资质的单位进行清运处置。





			土壤及地下水


污染防治措施


			①重点防渗区：按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，危险废物贮存库进行防渗处理，防渗层至少为1m厚粘土层（K≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，K≤10-10cm/s。沥青储罐、柴油储罐区按重点防渗区采取防渗措施，防渗层至少为1m厚粘土层（K≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，K≤10-10cm/s。


②一般防渗区：初期雨水收集池、防渗旱厕采取抗渗钢纤维混凝土或高密度聚乙烯膜（HDPE）进行防渗，防渗技术要求达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s的要求。


③简单防渗区：生活区及其他区域进行水泥硬化。





			生态保护措施


			/





			环境风险


防范措施


			建设单位应采取综合防范措施，并从技术、工艺、管理等方面对以下几方面予以重视：（1）项目储罐集中在一个区域内，储罐区设置围堰，围堰高度不低于0.3m，定期进行检查，检查的重点有无人为破坏，有无泄漏，做到有问题及时发现，及时处理。地面采取防渗及防腐蚀处理。储罐区内设置“禁止吸烟”和“禁止使用明火”的告示牌。储存区应远离频繁出入口。（2）沥青储罐及管道采取防腐措施。（3）油罐的各接合管设在油罐的顶部，便于平时的检修和管理，避免现场安装开孔可能出现焊接不良和接管受力大、容易发生断裂而造成的跑油、渗油等不安全事故。（4）储罐区需设置符合标准的灭火设备，设置明显的警示牌，告诫禁止明火、禁止吸烟。（5）加强对储罐渗漏的防护，对储罐、阀门等进行定期检测，对泄漏到围堰内的物料应使用临时抽吸系统尽快收集，减少着火的机会，一旦发生火灾事故，要尽快使用已有的消防设施扑救，疏散周围人群，远离事故区。（6）柴油、导热油储罐采取双层罐设置。（7）热沥青由供货方直接运至厂区，运输过程中应对运输储罐定期检查。并定期对柴油、导热油运输储罐进行检查，发现破损及时进行更换；汽车运输过程中限速行驶，不超载，防止原辅料泄漏污染环境。（8）危险废物在厂区使用专用容器，并将收集容器贴上标签，存储于危险废物贮存库内委托有资质的单位处理。在运输前到当地环保部门提交危废转移申请表，领取危险废物转移联单，在运输过程中严格按要求填写“五联单”，转移完成后将相应联单提交相关单位，并建立台账，并与有资质的单位签订危险废物处理书面协议。危险废物贮存库必须派专人进行管理，并严格执行危险废物贮存库的管理制度，降低管理产生的风险。（9）加强员工的责任心和主观能动性；完善并严格遵守相关的操作规程，加强岗位培训，落实岗位责任制；加强设备管理，对易发生渗漏的部位加强检查；建立一套完善的安全管理制度，执行工业安全卫生、劳动保护、环保、消防等相关规定。





			其他环境


管理要求


			根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》中划分要求，本项目属于“二十五、非金属矿物制品业-其他非金属矿物制品制造3099（沥青混合物）”，排污许可证申请等级为简化管理。根据相关规定，在本项目批复后应及时对排污许可进行填报，未完成填报不得投产。
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六、结论


			综上所述，本项目符合国家相关产业政策，项目在运营期产生的污染物在按本报告表中所提出的措施及方案进行治理、控制，并加强内部管理，实现环保设施的稳定运行，在确保污染物达标排放和风险可控的前提下，拟建项目的环境影响可被周围环境所接受。因此，该项目建设从环境保护角度分析是可行的。
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[bookmark: _Toc7684]建设项目污染物排放量汇总表


			项目


分类


			污染物名称


			现有工程排放量（固体废物产生量）①


			现有工程许可排放量


②


			在建工程排放量（固体废物产生量）③


			本项目排放量（固体废物产生量）④


			以新带老削减量（新建项目不填）⑤


			本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥


			变化量


⑦





			废气


			颗粒物（有组织）


			0.127


			/


			/


			0.096t/a


			/


			0.096t/a


			-0.031t/a





			


			颗粒物（无组织）


			/


			/


			/


			2.808t/a


			/


			2.808t/a


			+2.808t/a





			


			SO2（有组织）


			0.437


			/


			/


			0.003t/a


			/


			0.003t/a


			-0.434t/a





			


			NOx（有组织）


			0.684


			/


			/


			0.239t/a


			/


			0.239t/a


			-0.445t/a





			


			沥青烟（有组织）


			0.011


			/


			/


			0.03t/a


			/


			0.03t/a


			-0.08t/a





			


			沥青烟（无组织）


			/


			/


			/


			0.011t/a


			/


			0.011t/a


			+0.011t/a





			


			苯并[a]芘（有组织）


			2.66×10-7t/a


			/


			/


			3.0×10-9t/a


			/


			3.0×10-9t/a


			-2.63×10-7t/a





			


			苯并[a]芘（无组织）


			/


			/


			/


			1.040×10-9t/a


			/


			1.040×10-9t/a


			+1.040×10-9t/a





			


			非甲烷总烃（无组织）


			/


			/


			/


			0.037t/a


			/


			0.037t/a


			+0.037t/a





			废水


			/


			/


			/


			/


			/


			/


			/


			/





			一般工业


固体废物


			除尘器收尘


			/


			/


			/


			8.5612t/a


			/


			8.5612t/a


			+8.5612t/a





			


			废布袋


			0.1t/a


			/


			/


			0.1t/a


			/


			0.1t/a


			+0t/a





			危险废物


			初期雨水收集池沉渣


			/


			/


			/


			0.05t/a


			/


			0.05t/a


			+0.05t/a





			


			初期雨水收集池油污


			/


			/


			/


			0.02t/a


			/


			0.02t/a


			+0.02t/a





			


			废活性炭


			0.4t/a


			/


			/


			1.270t/a


			/


			1.270t/a


			+0.870t/a





			


			废导热油


			0.3t/5a


			/


			/


			0.3t/5a


			/


			0.3t/5a


			+0t/a





			


			废机油


			0.1t/a


			/


			/


			0.1t/a


			/


			0.1t/a


			+0t/a





			


			废油桶


			0.01t/a


			/


			/


			0.01t/a


			/


			0.01t/a


			+0t/a





			


			废含油抹布及手套


			0.01t/a


			/


			/


			0.01t/a


			/


			0.01t/a


			+0t/a





			


			柴油罐底泥


			/


			/


			/


			0.1t/5a


			/


			0.1t/5a


			+0.1t/5a








注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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