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一、建设项目基本情况


		建设项目名称

		友谊县铭泰粮食加工有限公司粮食烘干扩建项目



		项目代码

		2606-230522-04-01-550453



		建设单位联系人

		魏长征

		联系方式

		13846922640



		建设地点

		黑龙江省双鸭山市友谊县农民村（原三分厂九队）飞机场 



		地理坐标

		（131度36分6.503秒，46度44分15.817秒）



		国民经济


行业类别

		A0514农产品初加工活动

D4430热力生产和供应

		建设项目


行业类别

		四十一、电力、热力生产和供应业 91.热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）



		建设性质

		(新建（迁建）


(改建


(扩建


(技术改造

		建设项目


申报情形

		(首次申报项目


(不予批准后再次申报项目


(超五年重新审核项目


(重大变动重新报批项目



		项目审批（核准/


备案）部门（选填）

		无

		项目审批（核准/


备案）文号（选填）

		无



		总投资（万元）

		100

		环保投资（万元）

		13



		环保投资占比（%）

		13

		施工工期

		2026.11-2026.12



		是否开工建设

		(否


(是：

		用地（用海）


面积（m2）

		不新增用地面积，在现有场地进行建设



		专项评价设置情况

		本工程专项评价具体设置情况见表1-1。

表1-1  专项评价设置情况一览表

专项评价类别


设置原则


本项目情况


是否设置专项


大气


排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。


本项目生物质分析报告中未体现汞含量。本项目排放废气中不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气；生物质分析报告中未体现汞含量，根据《直接法测定固体生物质燃料中汞的试验研究》（煤质技术，2020年）可知，生物质汞含量为15.47ng/g。由于生物质燃料汞含量极低的特点，本项目暂不考虑汞的排放，故不进行大气专项评价设置。


否


地表水


新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。


本项目不属于工业废水直排建设项目以及废水直排的污水集中处理厂。


否


环境风险


有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。


本项目不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质。


否


生态


取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。


本项目不涉及取水口。


否


海洋


直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。


本项目不属于向海洋排放污染物的海洋工程建设项目。


否


地下水


地下水原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作


本项目500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标。


否






		规划情况

		无



		规划环境影响


评价情况

		无



		规划及规划环境影响评价符合性分析

		无



		其他符合性分析

		1、产业政策相符性

根据《产业结构调整指导目录(2024本)》，本项目属于规定的第一类“鼓励类”中第一项农林业第26条“农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”，并非国家限制类、淘汰类和禁止类项目，本工程的建设符合国家产业政策。


2、“生态环境分区管控”符合性分析


本项目位于黑龙江省双鸭山市友谊县农民村（原三分厂九队）飞机场，根据《关于发布2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（黑环发〔2024〕1号）、《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（黑政发[2020]14号）、《双鸭山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（双政规〔2021〕2号）规定、《双鸭山市生态环境准入清单（2023年版）》、《友谊县铭泰粮食加工有限公司粮食烘干扩建项目生态环境分区管控分析报告》，项目所在地属于一般管控单元。生态环境分区管控分析报告见附件。

（1）“一图”


根据本项目“生态环境分区管控分析报告”，本项目与环境管控单元叠加图如下：
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图1-1 与环境管控单元叠加图


“一表”


表1-2 本项目与生态环境分区管控符合性分析表


环境管控单元名称


友谊县其他区域

环境管控单元编码


ZH23052230002

管控单元类别


一般管控单元

管控要求

符合性分析

空间布局约束


1.引导工业项目向开发区集中，促进产业集聚、资源集约、绿色发展。 2.强化节能环保标准约束，严格行业规范、准入管理和节能审査，对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、船舶、煤炭、印染、造纸、制革、染料、焦化、电镀等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，要依法依规有序退出。”

本项目为粮食烘干项目，不涉及电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、船舶、煤炭、印染、造纸、制革、染料、焦化、电镀等行业，因此符合空间布局约束要求。

污染物排放管控


/


环境风险防控


/


资源开发效率要求

/


环境管控单元名称


友谊县地下水环境一般管控区

环境管控单元编码


YS2305226310001

管控单元类别


一般管控单元

环境风险管控

1.土壤污染重点监管单位应当履行下列义务：(一)严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况；(二)建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；(三)制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门。2.重点单位新、改、扩建项目地下储罐储存有毒有害物质的，应当在项目投入生产或者使用之前，将地下储罐的信息报所在地设区的市级生态环境主管部门备案。3.重点单位应当建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查。发现污染隐患的，应当制定整改方案，及时采取技术、管理措施消除隐患。隐患排查、治理情况应当如实记录并建立档案。重点区域包括涉及有毒有害物质的生产区，原材料及固体废物的堆存区、储放区和转运区等;重点设施包括涉及有毒有害物质的地下储罐、地下管线，以及污染治理设施等。4.化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，并建设地下水水质监测井进行监测，防止地下水污染。5.重点单位通过新、改、扩建项目的土壤和地下水环境现状调查，发现项目用地污染物含量超过国家或者地方有关建设用地土壤污染风险管控标准的，土地使用权人或者污染责任人应当参照污染地块土壤环境管理有关规定开展详细调查、风险评估、风险管控、治理


与修复等活动。


本项目为粮食烘干项目，无土壤地下水污染途径，无地下储罐，项目生活污水排入防渗旱厕，定期清掏外运堆肥，符合地下水环境风险管控要求。

（3）“一说明”


由上表可知，本项目的建设符合《双鸭山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（双政规〔2021〕2号）和《双鸭山市生态环境准入清单（2023年版）》及黑龙江省生态环境分区管控数据应用平台数据相关要求。


友谊县铭泰粮食加工有限公司粮食烘干扩建项目位置涉及双鸭山市友谊县；项目占地总面积0.017平方公里。与生态保护红线交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。与自然保护地整合优化方案数据交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。保护地涉及等类型。与自然保护地（现状管理数据）交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。保护地涉及等类型。与饮用水水源保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。与国家级水产种质资源保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。与环境管控单元优先保护单元交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%；与重点管控单元交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%；与一般管控单元交集面积为0.017平方公里，占项目占地面积的100.00%。与地下水环境优先保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%；与地下水环境重点管控区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%；与地下水环境一般管控区交集面积为0.017平方公里，占项目占地面积的100.00%。

3、选址合理性分析


（1）用地相符性

项目位于黑龙江省双鸭山市友谊县农民村（原三分厂九队）飞机场，项目南侧为G221国道、西侧、北侧为农田，东侧为闲置厂房。项目地理位置及周边环境关系图见附图1、附图3。

项目选址不属于生活饮用水源地和地下水补给区、风景名胜区、温泉疗养区、水产养殖区、基本农田保护区、自然保护区等需要特殊保护区域。项目选址区域不在高污染燃料禁燃区范围内，项目选址符合《友谊县国土空间总体规划》（2021-2035年）要求。


本项目用地性质为建设用地，符合土地政策要求，土地手续见附件2。


（2）外环境相容性

项目位于黑龙江省双鸭山市友谊县农民村（原三分厂九队）飞机场，项目南侧为G221国道、西侧、北侧为农田，东侧为闲置厂房。


项目的大气环境保护目标为南侧的兴隆村。项目所在区域主导风向为南风及西南风，敏感目标兴隆村位于主导风向的上风向。本项目热风炉烟尘经1台除尘效率99.6%的布袋除尘器处理后，通过15m排气筒DA002高空排放，烟尘、二氧化硫排放浓度满足《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表2及表4标准要求，装卸区设置遮挡设施，粮食装卸和转运等环节在上粮和落地口以及管道接口处采取密闭方式，原料堆场地面硬化，采用苫布遮盖、输送采用全封闭输送机，清选工艺采用封闭式清理筛，清理筛设有软帘遮挡降尘，设备自带布袋除尘器，烘干塔塔体设置彩钢罩，厂界颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中颗粒物无组织排放监控浓度限值（＜1.0mg/m3）；生活污水排入防渗旱厕，定期清掏堆肥；本项目选用低噪声设备，加装减振措施。本项目在厂区总体布置中将热风炉房、烘干塔噪声源布置在厂区东北侧，加强车辆管理，禁止鸣笛，并设置限速标识，临近敏感点区域应减速慢行。运营期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类和4类标准限值要求。


项目厂区布置合理，便于原料和产品的运送，且项目选址周围无国家自然保护区，风景名胜区等敏感区域。项目运营对周边环境的影响主要是废气、生活污水、噪声、一般固体废物，采取以上污染防治措施后对周边环境影响较小。综上所述，在严格落实本报告表提出的污染防治措施，保证各项污染物稳定达标排放前提下，项目选址合理。


4、与《黑龙江省大气污染防治条例》（2026年7月30日第二次修正现行有效版）符合性分析


根据《黑龙江省大气污染防治条例》（2026年7月30日第二次修正现行有效版），第三章大气污染防治措施、第一节、农业污染防治措施，第三十四条 各级人民政府应当制定鼓励和支持政策，推广秸秆肥料化、饲料化、能源化、原料化、基料化等综合利用，组织建立健全秸秆收集、贮存、运输、处置和综合利用服务体系，采用财政补贴等措施支持农村集体经济组织、农民专业合作社、企业等开展秸秆收集、贮存、运输、处置和综合利用服务。


本项目采用生物质热风炉，燃料为生物质成型燃料，符合《黑龙江省大气污染防治条例》中推广秸秆肥料化、饲料化、能源化、原料化、基料化等综合利用的意见。本项目运营产生的废气、噪声、固废、废水等经采取有效措施后均可做到达标排放，对评价区周围环境影响不大，可被环境所接受。


5、与《工业炉窑大气污染综合治理方案》符合性分析


根据生态环境部办公厅发布的《工业炉窑大气污染综合治理方案》（2019年7月9日），三、重点任务、（一）加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建设工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。


本项目为粮食烘干项目，采用生物质热风炉为烘干塔提供热源，所使用的热风炉属于工业炉窑，方案中主要针对钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等高污染行业，本项目为区域粮食服务，不属于以上提到的高污染行业，且作为农村特有的为粮食安全提供的烘干服务企业，结合黑龙江省现有粮食烘干企业的情况，目前均未要求粮食烘干企业进驻工业园区。项目所在区域不属于国家规定的重点区域，不属于城市建成区，本项目建设热风炉配套建设了高效除尘措施，符合《工业炉窑大气污染综合治理方案》中减少生产过程中大气污染物排放的意见。


6、与《黑龙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》符合性分析

主要目标：到2020年，完善工业炉窑大气污染防治管理体系，推进工业炉窑全面达标排放，工业炉窑装备和污染治理水平有所提高，实现工业行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等污染物排放进一步下降，推动全省环境空气质量改善。


严格项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度。分行业清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工作落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业关闭。


本项目为粮食烘干项目，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类项目。采用生物质热风炉为烘干塔提供热源，所使用的热风炉属于工业炉窑，方案中主要针对钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等高污染行业，本项目为区域粮食服务，不属于以上提到的高污染行业，且作为农村特有的为粮食安全提供的烘干服务企业，结合黑龙江省现有粮食烘干企业的情况，目前均未要求粮食烘干企业进驻工业园区。项目所在区域不属于国家规定的重点区域，不属于城市建成区，本项目建设热风炉配套建设了高效除尘措施，符合《工业炉窑大气污染综合治理方案》中减少生产过程中大气污染物排放的意见。


7、与《双鸭山市空气质量持续改善行动计划贯彻落实方案》的符合性分析


《双鸭山市空气质量持续改善行动计划贯彻落实方案》中要求：（五）加快重点行业落后产能淘汰退出。贯彻落实《产业结构调整指导目录》，加大退出淘汰落后产能、工艺、装备，提高限制类产能、工艺、装备淘汰改造引导力度。（二十二）推进重点行业污染深度治理。加强工业企业监管，确保全面稳定达标排放。全面开展锅炉、炉窑、VOCs等低效失效大气污染治理设施排查工作，对采用脱硫脱硝一体化、湿法脱硝、微生物法脱硝、单一低温等离子、光氧化、光催化以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等治理工艺，通过清洁能源替代、升级改造、整合退出等方式实施分类处置。推进燃气锅炉实施低氮燃烧改造，并对低氮燃烧器、烟气再循环系统、分级燃烧系统、燃料及风量调配系统等关键部件严把质量关，确保低氮燃烧系统稳定运行。生物质锅炉采用专用锅炉、配套布袋等高效除尘设施，禁止掺烧煤炭、生活垃圾等其他物料。推进整合小型生物质锅炉，鼓励城市建成区内生物质锅炉（含电力）超低排放改造。强化治污设施运行维护，减少非正常工况排放。


本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类项目，以生物质颗粒为燃料，不掺烧煤炭、垃圾和工业固废，冬季取暖为电取暖。热风炉烟气主要污染防治措施为布袋除尘器以及15m高烟囱，处理后的热风炉烟气中SO2、烟尘、烟气黑度的排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2和表4中二级标准。厂界颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准的要求，满足《黑龙江省空气质量持续改善行动计划实施方案》中相关要求。








二、建设项目工程分析


		建设内容

		1、工程内容


本项目位于黑龙江省双鸭山市友谊县农民村（原三分厂九队）飞机场。总占地面积17000m2。现有1座烘干能力为200t/d烘干塔，配套1台4t/h燃生物质热风炉，年烘干玉米10000吨。本项目在友谊县铭泰粮食加工有限公司厂区内扩建，不新增占地。新建烘干塔1座，烘干塔烘干能力为300t/d，配套1台6t/h燃生物质热风炉，本项目年烘干玉米10000吨。本项目建成后全厂年烘干玉米为2万吨。项目主要建设内容见表2-1。

表2-1工程内容一览表


建设内容


建设规模及内容


备注


主体工程


烘干塔


用于玉米的烘干，燃用生物质成型燃料，烘干塔年运行34d，烘干塔烘干能力为300t/d，配套1台6t/h的燃生物质热风炉，烘干塔高约20m


新建


热风炉房


建筑面积120m2，内设1台6t/h热风炉，燃用生物质成型燃料


新建


储运工程


库房


位于厂区西侧，用于储存生物质燃料和热风炉灰渣，建筑面积100m2，高度为3m，生物质燃料运输至厂内库房内暂存。灰渣收集袋装由铲车送至库房内暂存，定期外售综合利用。生物质燃料最大储存量为30吨；灰渣最大储存量为5吨。


依托


储粮仓


位于厂区北侧，建筑面积2000m2，高度4m，全封闭钢结构，用于储存烘干后的玉米（含水率14%），最大储量为3000t，最大堆粮高度2m。根据市场情况，不定期转用。

依托


原粮堆场

位于厂区中部，占地面积1500m2，堆高2m，用于暂存进厂玉米潮粮（含水率30%），最大储存量为1000t。原粮堆场地面硬化。

依托


公用工程


供水


项目无生产用水，不新增定员，不新增生活用水


/

排水


本项目不新增定员，无新增生活污水


/

供热


生产供热由新建一台6t/h燃生物质热风炉提供，燃用生物质成型燃料，生物质成型燃料消耗量为1019t/a，烟囱高15m；


新建

办公楼采用电暖气供暖


/


供电


用电由所在地供电电网提供


依托

环保工程


废气防治措施


热风炉烟气经布袋除尘器处理由1根15m高烟囱（DA002）排放；采取减小装卸高度、密闭输送等降尘措施；原粮筛分采用密闭式滚筒筛，烘干塔塔体两侧排气孔设置折流挡板，塔顶排气孔设滤尘网；原粮不在厂区内存储，原粮拉运进场进行含水率测定后直接进入烘干塔；灰渣进行袋装收集存储于库房内，库房密闭；烘干塔底部四周设置防尘挡板


新建

噪声防治措施


清粮筛分机、输送机、风机、烘干塔等设备选用低噪声设备，通过厂房隔声、基础减振等措施，限制噪声向外传播，通过厂区距离衰减后厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类和4类标准的要求。


新建

废水防治措施


无生产废水产生，不新增定员，无新增生活污水，现有工程员工生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥

/


固体废物防治措施


原粮杂质、热风炉除尘系统收尘、热风炉灰渣装袋后统一收集，定期外售综合利用。


筛分杂质收尘，集中收集后，交由环卫部门统一清运处理。


废布袋由厂家定期回收。


新建

2、主要设备


本项目主要设备见下表2-2。


表2-2主要设备表


序号


设备名称


现有设备

本项目新增

扩建后全厂设备

单位


备注


1


烘干塔


1

1


2

座


300t


2


生物质热风炉


1

1


2

台


6t/h


3


滚筒筛


2

1


3

台


密闭式滚筒筛


4


皮带输送机


2

3

5

台


密闭式输送机


5


铲车


1

2

3

台


6


清除机


2

1


3

台


7


布袋除尘器


1

1


2

套


布袋除尘


8


风机


1

1


2

台


3、主要原辅材料及能耗情况


表2-3原辅材料一览表


序号


名称


现有工程用量

本期工程用量


扩建后全厂工程用量

备注


1


玉米原粮


10000吨

10000

20000吨

外购，含水率约30%


2


生物质成型燃料

661吨

1019吨

1680吨

颗粒或压块，当地购入，由供货单位负责运输

本项目水分蒸发量依据 W=G（ω1-ω2）÷（100-ω2）进行计算。 

W：水分蒸发量 

G：处理量（玉米为10000吨） 

ω1：进料含水量百分数（玉米为30%） 

ω2：出料含水量百分数（玉米为14%） 

1千卡（kcal）=4186焦耳（J）

本项目水分蒸发量为：

W=G（ω1-ω2）÷（100-ω2） 

=10000×（30-14）÷（100-14）=1860.47t 

烘干能耗为E=1860.47t×5400kJ/kg=1.005×1010kJ=1.005×107MJ


热风炉热效率为70%


生物质燃料消耗量为1.005×107MJ÷14.083MJ/kg÷70%×10-3=1019t/a。


本项目设计燃料使用量共计为1019t/a。


4、产品方案


本次项目产品方案见表2-4。


表2-4项目产品方案一览表


序号


名称


热风炉类型

现有年产量(t/a)

本项目新增年产量(t/a)


全厂年产量(t/a)


备注


1


烘干玉米


4t/h燃生物质热风炉

8241.74

/

16628.14

含水率14%


2


烘干玉米

6t/h燃生物质热风炉


/

8386.4

含水率14%

5、物料平衡
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图2-1 物料平衡图


6、建设周期及实施进度


本项目计划于2026年11月开工建设，于2026年12月建成。


7、员工及工作制度


无新增定员，生产期间实行两班制，每班12小时，年工作34天，无食堂、无住宿。

8、公用工程


（1）给排水


项目生产不用水，不新增定员，不新增生活用水，无新增生产废水和生活污水排放。


现有工程员工生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。

（3）供热


本项目主要建设内容冬季无需供暖，生产用热由新建一台6t/h燃生物质热风炉提供，燃料消耗量为1019t/a。


（4）供电


用电由所在地供电电网提供。


9、总平面布置


本项目办公室布置在厂区南侧；热风炉房布置在厂区东北侧，烘干塔紧邻热风炉房，储粮仓位于厂区北侧，库房布置在厂区西侧，原料场地 位于厂区中部，货流出入口设置在厂区南侧，新建烘干塔位于已建热风炉房南侧，新建热风炉房位于厂区东侧，设计建筑物四周设有环形道路，满足运输及消防要求。厂区内建设功能齐全，设施完备，并保证各建筑物的间距满足《建筑设计防火规范》的要求。厂区平面布置功能区明确，交通便利，建筑构筑物布置规范，本项目平面布置合理。


项目厂区平面布置见附图2。


10、投资情况


本项目总投资100万元，环保投资13万元。环保投资估算见下表。


表2-5环保投资一览表 单位：万元


投资项目


污染源


具体措施


投资（万元）


运行期


废气处理


热风炉烟气

热风炉烟气经布袋除尘器处理由1根15m高烟囱排放


8


烘干塔废气


在烘干塔塔体两侧排气孔设置折流挡板，塔顶排气孔设滤尘网


1


噪声处理


设备噪声


对玉米烘干机、输送机、提升机等高噪声设备加装减振基础，安装减振垫，风机设置减振底座，并在风机进、出风口装设消音器，加强设备的维护


2

固废处理


一般工业固体废物


一般工业固体废物收集设施


0.5


监测、运行维护费用


1.5

环保投资合计


13

总投资


100


环保投资比


13%






		工艺流程和产排污环节

		生产工艺流程简述： 
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图2-2 项目生产工艺流程及产污节点示意图


烘干工序简述：


（1）玉米烘干工艺流程


湿粮经汽车运输至厂区内，首先由检验人员取样检验水分称重后等，再经封闭式滚筒筛和振动筛进行筛分，检验过程无化学反应产生，不使用高噪声设备，检验过程不产生废气、废水、噪声，筛分后将粮食经密闭传送带送至烘干塔内进行烘干，输送过程产生粉尘和噪声。烘干塔配有1台6t/h的热风炉（24h连续运行），热风炉产生的热量经过换热器将冷空气加热，热空气通过热风机经管道送入烘干塔，热空气与塔内的湿粮接触，层层蒸发掉粮食内多余的水份，烘干后的粮食经密闭传送带送至库房。

（2）热气输送至烘干塔流程


冷空气由鼓风机送至燃生物质热风炉内，经热风炉加热后形成高温烟气，冷空气经换热器与高温烟气进行热交换后，变为热空气，经风机送至烘干塔内进行烘干粮食，烘干后的热空气由塔顶排放，交换后的烟气经烟囱排放。


（3）烘干塔内工艺流程


在干燥段内，由于粮食自重，自上而下流动，热风进入，朝上方向穿过粮层，热风在穿过粮层时，与粮粒间进行湿热传递，热风将热量传给粮粒，使之温度升高，与粮食接触温度最高不超过60℃，粮粒受热升温，水分蒸发到空气中，干燥介质携带着水汽变成废气经烘干塔口排出。在这个过程中，粮食温度升得越高，水分就蒸发得越快。为保证粮食的品质，即加工性和食用性，干燥段内粮食温升和干燥时间是受到严格控制的，其原则是既要降低粮食的水分，又不能损害粮食的品质。在烘干段内没有布置通风角状管的部位为缓苏段，烘干的热粮向下流动到缓苏段，缓苏段内不通热风，其主要作用是减缓在干燥过程中粮粒内形成的应力，促进谷粒内部水分逐渐向外移动，使粮粒表面和内部的水分趋于平衡。缓苏工艺实施既有利于下一阶段的干燥，又能确保烘后粮的品质。


表2-6  污染工序及排污节点


项目


工序


污染源


污染物


排放特点


治理措施


废气


运输、筛分、储存


传送带、滚筒筛等


颗粒物


连续


采取封闭输送传送带，装卸区设置遮挡设施，清粮采用封闭滚筒筛


烘干


热风炉


氮氧化物、颗粒物、烟气黑度、SO2

连续


布袋除尘器+15m高排气筒排放


烘干塔


颗粒物


连续


烘干塔底部四周设置防尘挡板，粉尘受挡板格挡后受重力作用回落到烘干塔底部


噪声


输送


皮带输送机


噪声


连续


基础减振、距离衰减


烘干


风机


噪声


连续


基础减振、距离衰减


筛选


全封闭滚筒筛


噪声


连续


基础减振、距离衰减


固体废物


热风炉灰渣


热风炉


热风炉炉渣


连续


集中收集后外售


除尘器


除尘器回收粉尘


连续


原粮筛分

封闭滚筒筛


筛分粉尘

连续


由环卫部门统一清运处理


筛分杂质

连续


集中收集，外售


除尘器

废布袋

间歇

厂家回收





		与项目有关的原有环境污染问题

		一、现有工程环保手续履行情况


企业于2022年成立，2025年9月22日取得双友环审〔2025〕11号《双鸭山市友谊生态环境局关于友谊县铭泰粮食加工有限公司粮食烘干项目环境影响报告表的批复》，现已完成验收，企业于2025年12月2日申领了排污许可证，排污许可证有效期至2030年12月1日；排污许可证编号为91230522MABXRXHJ84001Y；为简化管理。

表2-7  原有环保手续一览表


项目名称


审批时间

批复文号


验收时间

验收批复文号


排污许可证编号

友谊县铭泰粮食加工有限公司粮食烘干项目

2025年9月22日

友环审〔2025〕11号

2025年

自主验收

91230522MABXRXHJ84001Y

二、现有工程主要建设内容及规模

企业现有工程建有热风炉房建筑面积150m2（内设1台4t/h燃生物质热风炉），办公室建筑面积100m2，1座储粮仓建筑面积2000m2，1栋库房建筑面积100m2（储存燃料及灰渣），烘干塔1座，烘干塔烘干能力为200t/d，年烘干玉米10000吨，年运行50天。


表2-8原有工程内容一览表


建设内容


实际建设内容


主体


工程


热风炉房


热风炉房位于厂区东北侧，建筑面积150m2，高度为4.5m。内设1台4t/h生物质热风炉


烘干塔


烘干塔位于厂区东北侧，1座，塔高20m，烘干塔烘干能力200t/d，年烘干玉米潮粮（含水率29%）10000吨。项目主要生产工艺为原料筛选-输送-烘干-入库外售。不含除虫、熏蒸等工艺


辅助工程


办公室


办公室位于厂区南侧，建筑面积100m2，高度为3m，用于办公及员工休息


储运工程


库房


库房位于厂区西侧，用于储存生物质燃料和热风炉灰渣，建筑面积100m2，高度为3m，生物质燃料运输至厂内库房内暂存。灰渣收集袋装由铲车送至库房内暂存，定期外售综合利用。


储粮仓


储粮仓位于厂区北侧，建筑面积2000m2，高度4m，全封闭钢结构，用于储存烘干后的玉米（含水率14%），最大储量为3000t，最大堆粮高度2m。根据市场情况，不定期转用

原粮堆场


原粮堆场位于厂区中部，占地面积1500m2，用于暂存进厂玉米潮粮，最大储存量为1000t。原粮堆场地面硬化


公用


工程


供水


项目用水为生活用水，外购桶装水提供

排水


项目废水为生活污水，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥

供热


项目冬季办公室采用电暖气供暖。项目烘干用热由1台4t/h生物质热风炉提供。生物质压块燃料存放于库房内

供电


由当地电网供给


环保工程


废气治理


项目原料堆场地面硬化，原料堆场装卸作业期间四周设置围挡、非作业时间采取蓬盖措施，减小装卸高度，粮食装卸和转运等环节在上粮和落地口以及管道接口处采取密闭方式。输送采用全封闭输送机。采用封闭式清理筛，清理筛设有软帘遮挡降尘，产生的粉尘经设备自带布袋除尘器处理后无组织排放。烘干塔塔体设置彩钢罩，具有防风抑尘功能，为环保型烘干塔，烘干塔内部自带重力沉降室，粉尘受彩钢罩格挡后受重力作用回落到烘干塔底部收尘设施中，烘干塔底部收尘设施设有自动挡板。全封闭灰渣库。根据验收监测，厂界无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求


项目热风炉烟气采用布袋除尘器处理后由15m高烟囱高空排放，根据验收监测，项目热风炉烟气排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表2和表4中二级标准要求，炉窑周边无组织颗粒物排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表3标准要求


废水治理


项目废水为生活污水，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥

固体废物


项目运营期生活垃圾由市政部门统一处理；清理筛除尘器、烘干塔、卸粮区地面收尘外售综合利用；热风炉产生的灰渣集中收集外售，综合利用。废布袋由厂家回收；筛选工段杂质及碎石集中收集，赠予周边农户


噪声治理措施

项目选用低噪声设备，采取隔声、减振等措施。根据验收监测，项目东侧、西侧、北侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求,南侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求


表2-9主要设备清单

序号


设备名称


型号及规格


数量（台套）


1


生物质热风炉


4t/h

1


2


换热器


——


1


3


提升机


——


2


4


风机


——


2


5


清理筛分机


——


1


6


移动式输送机

——


2


7


烘干塔

200T


1


8


布袋除尘器


——


1


三、现有工程主要原材料

表2-10原辅材料一览表


序号


名称


用量


备注


1


玉米原粮


1万吨

外购，含水率约29%


2

生物质成型燃料


661吨

颗粒或压块，当地购入，由供货单位负责运输


现有工程工艺流程


现有工程工艺流程图详见下图。




[image: image5.emf]进厂潮粮 清粮筛分 烘干塔 干粮入库


换热器 、 风机 热风炉 冷空气 高温烟气


热空气


冷空气


G2 热风炉烟气


N3 机械噪声


生物质


N2 机械噪声 、


S2 炉灰


G3 烘干塔废气


N4 机械噪声


G1 装卸 、 筛分废气


N1 机械噪声


S1 筛选杂质




图2-4项目生产工艺流程及产污节点示意图

五、现有工程污染物排放情况

废气


现有工程废气为4t/h燃生物质热风炉烟气，烘干塔废气，粮食输送、卸粮筛分粉尘。


根据《友谊县铭泰粮食加工有限公司粮食烘干扩建项目竣工环境保护验收监测报告表》检测结果可知，在2025年12月4日-5日监测期间，4t/h燃生物质热风炉有组织（窑炉排气筒）废气中烟尘最大排放浓度为20.5mg/m3，二氧化硫最大排放浓度为69mg/m3，氮氧化物最大排放浓度为142.1mg/m3，烟气黑度＜1级；本项目热风炉烟气排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表2和表4中二级标准要求。


厂界无组织颗粒物的浓度最大值为：0.297mg/m3，无组织颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。炉窑周边无组织颗粒物的浓度最大值为：0.575mg/m3，工业炉窑无组织排放粉尘满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表3要求。

2、废水


现有工程生产不用水，无生产废水产生，员工生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。

3、噪声


现有工程噪声来自于生产设备和运输车辆产生噪声，采取了选用低噪声设备，对高噪声设备加装减振垫，加设消音器等措施。


根据《友谊县铭泰粮食加工有限公司粮食烘干项目竣工环境保护验收监测报告表》检测结果可知，在2025年12月4日-5日监测期间，

厂界四周噪声昼间值在52.9-54.3dB(A)之间，夜间噪声值42.7-43.9dB(A)之间，项目东侧、西侧、北侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求,南侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求。


4、固废

项目运营期生活垃圾由市政部门统一处理；清理筛除尘器、烘干塔、卸粮区地面收尘外售综合利用；热风炉产生的灰渣集中收集外售，综合利用。废布袋由厂家回收；筛选工段杂质及碎石集中收集，赠予周边农户。

5、现有工程存在的环境问题 


现有工程配套建设的各种环保设施运行情况良好，产生的各类污染物均得到了有效处理，无现有环境问题。建议建设单位加强对各种环保设施的运行维护，确保项目运行时产生的污染物均可稳定达标排放。


综上，现有项目环境管理程序完善，污染防治措施健全且运行稳定，不存在环境问题。

6、现有工程污染物实际排放总量


根据《友谊县铭泰粮食加工有限公司粮食烘干扩建项目竣工环境保护验收监测报告表》可知，现有4t/h燃生物质热风炉实际排放量即为全场实际排放量，因此现有工程实际排放量为颗粒物0.164t/a，二氧化硫0.548t/a，氮氧化物为1.133t/a。





三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


		区域


环境


质量


现状

		1、项目区域环境空气质量现状


（1）基本污染物


本项目位于双鸭山市友谊县，所在区域为二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准。所在地基本污染物PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO和O3的环境质量现状数据引用自《2025年黑龙江省生态环境质量状况》中公布的数据，具体见下表。


表3-1区域空气质量现状评价表


污染物


年评价指标


现状浓度


标准值


占标率


达标情况


PM2.5

年平均质量浓度


27

30

90.0%

达标

PM10

年平均质量浓度


42

60

70.0%

达标

NO2

年平均质量浓度


15

60

25.0%


达标

SO2

年平均质量浓度


12

40

30.0%


达标

CO（mg/m3）


百分位数日平均质量浓度


0.9


4


22.5%


达标

臭氧


8h平均质量浓度


105


160


65.6%


达标

注：一氧化碳百分位数为95，臭氧日最大8小时平均百分位数为90。


根据《2025年黑龙江省生态环境质量状况》中相关数据，双鸭山市区域细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化氮、二氧化硫年平均质量浓度、一氧化碳相应百分位数日平均浓度值及臭氧相应百分位数日8小时平均值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准，因此区域属于环境空气质量达标区。

（2）特征污染物


本项目的特征污染物为TSP，项目参照本厂区2025年《双鸭山市友谊县众粮粮食加工有限公司扩建300吨烘干塔建设项目》环境现状数据，于2024年7月1日~7月3日对所在区域进行的监测，TSP连续监测24小时，连续监测3天，特征污染物监测点位设置于当季主导风向下风向。监测点位见图3-1。
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图3-1  大气监测点位图


监测点基本信息见表3-2，评价结果见表3-3。


表3-2  监测点基本信息表


序号


监测点名称


监测点位坐标/°

监测


因子


监测时段


相对厂址方位


相对厂界距离/m


东经


北纬


1


厂址下风向1#

131.61043687

46.74015495

TSP


2025年04月07日~2025年04月09日

NE

20m


表3-3  监测结果


点位名称


污染物


平均时间


评价标准


监测浓度范围


最大浓度占标率%


超标概率/%


达标情况


厂址下风向1#

TSP

24h均值

300μg/m3

109～123μg/m3

41

0

达标


由上表可以看出，本项目总悬浮颗粒物24小时平均浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准要求，区域环境空气质量良好。

2、水环境质量现状


本项目所在区域水体为七星河，属于挠力河支流，根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030年）》，挠力河规划水体功能类别为III类，根据《2025年黑龙江省生态环境质量状况》，挠力河口内11项监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求，水质达标率为100%。


声环境质量现状


根据现场调查，本项目所在区域属于《声环境功能区划分技术规范GB/T15190-2014》中的2类声环境功能区中居住、商业、工业混杂需要维护住宅安静的区域。项目南侧为G221国道（一级公路），因此，本项目南侧厂界区域声环境质量执行国家《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a类区标准，其余厂界区域声环境质量执行国家《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准。


根据《2025年黑龙江省生态环境质量状况》，2025双鸭山市区域昼间声环境质量为二级，等效声级为54.5dB（A）；道路交通声环境质量为一级，等效声级为67.8dB（A）；功能区昼间达标率91.3%，功能区夜间达标率92.5%。

项目周边50米范围内无声环境保护目标，无需进行声环境质量现状监测。



		环境


保护


目标

		1、大气环境保护目标


本项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区等保护目标，根据项目特点及周边环境状况，确定大气环境保护目标，详见表3-4。

表3-4大气环境保护目标情况表


名称


坐标


保护对象


保护内容


环境功能区


相对厂址方位


相对厂界距离/m


东经


北纬


兴隆村


131°36′33.56″


46°44′5.34″


农村人群集中区


人群


二类区


S


380


2、声环境


本项目厂界外50m范围内无保护目标。

3、地下水环境


本项目厂界南侧380m处为兴隆村，兴隆村用水由兴隆镇集中供水管网供给。本项目500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，因此本项目无需考虑环境保护目标。


4、生态环境保护目标


本项目占地范围内无特殊生态敏感区及重要生态敏感区等生态环境保护目标。



		污染


物排


放控


制标


准

		1、大气


运营期热风炉SO2排放浓度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中的表4中的二级标准，颗粒物及烟气黑度排放浓度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中的表2中的二级标准。标准值见表3-5。


表3-5  工业炉窑大气污染物排放标准


污染物项目


限值（mg/m3）

烟尘


200


二氧化硫


850


烟气黑度（林格曼黑度，级）


≤1


运营期厂界无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织大气污染物排放限值，标准值见表3-6。


表3-6  大气污染物综合排放标准


污染物项目


无组织排放监控浓度限值（mg/m3）

颗粒物


1.0


运营期炉窑周边颗粒物执行《工业窑炉大气污染物排放标准》 （GB9078-1996）表 3 中标准限值，标准值见表3-7。


表3-7《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表3标准限值

设置方式

炉窑类别

无组织排放烟（粉）尘最高允许浓度（mg/m3）

有车间厂房

其他炉窑

5

2、噪声


运营期：厂界东侧、西侧、北侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，南侧执行4类标准。

表3-6工业企业厂界环境噪声排放标准

类别


环境噪声标准值dB（A）


昼间


夜间


2类


60

50

4类

70

55

4、固废标准


《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)；


《固体废物分类与代码目录（2024年版）》



		总量


控制


指标

		本项目污染物排放总量控制指标见下表。


表3-9污染物预测排放量及“三本账”一览表 单位：t/a 

名称


现有工程实际排放量


本工程预测排放量


以新带老削减量


总体工程预测排放总量


总体工程排放增减量

颗粒物


0.164

0.186

/

0.350

+0.186

SO2

0.548

0.628

/

1.176

+0.628

NOX

1.133

1.039

/

2.172

+1.039

表3-10 污染物核定排放量及“三本账”一览表 单位：t/a 

名称


现有工程核定排放量


本工程核定排放量


以新带老削减量


总体工程核定排放总量


总体工程核定排放增减量

颗粒物

0.167t/a

0.225

/

0.392

+0.225

SO2

0.555t/a

0.751

/

1.306

+0.751

NOX

1.664t/a

2.254

/

3.918

+2.254







四、主要环境影响和保护措施


		施工期环境保护措施

		1、废气


本项目施工期环境保护措施如下：


本项目施工期产生的废气主要为整理场地、运输车辆行驶、建筑材料加工、施工材料装卸、施工机械填挖土方以及弃土临时堆存引起的扬尘与运输车辆汽车尾气对大气环境的影响。


环评要求施工单位在施工时采取以下防治措施：


①工程施工单位应按照《中华人民共和国生态环境法典》（2026年8月15日实施）的相关规定制定具体的施工扬尘污染防治实施方案。


②建筑施工单位在施工工地应当设置硬质密闭围挡，并采取抑尘降尘措施。建筑土方、工程渣土等建筑垃圾在场地内临时堆存的应当密闭遮盖。废弃土方要及时清运处理。


③在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，对车辆实施清洁、冲洗轮胎。对施工车辆实行限速行驶，运输车辆需用帆布覆盖。


④合理安排施工进度及施工时间，尽量缩短施工期，避免大风天开挖施工作业。


⑤施工单位尽量选用专业作业车辆，选优质设备和燃油，加强设备和运输车辆的检修和维护。


在严格采取上述有效防护措施，将有效减少扬尘和汽车尾气对周围环境的影响。


2、废水


本项目施工期产生的废水主要为施工人员产生的生活污水和施工产生的施工废水。


①施工人员生活污水中主要含BOD5、NH3-N等，生活污水排入防渗旱厕、定期清掏、外运堆肥。


②施工废水经沉淀处理后循环使用，不外排。因此，施工废水对周边水环境影响很小。


3、噪声


本项目施工噪声源主要是施工机械产生的设备噪声，其中挖掘机噪声源强约为95dB，运输车辆噪声源强约为85dB。


为最大限度地降低施工噪声对施工场界的影响，使施工阶段的噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的要求，不对周边环境造成干扰，施工方必须对施工噪声加强控制，建议采取如下措施：


①合理安排作业时间：避开敏感时段施工，避免大量高噪声设备同时运行。避免夜间（22:00~6:00）进行产生噪声污染的施工作业。


②合理布局施工现场：高噪声施工机械尽量布置在远离周围环境敏感点的一方，同时应避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高。对高噪声源采用一定的围护结构对其进行隔声处理。


③降低设备声级：设备选型上尽量采用低噪声设备，固定机械设备采取排气管消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声。


在采取上述措施之后，施工期场界噪声能够达到《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的要求，噪声对周边环境影响很小。


4、固废


本项目施工期产生的固废主要为水泥罐和生产车间建设施工产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。


①建筑垃圾主要包括砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等杂物。建设单位要求施工单位规范处理，首先将建筑垃圾分类，尽量回收其中尚可利用的部分，对没有利用价值以及不能回填的废弃物应妥善堆放、及时运至指定的建筑垃圾堆放场地处置。


②生活垃圾主要为施工人员生活产生的饮料瓶、果皮纸屑等。在施工场地内建立小型的垃圾临时堆放点，对生活垃圾的分类化管理，定期清除垃圾，交由当地环卫部门清运。施工单位应该加强施工管理，避免垃圾的随意堆放造成垃圾四处散落。


采取上述措施后，本项目的施工期固体废物对周边环境影响很小。



		运营期环境影响和保护措施

		1、废气


本项目灰渣装袋收集存放在灰渣库内，及时清运处理，不会产生污染；本项目所用提升、输送设备为密闭设备，原粮及烘干后的玉米均采用密闭输送设备输送，运行过程需加强输送设备的管理，做好设备密封工作，定期检修，输送粉尘产生量少，本次不做具体分析。运行期废气污染源主要为卸粮及筛分工序产生的废气，烘干塔废气和热风炉烟气。

（一）源强核算及达标排放情况


（1）运输废气


本项目运输废气产生量为运输车辆尾气及扬尘，产量较小，本次不做具体分析。项目运行期间原料及燃料量较大，运输过程中可能会产生扬尘。本项目要求：生物质燃料和原料运输过程中用毡布覆盖，装卸过程中严格遵守在封闭仓库内进行；运输车辆严格控制车速减速慢行，车辆进厂后及时洒水降尘。


（2）卸粮废气


本项目原粮卸粮过程中会产生废气，主要污染物为颗粒物，根据《逸散性工业粉尘控制技术》中谷物贮仓，卡车卸料粉尘系数为0.16kg/t（卸料），本项目原粮卸料总量为10000吨，粉尘产生量为1.6t/a，卸粮时间按每天20h，年工作34天计，产生速率为2.353kg/h，粮食装卸粉尘绝大多数将受到重力的作用回落到地面，采取减小装卸高度、密闭输送等降尘措施，可使粉尘降低约70%，粉尘排放量为0.706kg/h、0.48t/a。


（3）烘干塔废气


本项目原粮烘干过程中会有粉尘产生，参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）谷物贮仓章节中，对谷物烘干过程中产尘系数的分析，本次产尘系数按照0.1kg/t-原料进行核算，根据物料平衡，进入烘干塔玉米原粮量为10000t/a，则产生粉尘量1.0t/a，烘干塔工作时间按每天24h，年工作34天计，产生速率1.225kg/h，选用密闭性良好的设备，烘干塔内部自带重力沉降室，烘干塔底部四周设置防尘挡板，粉尘受挡板格挡后受重力作用回落到烘干塔底部收尘设施中，参照《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》中围挡遮围对TSP的控制效率，除尘效率可达70%，排放速率为0.368kg/h，排放量为0.300t/a。


（4）筛分废气


本项目原粮筛分过程中会产生废气，主要污染物为颗粒物，根据《逸散性工业粉尘控制技术》中谷物贮仓，筛分粉尘系数为0.1kg/t（过筛和清理），本项目筛分原粮量10000吨，则粉尘产生量为1t/a，原粮筛分时间按每天20h，年工作34天计，产生速率为1.47kg/h，采用密闭式环保设备，圆筒初清筛外部被密封隔离罩所密封，根据企业提供数据及查阅相关资料，原粮筛分粉尘排放量约为产生量的10%，则筛分粉尘排放量为0.147kg/h、0.1t/a。


（5）热风炉烟气 

本项目设置1台6t/h燃生物质热风炉，年烘干玉米10000t，年烘干时间34天计(每天24h)，热风炉烟气通过布袋除尘器(除尘效率99.6%)处理后经过15m高烟囱排放，热风炉的燃料为生物质颗粒。燃料热值取14.083MJ/kg，热风炉热效率按70%，本项目收购玉米含水率约为30%，储存时含水率约为14%。


本项目水分蒸发量依据 W=G（ω1-ω2）÷（100-ω2）进行计算。 

W：水分蒸发量 

G：处理量（玉米为10000吨） 

ω1：进料含水量百分数（玉米为30%） 

ω2：出料含水量百分数（玉米为14%） 

1千卡（kcal）=4186焦耳（J） 

本项目水分蒸发量为： 

W=G（ω1-ω2）÷（100-ω2） 

=10000×（30-14）÷（100-14）=1860.47t 

烘干能耗为E=1860.47t×5400kJ/kg=1.005×1010kJ=1.005×107MJ


热风炉热效率为70%


生物质燃料消耗量为1.005×107MJ÷14.083MJ/kg÷70%×10-3=1019t/a。


本项目设计燃料使用量共计为1019t/a。


根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）及《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》(HJ953-2018)，正常工况时，锅炉烟气量具体核算方法如下：


[image: image7.png]V, =0.0889(C,, +0.375,)+0.265H,, ~0.03330,,

C,+03755,

N
V,, =1.866x #0719V, + 08 + (@~ D)V,






式中：


V0-理论空气量，m3/kg


Vgy—基准烟气量，m3/kg


Car—收到基碳含量，%，取值为39.79


Sar—收到基硫含量，%，取值为0.07


Nar—收到基氮含量，%，取值为0.35


Har—收到基氢含量，%，取值为4.42


Oar—收到基氧含量，%，取值为35.54


α—过量空气系数，燃料燃烧时实际空气供给量与理论空气需要量之比值，燃煤锅炉、燃生物质锅炉和燃油锅炉的过量空气系数分别为1.75、1.75、1.2，对应基准氧含量分别为9%、9%、3.5%。


经计算，本项目燃料生物质颗粒烟气量产生系数为6.178Nm3/kg。


本项目燃生物质颗粒燃料量为1019t/a，则烟气量6.30×106Nm3/a，7716Nm3/h。


根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）及《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018），采取物料衡算法计算本项目锅炉烟气中污染物排放源强。
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③颗粒物排放量按下式计算：


    式中：


EA——核算时段内颗粒物（烟囱）排放量，t；


R——核算时段内锅炉燃料消耗量，t，取值1019t；


Aar——收到基灰分质量分数，%，根据生物质颗粒检测报告，本项目Aar取值8.83；


dfh——锅炉烟气带出的飞灰份额，%，取值为45；


ηc——综合除尘效率，%，取值99.6；


Cfh——飞灰中的可燃物含量，%，本次评价取13。


经计算，本项目锅炉烟气中颗粒物排放量为0.186t/a，0.228kg/h，排放浓度29.57mg/m3。


④二氧化硫排放量按下式计算：


[image: image57.png]



式中：


ESO2——核算时段内二氧化硫排放量，t；


R——核算时段内锅炉燃料消耗量，t，取值1019t；


Sar——收到基硫的质量分数，%，取值0.07；


q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，%，取值12；


ηs——脱硫效率，%，取值0；


K——燃料中的硫燃烧后氧化成而二氧化硫的份额，取值0.5。


据此计算，本项目锅炉烟气中二氧化硫排放量为0.628t/a，0.769kg/h，排放浓度99.71mg/m3。


氮氧化物排放量按下式计算：
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式中：
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--核算时段内氮氧化物排放量，t；




[image: image10.wmf]R


--核算时间内燃料耗量，t，燃料量为1019；
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--产污系数，kg/t，根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）附录F中表F.4燃生物质工业锅炉的废气产排污系数，本次取值1.02；
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--污染物的脱硝效率，%，本项目取0；


经计算本项目锅炉烟气氮氧化物排放量为1.039t/a，排放速率1.273kg/h，排放浓度180mg/m3。


正常工况下废气源强核算结果见表4-1。


表4-1正常工况下废气源强核算表


类型


排放源


污染物


污染物产生


治理措施


污染物排放


排放


时间


(h/a)


核算


方法


产生浓度


（mg/m3）


产生量


（kg/h）


工艺


效率


（%）


核算


方法


排放浓度


（mg/m3）


排放量


（kg/h）


有组织排放


热风炉


烟尘


物料衡算法


7393


57.04


布袋除尘器+15m烟囱


99.6


物料衡算法


29.57


0.228 


816


SO2

物料衡算法


99.71


0.769


-


-


物料衡算法


99.71 


0.769 


NOx


物料衡算法


180.00


1.273 


-


-


物料衡算法


180.00


1.273 


烟气黑度


-


-


-


-


-


-


<1（级）

-


无组织排放


原粮卸粮


颗粒物


系数法


-


2.353


减小装卸高度、密闭输送


70


系数法


-


0.706

680


原粮筛分


颗粒物


系数法


-


1.47

密闭设备


90


系数法


-


0.147

680


烘干塔


颗粒物


系数法


-


1.225

塔体两侧设置折流挡板，塔顶排气孔设滤尘网


70


系数法


-


0.368

816


（6）非正常工况


污染物非正常排放情况为：热风炉除尘系统发生故障，布袋破损，除尘效率降至70%，每次污染物非正常排放情况发生时间0.5小时，每年发生次数1次。当布袋除尘器出现故障时，应立即停炉检修。本项目非正常工况设定情景如下：


表4-4  非正常排放参数表

非正常排放源


非正常排放原因


污染物


非正常排放速率/kg/h


单次持续时间/h


年发生频次/次


DA002


布袋除尘器破损


颗粒物


17.11


0.5


1次


（7）排放口基本情况


表4-5  废气排放口基本情况表


排放口编号


名称


类型


排放口地理坐标


高度/m


内径/m


排放温度/℃


经度


纬度


DA002


烟囱


一般排放口


131.60981989


46.73941922


15


0.4

120


（8）监测计划 


依据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)及《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121—2020）确定本项目监测计划，具体见下表。 


表4-6  污染源监测计划


环境要素


监测点位


监测因子


监测频次


大气环境

热风炉房烟囱（DA002）


氮氧化物


1次/月


颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度


1次/年


厂界


颗粒物

1次/年


热风炉房外

颗粒物


1次/年


（二）环境影响分析


本项目所在区域为环境空气质量达标区，项目热风炉烟气通过布袋除尘器处理后经15m烟囱DA002排放，满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2干燥炉和表4燃煤炉窑的二级标准限值要求（烟尘200mg/m3、SO2850mg/m3），项目周围200m范围内无高大建筑，项目烟囱可满足高出周围建筑物3m以上的要求；项目装卸工段采取减小装卸高度等降尘措施，输送过程中采用封闭输送；筛选粉尘经全封闭滚筒筛处理后排放，处理效率为90%；烘干塔内部自带重力沉降室，烘干塔底部四周设置防尘挡板，粉尘受挡板格挡后受重力作用回落到烘干塔底部收尘设施中，可有效阻止70%粉尘外溢，无组织粉尘通过上述措施处理后可处理后满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值要求。


对照《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）可知，本项目处理热风炉烟气采用的布袋除尘器为袋式除尘器，为其附录A“表A.1废气可行性技术参考表”中的可行技术，即本项目采用布袋除尘器处理可行。


综上所述，本项目采取的污染防治措施是可行的，产生的大气污染物经上述污染防治措施处理后均可达标排放，对周围大气环境保护目标产生的影响较小。


2、废水


项目生产不用水，不新增定员，不新增生活用水，无新增生产废水和生活污水排放。

噪声


（1）噪声污染源源强核算结果及相关参数


本项目主要噪声来源为设备运行过程中产生的噪声。根据设备类型经查找资料可知，项目选用设备噪声约在75~85dB（A）之间，项目运行工况最大时主要噪声源强见表4-7及表4-8。


表4-7 工业企业噪声源强调查清单（室内声源）单位：dB（A）


序号


建筑物名称


声源名称


型号


声源源强声功率级/dB（A）


声源控制措施


空间相对位置/m


距室内边界距离/m


室内边界声级/dB（A）


运行时段


建筑物插入损失/dB（A）


建筑物外噪声


声压级/dB（A）


建筑物外距离（m）


X


Y


Z


1


热风炉


热风炉


/


75


基础减振、厂房隔声等


142

101

0.5


5


75


昼间、夜间


20


61 

1


表4-9 工业企业噪声源强调查清单（室外声源）单位：dB（A）


声源名称


型号


空间相对位置


声功率级dB(A)


声源控制措施


排放时间


X


Y


Z


1#烘干塔


/


128

116

20

85

选用低噪声设备，加装减震设施


0:00-24:00


皮带输送机

/


107

133

1


75


皮带输送机


/


118

120

1


75


皮带输送机


/


72

104

1


75


清筛机

/


47

101

1


75


滚筒筛


/


110

115

1


85


1）点声源噪声衰减模式：


式中：Lp(r0）—已知点的噪声声级，dB(A）；


Lp(r）—评价点的噪声声级，dB(A）；


r0—已知点到噪声源的距离，m；


r1—评价点到噪声源的距离，m。


2）工程声源对预测点产生的贡献值计算
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式中：Leqg—建设项目声源再预测点产生的噪声贡献值，dB；


T—用于计算等效声级的时间，s；


N—室外声源个数；


ti—在T时间内i声源工作时间，s；


M—等效室外声源个数；


tj—在T时间内j声源工作时间，s。


经上述公式计算，噪声预测结果见下表。


表4-9  厂界噪声预测结果  单位：dB(A)


项目


噪声背景值


贡献值


噪声预测值


较现状增量


标准值


超标和达标情况


昼间


夜间


昼间


夜间


昼间


夜间


昼间


夜间


昼间


夜间


昼间


夜间


厂界东侧


53.1

43.2

35.5


35.5


53.2


43.9

0.1

0.7

60


50


达标


达标


厂界南侧


53.1

43.0

32.2


32.2


53.1


43.3

0

0.3

70

55

达标


达标


厂界西侧


53.2

43.2

25.4


25.4


53.2


43.3

0

0.1

60


50


达标


达标


厂界北侧


54.3

43.9

37.6


37.6


54.4


44.8

0.1

0.9

60


50


达标


达标


注：厂界噪声背景值为验收监测报告数据

污染防治措施及环境影响分析


为减轻对周围声环境的影响，项目从隔声降噪等方面考虑噪声的防治措施。具体采取的治理措施如下：


①尽量选用低噪声设备，合理布局，将设备远离保护目标；


②生产过程中，加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行振动噪声；


③控制进入车辆数量，控制行车路线，车辆进出应减速缓行，避免鸣笛，防止对周


围住户造成干扰。


本项目采用低噪声设备，加工设备及设施运行产生的噪声经建筑隔声、基础减振等措施处理后，厂界南侧噪声能够符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类标准要求，其余三侧能够符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求，对周围的环境影响较小。

（3）监测要求


根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），噪声监测要求详见表4-10。

表4-10  环境监测计划一览表


监测要素


监测地点


监测项目


监测频次


执行排放标准


噪声


厂界四周外四周1m处


连续等效A声级


1次/季度


《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类和4类标准


4、固体废物


本项目运营期产生的固体废物主要为生产过程中产生的热风炉灰渣、筛分杂质及粉尘，厂区内不进行设备维修，无废机油等危险废物产生。


（1）热风炉灰渣


灰渣产生量根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018）中8.1物料衡算法计算。
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式中：Ehc----核算时段内灰渣产生量，t；


R----核算时段内锅炉燃料耗量，t；取1019

Aar----收到基灰分的质量分数，%；取8.83；


q4----锅炉机械不完全燃烧热损失，%；取12；


Qnet，ar----收到基低位发热量，MJ/Kg；取14.083；


经计算，本项目热风炉燃烧产生的灰渣量为140.84t/a，由布袋除尘器收集的飞灰为46.36t/a，则热风炉炉渣量为94.48t/a。


灰渣装袋集中存储在灰渣库内，每3天转运外售1次，综合利用，贮存过程中满足防渗漏、防雨淋、防扬尘的环保要求，满足固废处置要求。


（2）废布袋


废布袋产生量约0.20t/a，更换时由厂家统一收集回收。


（3）杂质


原粮杂质产生量约为原料烘干量的0.1%，本项目年烘干粮食10000t，则原粮筛分除杂工序中产生的杂质量约为10t/a，对照《固体废物分类与代码目录》（2024年版），原粮杂质分类代码为“900-099-S64”，用编织袋装袋，交由环卫部门统一清理。


（3）筛分杂质及烘干粉尘


烘干塔除尘系统收尘量为0.70t/a，筛分收尘0.90t/a以上粉尘均集中收集后用编织袋装袋，不在厂内暂存，及时运至环卫部门指定清运地点，由环卫部门统一清运处理。

表4-11  固体废物一览表


产生


环节


名称


属性


代码


主要有毒有害物质名称


物理性质


环境危险特性


年度产生量t/a


贮存


方式


利用处置方式和去向


利用或处置量t/a


环境管理要求


热风炉


热风炉


炉渣


一般固体废物


900-099-S03


-


固态


-


94.48


袋装储存


集中收集，外售


94.48


集中收集，外售


布袋收尘


布袋收尘灰


900-099-S03


46.36


袋装储存


集中收集，外售


46.36


集中收集，外售


除尘器


废布袋


900-009-S59


0.20


/


集中收集


0.20


厂家回收


筛分


原粮杂质


900-099-S59


10


袋装储存


集中收集


10


集中收集，外售


粉尘


900-099-S59


0.90


袋装储存


集中收集


0.90


市政部门统一处理


烘干塔


粉尘


900-099-S59


0.70


袋装储存


集中收集


0.70


综上，本项目所产生的固体废物做到及时收集，妥善处置，本项目一般固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。综上所述，项目运营期间，固体废物不会对外环境造成影响。


5、地下水、土壤环境影响分析


本项目为农产品初加工服务及热力生产项目，原料和产品均不涉及有毒有害危险品，项目无液体物料的存储和使用，生产过程中废水产生故，无地下水及土壤污染途径，因此项目建设过程中不会对地下水及土壤造成污染。

6、环境风险分析

本项目无环境风险物质，不进行具体分析。





五、环境保护措施监督检查清单


		内容


要素

		排放口(编号、


名称)/污染源

		污染物项目

		环境保护措施

		执行标准



		大气环境

		热风炉烟囱（DA002）

		颗粒物、SO2、烟气黑度

		布袋除尘器+15m高烟囱排放

		《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2和表4中标准要求



		

		运输、装卸粉尘

		颗粒物

		密闭运输、装卸过程设置围挡

		大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准



		

		筛分粉尘

		

		封闭式滚筒筛

		



		

		烘干粉尘

		

		烘干塔底部四周设置防尘挡板

		



		地表水环境

		生活污水

		SS、COD、氨氮、BOD5

		排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥

		-



		声环境

		生产设备

		噪声

		采取隔声、基础减振措施

		《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类和4类标准限值



		固体废物

		热风炉灰渣

		装袋集中收集，外售



		

		布袋收尘灰

		集中收集，外售



		

		废布袋

		更换时厂家统一收集回收



		

		生活垃圾

		由市政部门统一处理



		

		原粮杂质

		集中收集，外售



		

		筛分、烘干塔除尘系统收尘

		由环卫部门统一清运处理



		土壤及地下水污染防治措施

		无



		生态保护措施

		无



		环境风险防范措施

		无



		其他环境管理要求

		根据《固定污染源分类管理名录》（2019年版），本项目属于排污许可简化管理，应及时进行排污许可证的申领。项目投入运行后应及时完成环境保护验收，按监测计划开展自行监测。


按照相关要求，对废气排污口进行规范化管理，在正确的排放点位设置标识，以便进行规范化管理。





六、结论

		项目符合国家产业政策要求，符合双鸭山市“三线一单”及其他环保政策相关规定，选址合理，污染防治措施合理有效，污染物能够达标排放，对周围环境影响较小。在采纳本报告表所提出的污染治理，并在各种污染治理措施落实良好的前提下，从环保角度考虑，本项目建设可行。








附表


建设项目污染物排放量汇总表


		项目


分类

		污染物名称

		现有工程


排放量（固体废物产生量）①

		现有工程


许可排放量


②

		在建工程


排放量（固体废物产生量）③

		本项目


排放量（固体废物产生量）④

		以新带老削减量


（新建项目不填）⑤

		本项目建成后


全厂排放量（固体废物产生量）⑥

		变化量


⑦



		废气

		SO2

		0.548

		0.555

		

		0.628/a

		-

		1.176t/a

		+0.628/a



		

		NOx

		1.133

		1.664

		

		1.039t/a

		-

		2.172t/a

		+1.039t/a



		

		颗粒物

		0.164

		0.167

		

		0.186/a

		-

		0.350t/a

		+0.186/a



		

		工业粉尘

		

		

		-

		0.84t/a

		-

		0.84t/a

		+0.84t/a



		废水

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		一般工业


固体废物

		热风炉灰渣

		75.964

		-

		-

		94.48t/a

		-

		170.444t/a

		+94.48t/a



		

		废布袋

		0.3t/3a

		-

		-

		0.20t/a

		-

		0.30t/a

		+0.20t/a



		

		杂质

		10t/a

		-

		-

		10t/a

		-

		20t/a

		+10t/a



		

		布袋收尘灰

		-

		-

		-

		46.36

		-

		46.36

		+46.36t/a



		

		筛分、烘干塔收尘

		3.554

		-

		-

		1.60

		-

		5.154

		+1.60t/a





注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①


附图1项目地理位置图
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附图2项目平面布置图
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附图3周围环境图
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附图4敏感目标图
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附件1营业执照
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附件3生物质成分分析报告
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附件4总量计算说明


废气：


本项目燃生物质Qnet，ar=14.083MJ/kg，由于实际热值介于12.56和14.65之间，采用排污许可证申请核发技术规范表6插值法计算绩效值。经计算可知本项目绩效值为：


颗粒物绩效值:0.204+(14.083-12.56)÷(14.65-12.56)×(0.228-0.204)=0.221kg/t燃料；


二氧化硫绩效值:0.679+(14.083-12.56)÷(14.65-12.56)×(0.759-0.679)=0.737kg/t燃料；


氮氧化物绩效值:2.037+(14.083-12.56)÷(14.65-12.56)×(2.277-2.037)=2.212kg/t燃料。


根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020），颗粒物、二氧化硫、氮氧化物采用绩效值法核算方法：
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式中：


Mi——第i个排放口污染物许可排放量，t；


R——第i个排放口对应工业炉窑前三年实际产量最大值（若不足一年或前三年实际产量最大值超过设计产能，则以设计产能为准）或前三年实际燃料消耗量最大值（若不足一年或前三年实际燃料消耗量最大值超过设计消耗量，则以设计消耗量为准），万t或万m3；

G——绩效值，kg/t燃料；

E年许可——污染物年许可排放量，t。

设计消耗量1019t/a


则E颗粒物=0.221×1019×10-3=0.225t


ESO2=0.737×1019×10-3=0.751t


ENOX=2.212×1019×10-3=2.254t


表1 本项目总量核定情况 （单位：t/a）


		名称

		本项目预测排放量

		本项目核定排放量



		颗粒物

		0.186

		0.225



		SO2

		0.628

		0.751



		NOX

		1.039

		2.254
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附件6 生态环境分区管控分析报告
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