关于拟作出生态环境影响评价文件审批意见的公示

根据建设项目生态环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对1个建设项目作出审批决定。为保证审批意见的严肃性和公正性，现将建设项目生态环境影响评价文件的基本情况予以公示，公示期为2026年9月10日－2026年9月16日（5个工作日）。听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目生态环境影响评价文件批复决定要求听证。

联系电话：0469-5817869 传真：0469-5991009  通讯地址：黑龙江省双鸭山市友谊县挹娄大街西侧（双鸭山市友谊生态环境局）二楼   邮 编：155800
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	1
	友谊县鸿泰冷冻玉米有限公司冷冻玉米加工项目
	黑龙江省双鸭山市友谊县友谊镇友谊经济开发区
	友谊县鸿泰冷冻玉米有限公司
	铁力市黑马工程建设监理有限责任公司
	项目主要拟建设速冻黏玉米加工生产线一条，利用厂区现有建筑物配套建设速冻车间、冷库、锅炉房及办公室等，建设一台2.5t/h生物质蒸汽锅炉，项目建成后年产速冻黏玉米1500万穗。项目冬季不生产，办公室采用电取暖
	（一）大气环境污染防治措施要求。施工期，施工过程中采取设置围栏、运输车辆加盖篷布、洒水作业等有效措施，确保施工厂界颗粒物无组织排放需符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）相关要求。运营期，该项目新建1台2.5t/h生物质蒸汽锅炉，锅炉烟气经自带低氮燃烧处理后，烟气通过旋风除尘+布袋除尘器处理，处理达标后由30m高的烟囱排放，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度及烟气黑度应符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉大气污染物排放限值。锅炉灰渣袋装收集后暂存灰渣仓内，生物质燃料存放燃料仓内，灰渣仓、燃料仓为密闭，锅炉房内定期洒水降尘，厂界颗粒物应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；强化高温蒸煮车间通风管理，厂界臭气浓度应符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准限值。
（二）水污染防治措施要求。施工期，施工作业产生的泥浆废水设沉淀池收集后部分回用，少量泼洒场地，施工期施工人员的粪便排入防渗旱厕，定期清掏。运营期，职工生活污水排入厂区防渗旱厕，定期清掏，及时外运处理。营运期生产废水排入厂区防渗储罐，应符合《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817-2025）及黑龙江宝荔环保科技有限公司(红兴隆污水处理厂)进水水质标准后，由罐车拉运至黑龙江宝荔环保科技有限公司(红兴隆污水处理厂)，经污水处理厂处理达标后排入外七星河；锅炉排污水和软化处理废水用于地面洒水降尘，不外排；生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。
（三）噪声污染防治措施要求。施工期，合理安排施工时间，尽量避免和减轻施工噪声对周边环境的影响，减速缓行，禁止鸣笛，夜间22时至次日6时禁止施工，施工期厂界噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2025）。运营期，应采用低噪声设备，厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中表1中3类标准。
（四）固体废物污染防治措施要求。施工期，施工过程中产生的生活垃圾和建筑垃圾集中收集，其中生活垃圾委托环境卫生主管
部门定期清运，建筑垃圾单独堆放，可以回收利用的出售综合利用，不可回收的定期清运至环境卫生主管部门指定的场所。运营期，生活垃圾集中收集交由市政环卫部门统一清运处理；锅炉灰渣、布袋除尘器收集的粉尘，外售综合利用；废锰砂滤料和废布袋由厂家回收处理；玉米皮、玉米须统一收集后，外售周边养殖户作饲料，一般固废处理应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及其修改单要求。
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